**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 39714200/4 | Օդորակիչ |  | **Օդորակիչ Hisense, Midea, Gorenje, Berg, Electrolux**  Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, ինվերտորային շարժիչով, աշխատանքային ռեժիմը՝ սառեցնող/ջեռուցող, հզորությունը  24000 BTU, որը նախատեսված է **61-80մ2** տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար:  Սպառվող հզորությունը  համապատասխանաբար  Սառեցում տաքացում  ռեժիմներում  առավելագույնը 2060վտ/2000Վտ։  Սառցագենտ՝ R32:  Օդի շրջանառությունը նվազագույնը 800մ³/ժ:  Հոսանքը՝ 220-240Վ, 50-60Հց:  Էներգախնայողության դաս նվազագույնը A+։  Աշխատանքային ջերմաստիճան  +43°C/-15°C։  Թևիկների կառավարումը հեռակառավարման վահանակոնվ։  Գույնը՝ սպիտակ։  Ներսի բլոկի չափսեր առավելագույնը /90-95/x/29-35/x/20-25/սմ  WIFI - առկա  Երաշխիքային ժամկետը `  3տարի:  Տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը  և ավտոքարշակը մատակարարի միջոցներով: | հատ |  |  | 1 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 1 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 2 | 39714200/5 | Օդորակիչ |  | **Օդորակիչ Hisense, Midea, Gorenje, Berg, Electrolux**  Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, ինվերտորային շարժիչով, աշխատանքային ռեժիմը՝ սառեցնող/ջեռուցող, հզորությունը  18000 BTU, որը նախատեսված է **41-60մ2**  տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար:  Սպառվողհզորությունը  համապատասխանաբար  սառեցում /տաքացում  ռեժիմներում  առավելագույնը 1500Վտ/1455Վտ։  Սառցագենտ՝ R32:  Օդի շրջանառությունը նվազագույնը 800մ³/ժ:  Հոսանքը՝ 220-240Վ, 50-60Հց:  Էներգախնայողության դաս նվազագույնը A+։  Աշխատանքային ջերմաստիճան  +43°C/-15°C։  Թևիկների կառավարումը հեռակառավարման վահանակոնվ։  Գույնը՝ սպիտակ։  Ներսի բլոկի չափսեր առավելագույնը՝ /90-95/x/29-35/x/20-25/սմ  WIFI - առկա  Երաշխիքային ժամկետը `  3 տարի:  Տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը  և ավտոքարշակը մատակարարի միջոցներով: | հատ |  |  | 1 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 1 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 3 | 30234670/3 | SSD կրիչ 256 GB |  | Kingston կամ Samsung  Տեսակը՝ SSD:  Ձևի գործակիցը՝ 2,5 դյույմ  Հիշ. ծավալը՝ 480 ԳԲ  Ինտերֆեյս՝ SATA-III:  Ընթերցման արագություն՝ 500 ՄԲ/վ  Գրելու արագություն՝ 450 ՄԲ/վ  Ֆլեշ հիշողության տեսակը՝ TLC: | հատ |  |  | 20 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 20 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 4 | 31711390/4 | Զոդիչ կայան ֆլյուսով |  | МЕГЕОН 00686S կամ Rexant 12-0721  Կայանի մատակարարման լարումը ~ 230 V 50 Հց  Հզորություն ≤ 550 Վտ  USB պորտ 5V 800 մԱ (առավելագույնը)  Պարամետրեր  Տաք օդային ատրճանակ  Սուպերլիցքավորիչ  Զոդիչ  Մատակարարման լարումը ~ 230 Վ  24 Վ  ~ 24 Վ  Ուժ 450 Վտ  8 Վ  50 Վտ  Ջերմաստիճանի կարգավորում 100 … 450°С, 200 … 480 °C  Ջեռուցման տարրի տեսակը՝ Պարույր, Մետաղական կերամիկա  Կատարում Մինչև 120 լ/րոպե | հատ |  |  | 1 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 1 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 5 | 31711390/5 | Տեստեր |  | UT33B+ կամ RGK DM-10  Տեխնիկական պայմաններ  Ցուցադրման տեսակը:  թվային:  մարտկոցներ Այո  մարտկոցների քանակը և լարումը 2x1,5 վ  Մշտական ​​հոսանք 600V: D.C 10 Ա:  Դիմադրություն: 20 MOhm  Dial-up ռեժիմ  Դիոդային փորձարկում  Ցածր մարտկոցի ցուցիչ  Ծանրաբեռնվածության ցուցիչ.  Բևեռականության ցուցիչ.  Ցուցադրել հետևի լույսը  Ընթերցումների ձայնագրման հնարավորություն։  Պաշտպանիչ պատյան  Չափումների քանակը վայրկյանում 3 անգամ  AC լարում: 600V:  Մուտքային դիմադրություն. 10 MOhm  Աշխատանքային ջերմաստիճան.0...40 °C | հատ |  |  | 1 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 1 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 6 | 31711390/6 | Քեմրիկներ |  | IEK կամ REV | հատ |  |  | 2 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 2 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 7 | 44322550/2 | Մալուխի ամրակ տուփ |  | Rexant կամ E Server 5-10mm | տուփ |  |  | 3 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 3 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 8 | 44511250/3 | Մալուխի բազմաֆունկցիոնալ աքցան |  | Kraftool կամ Paladin Tools | հատ |  |  | 2 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 2 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 9 | 31151120/5 | UPS Անխափան սնուսման սարք |  | PowerSafe կամ APC Crown կամ CyberPower  Դաս` Smart, Online  Հզորությունը` 600 Վտ  Լրիվ հզորությունը` 850 VA  Մարտկոցի հզորությունը` 4.5 Ah  Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը` 6 րոպե  Մարտկոց` (1 հատ) / Լարում` 165-290 V  Հաճախականություն` 45-65 Հց  Փոխարկման տևողություն` 4 ms | հատ |  |  | 20 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 20 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 10 | 31151120/4 | UPS-ի՝ Անխափան սնուսման սարքի մարտկոց 70x101x90 |  | PowerSafe կամ APC  12V  5A/h  Տեխնոլոգիա: AGM  Կապար-թթվային, չսպասարկվող, հերմետիկ | հատ |  |  | 10 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 10 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 11 | 24951130/3 | սիլիկոնային սոսինձ |  | STERN կամ Soma Fix | հատ |  |  | 1 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 1 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 12 | 31442220/3 | էլեմենտ AA |  | Kodak կամ Duracell կամ Camelion  R6/LR6/FR6/ZR6  Հիմնային, 1.5V, 2700 MAh | հատ |  |  | 100 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 100 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 13 | 31442220/4 | Krona կուտակիչ 9V |  | GP200 Rechargable  Մարտկոց  Ստանդարտ չափս  Crown (6LR61, 6LF22, 6KR61, 1604A), 6HR61 (20R8H)  Տեխնոլոգիա Նի-Մհ  Տարողություն 200 մԱժ  Լիցքավորման ցիկլերի քանակը 1000  Գործող լարումը 8.4 Վ  Լրացուցիչ  Կյանքի ժամանակը  12 ամիս, Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի | հատ |  |  | 5 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 5 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 14 | 42671180/2 | պլաստմասե ձգաններ 20սմ |  | Iek կամ Fortisflex | տուփ |  |  | 3 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 3 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 15 | 32561600/3 | աուդիո մալուխներ և փոխարկիչներ XLR-XLR |  | Ugreen կամ Elgato  Խոսափողի մալուխ XLR(F)-XLR(M) AH միակցիչներով: Տեսակը՝ հավասարակշռված (խոսափող) մալուխ: Երկարությունը՝ 20 մ Գույնը՝ սև։ Մալուխի տրամագիծը՝ 6 մմ։ Կենտրոնական լար ՝ 0,31 քառ. մմ Դիմադրություն՝ 64 Օհմ/կմ։ Տարողությունը՝ Միակցիչներ՝ XLR AH F, AH M. Կոնտակտներ՝ նիկելապատ: | հատ |  |  | 1 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 1 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 16 | 32341140/2 | Խոսափող-համակարգ |  | Tonor TW 820 DUAL կամ BIETRUN  Տիպ: Անլար դինամիկ միկրոֆոնների համակարգ (2 ձեռքի միկրոֆոն)  Հաճախականության տիրույթ: UHF (մինչև 15 կարգավորելի ալիք յուրաքանչյուր միկրոֆոնի համար)  Բնորոշ տիրույթ: 902.8 MHz – 927.3 MHz  Աշխատանքային հեռավորություն: մինչև 60 մետր բաց տարածքում  Ձայնի որակ: Կարդիոիդ դինամիկ կապսուլա՝ մաքուր և հստակ ձայնի համար, նվազեցնելով ֆոնային աղմուկը  Կառուցվածք: Ամբողջությամբ մետաղական միկրոֆոն՝ պողպատե ցանցով, դիմացկուն հարվածների և կորոզիայի նկատմամբ  Ռիսիվեր: Առանձին ձայնի հսկողություն յուրաքանչյուր միկրոֆոնի համար  Էներգամատակարարում: Յուրաքանչյուր միկրոֆոն աշխատում է 2 x AA մարտկոցով (չի ներառվում)  Միացում: 6.35 մմ աուդիո մալուխ (ներառված է):  Խոսափողի տեսակը՝ դինամիկ  Բևեռայնություն՝ կարդիոիդ  Հաճախականության միջակայք, Հց՝ 50-15000  Զգայունություն, դԲ՝ -70  Դիմադրություն, Օմ: 150 | հատ |  |  | 1 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 1 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 17 | 32551290/2 | WIFI երթուղիչ |  | NETIS, Archer, Tp-Link, Tenda  Տեսակ - Wi-Fi  Wi-Fi - 2.4 GHz,5 GHz  Wi-Fi Ստանդարտ - 802.11n, 802.11ac, 802.11a, 802.11b, 802.11g  Բնիկների քանակը - 1 x WAN, 2 կամ 4 Fast-Ethernet  Ինտերֆեյս - 1 x USB 2.0  Միացումներ - 10/100BASE-TX/4G ready  Առանձնահատկություններ - DHCP server, Ipv6, FTP server | հատ |  |  | 8 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 8 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 18 | 30234670/4 | Սվիչ 5 մուտք |  | TP-link կամ Cudy  Բնիկների քանակը – 5  Մուտքը – Fast Ethernet | հատ |  |  | 10 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 10 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 19 | 30237240/2 | IP տեսախցիկ |  | Օբյեկտիվ 5MP  Տիպը IP, դրսի-ներսի  Wifi առկայություն Այո  Lan Այո  Windows OS VMS Lite  Android oS IcSee  Հիշողությունը MicroSD, MicroSDHC  Մատրիցա CMOS  Պտտման անկյունը 360  Բարձրախոս Այո  Միկրաֆոն Այո  Սնուցման բլոկ Այո  SD միկրոչիպ 128GB SanDisk կամ Kingston  Թվային ձայնամեկուսացում`3D DNR,  Ինֆրակարմիր լուսավորություն Այո | հատ |  |  | 12 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 12 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 20 | 32561600/4 | Sata to USB փոխարկիչ |  | ROLINE կամ Vention կամ Ugreen | հատ |  |  | 5 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 5 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 21 | 30211200/2 | Նոթբուք |  | Անկյունագիծ – ոչ պակաս 15.6 դյույմից  Մատրիցայի տեսակ - IPS  Պրոցեսոր - առնվազն 12-րդ սերդնի Intel Core i5  Պրոցեսորի cache հիշողություն – ոչ պակաս քան 12ՄԲ  Տակտային հաճախականություն- ոչ պակաս քան 2․0 ԳՀց  Առավելագույն տակտային հաճախականություն – ոչ պակաս քան 4․4 ԳՀց  Օպերատիվ հիշողություն – առնվազն 8 ԳԲ  SSD կուտակիչ – ոչ պակաս քան 512 ԳԲ  Տեսաքարտի մոդել Geforce RTX 3050  Տեսաքարտը առանձին(դիսկրետ) ոչ պակաս քան 4 ԳԲ օպերատիվ հիշողությամբ  Վեբ տեսախցիկի առկայություն  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax  Անլար հաղորդակցություն Bluetooth 5․3  Օպերացիոն համակարգ Windows 11 Home կամ ավել  Քաշ ոչ ավել քան 2.3 կգ | հատ |  |  | 1 | ք.Գյումրի Պ. Սևակի 4 | 1 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |

***\* Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում:***

***\*\* \*Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:***

***\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:***

***Ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև պատվիրատուի կողմից մատնանշված վայր կատարվում է մատակարարի կողմից:***

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ[[1]](#footnote-1)\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | [[2]](#footnote-2)товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя \*\* | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | [[3]](#footnote-3)срок\*\*\* |
| 1 | 39714200/4 | Кондиционер |  | Кондиционер Hisense, Midea, Gorenje, Berg, Electrolux  Настенный кондиционер, сплит-система, инверторный двигатель, режим работы: охлаждение/обогрев, мощность 24 000 БТЕ, предназначен для автоматического регулирования температуры в помещении площадью 60 м2.  Максимальная потребляемая мощность в режимах охлаждения/обогрева составляет 2005 Вт/1865 Вт соответственно.  Хладагент: R32.  Циркуляция воздуха минимум 800 м³/ч.  Питание: 220-240 В, 50-60 Гц.  Класс энергоэффективности А.  Рабочая температура +43°С/-15°С.  Доступно управление крыльями.  Цвет: белый.  Размеры внутреннего блока /90-95/x/29-35/x/20-25/см  WIFI - доступен  Гарантийный срок: 3 года.  Установка, включая все необходимые материалы и буксировку, за счет поставщика. | штук |  |  | 1 | Город Гюмри П. Севак 4 | 1 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 2 | 39714200/5 | Кондиционер |  | Кондиционер Hisense, Midea, Gorenje, Berg, Electrolux  Настенный кондиционер, сплит-система, инверторный двигатель, режим работы: охлаждение/обогрев, мощность 18 000 БТЕ, предназначен для автоматического регулирования температуры в помещении площадью 40 м2.  Максимальная потребляемая мощность в режимах охлаждения/обогрева составляет 1554 Вт/1420 Вт соответственно.  Хладагент: R32.  Циркуляция воздуха минимум 800 м³/ч.  Питание: 220-240 В, 50-60 Гц.  Класс энергоэффективности А.  Рабочая температура +43°С/-15°С.  Доступно управление крыльями.  Цвет: белый.  Размеры внутреннего блока: /90-95/x/29-35/x/20-25/см  WIFI - доступен  Гарантийный срок: 3 года.  Установка, включая все необходимые материалы и буксировку, за счет поставщика. | штук |  |  | 1 | Город Гюмри П. Севак 4 | 1 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 3 | 30234670/3 | SSD-накопитель 256 ГБ |  | Kingston или Samsung  Тип: SSD:  Форм-фактор: 2,5 дюйма  Объем памяти: 480 ГБ  Интерфейс: SATA-III:  Скорость чтения: 500 МБ/с  Скорость записи: 450 МБ/с  Тип флэш-памяти: TLC. | штук |  |  | 20 | Город Гюмри П. Севак 4 | 20 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 4 | 31711390/4 | Паяльная станция с флюсом |  | МЕГЕОН 00686S или Rexant 12-0721  Напряжение питания станции ~ 230 В 50 Гц  Мощность ≤ 550 Вт  USB-порт 5В 800 мА (макс)  Параметры  Термофен  Нагнетатель  Сварочный аппарат  Напряжение питания ~ 230 В  24 В  ~ 24 В  Мощность 450 Вт  8 В  50 Вт  Регулировка температуры 100…450 °С, 200…480 °C  Тип нагревательного элемента: Спиральный, Металлокерамический | штук |  |  | 1 | Город Гюмри П. Севак 4 | 1 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 5 | 31711390/5 | Тестер |  | UT33B+ или RGK DM-10  Характеристики  Тип дисплея:  цифровой:  батарейки Да  количество и напряжение батарей 2x1,5 В  Постоянный ток 600 В: D.C 10 А:  Сопротивление: 20 МОм  Режим Dial-up  Проверка диодов  Индикатор низкого заряда батареи  Индикатор перегрузки.  Индикатор полярности.  Подсветка дисплея  Возможность записи показаний.  Защитный корпус  Количество измерений 3 раза в секунду  Переменное напряжение: 600 В:  Входное сопротивление: 10 МОм  Рабочая температура: 0...40 °C | штук |  |  | 1 | Город Гюмри П. Севак 4 | 1 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 6 | 31711390/6 | Кемрик |  | IEK или REV | штук |  |  | 2 | Город Гюмри П. Севак 4 | 2 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 7 | 44322550/2 | Коробка-держатель кабеля |  | Rexant или E Server 5-10 мм | штук |  |  | 3 | Город Гюмри П. Севак 4 | 3 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 8 | 44511250/3 | Многофункциональные клещи для кабеля |  | Kraftool или Paladin Tools | штук |  |  | 2 | Город Гюмри П. Севак 4 | 2 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 9 | 31151120/5 | ИБП Источник бесперебойного питания |  | PowerSafe или APC Crown или CyberPower  Класс: Smart, Online  Мощность: 600 Вт  Полная мощность: 850 ВА  Емкость аккумулятора: 4,5 Ач  Время работы аккумулятора: 6 минут  Аккумулятор: (1 шт.) / Напряжение: 165–290 В  Частота: 45–65 Гц  Время перехода: 4 мс | штук |  |  | 20 | Город Гюмри П. Севак 4 | 20 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 10 | 31151120/4 | ИБП Источник бесперебойного питания батарея 70x101x90 |  | PowerSafe или APC  12 В  5 А/ч  Технология: AGM  Свинцово-кислотные, необслуживаемые, герметичные | штук |  |  | 10 | Город Гюмри П. Севак 4 | 10 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 11 | 24951130/3 | силиконовый клей |  | STERN или Soma Fix | штук |  |  | 1 | Город Гюмри П. Севак 4 | 1 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 12 | 31442220/3 | Элемент АА |  | Kodak или Duracell или Camelion  R6/LR6/FR6/ZR6  Основной, 1,5 В, 2700 мАч | штук |  |  | 100 | Город Гюмри П. Севак 4 | 100 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 13 | 31442220/4 | Батарейка «Крона» 9 В |  | GP200 Rechargable  Батарея  Стандартный размер  Crown (6LR61, 6LF22, 6KR61, 1604A), 6HR61 (20R8H)  Технология Ni-MH  Емкость 200 мАч  Количество циклов зарядки 1000  Рабочее напряжение 8,4 В  Дополнительно  Срок службы  12 месяцев, Гарантийный срок 1 год | штук |  |  | 5 | Город Гюмри П. Севак 4 | 5 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 14 | 42671180/2 | пластиковые триггеры 20 см |  | Иек или Фортисфлекс | штук |  |  | 3 | Город Гюмри П. Севак 4 | 3 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 15 | 32561600/3 | Аудиокабеля и преобразователи XLR-XLR |  | Ugreen или Elgato  Акустический кабель с разъемами XLR(F)-XLR(M) AH. Тип: сбалансированный (микрофонный) кабель. Длина: 20 м Цвет: черный. Диаметр кабеля: 6 мм. Центральный провод: 0,31 кв. мм. Сопротивление: 64 Ом/км. Емкость: Разъемы: XLR AH F, AH M. Контакты: никелированные. | штук |  |  | 1 | Город Гюмри П. Севак 4 | 1 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 16 | 32341140/2 | Акустическая система |  | Tonor TW 820 DUAL или BIETRUN  Тип: Беспроводная динамическая микрофонная система (2 ручных микрофона)  Диапазон частот: UHF (до 15 регулируемых каналов для каждого микрофона)  Типичный диапазон: 902,8 МГц – 927,3 МГц  Рабочее расстояние: до 60 метров на открытом пространстве  Качество звука: Кардиоидный динамический капсюль для чистого и четкого звука, снижающий фоновый шум  Конструкция: Цельнометаллический микрофон со стальной сеткой, устойчивый к ударам и коррозии  Приемник: Отдельный регулятор громкости для каждого микрофона  Источник питания: Каждый микрофон работает от 2 батареек типа АА (не входят в комплект)  Подключение: Аудиокабель 6,35 мм (в комплекте).  Тип микрофона: Динамический  Полярность: Кардиоидная  Диапазон частот, Гц: 50-15000  Чувствительность, дБ: -70  Сопротивление, Ом: 150 | штук |  |  | 1 | Город Гюмри П. Севак 4 | 1 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 17 | 32551290/2 | WIFI-роутер |  | NETIS, Archer, Tp-Link, Tenda  Тип - Wi-Fi  Wi-Fi - 2,4 ГГц, 5 ГГц  Стандарт Wi-Fi - 802.11n, 802.11ac, 802.11a, 802.11b, 802.11g  Количество портов - 1 x WAN, 2 или 4 Fast-Ethernet  Интерфейс - 1 x USB 2.0  Подключения - 10/100BASE-TX/4G ready  Функции - DHCP-сервер, Ipv6, FTP-сервер | штук |  |  | 8 | Город Гюмри П. Севак 4 | 8 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 18 | 30234670/4 | Коммутатор 5 входов |  | TP-link или Cudy  Количество хостов – 5  Вход – Fast Ethernet | штук |  |  | 10 | Город Гюмри П. Севак 4 | 10 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 19 | 30237240/2 | IP-камера |  | Объектив 5 МП  Тип IP, для улицы и дома  Наличие Wi-Fi Да  Lan Да  ОС Windows VMS Lite  ОС Android ICsee  Память MicroSD, MicroSDHC  Матрица CMOS  Угол поворота 360  Динамик Да  Микрофон Да  Блок питания Да  Микросхема SD 128 ГБ SanDisk или Kingston  Цифровая шумоизоляция: 3D DNR,  Инфракрасная подсветка Да | штук |  |  | 12 | Город Гюмри П. Севак 4 | 12 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 20 | 32561600/4 | Конвертер |  | ROLINE или Vention или Ugreen | штук |  |  | 5 | Город Гюмри П. Севак 4 | 5 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |
| 21 | 30211200/2 | Ноутбук |  | Диагональ экрана – не менее 15,6 дюймов  Тип матрицы – IPS  Процессор – не менее 12-го поколения Intel Core i5  Кэш-память процессора – не менее 12 МБ  Тактовая частота – не менее 2,0 ГГц  Максимальная тактовая частота – не менее 4,4 ГГц  Оперативная память – не менее 8 ГБ  SSD-накопитель – не менее 512 ГБ  Модель видеокарты Geforce RTX 3050  Видеокарта отдельная (дискретная) с объемом оперативной памяти не менее 4 ГБ  Наличие веб-камеры  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax  Беспроводная связь Bluetooth 5.3  Операционная система Windows 11 Home или выше  Вес не более 2,3 кг | штук |  |  | 1 | Город Гюмри П. Севак 4 | 1 | В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения. |

*\* Условия поставки: Поставка Товара(ов) Продавцом осуществляется в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Договора.*

*\*\* \*Если в заявке выбранного участника указана продукция, выпускаемая более чем одним производителем, а также продукция с разными товарными знаками, марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку. Если приглашение не предусматривает представление информации о товарном знаке, марке, модели и производителе предлагаемого участником товара, то графа «товарный знак, марка, модель и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено договором, Продавец также представляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.*

*\*В случае возможности различного (двоякого) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, преимущественную силу имеет армянский текст.*

*Транспортировка товара в указанное заказчиком место осуществляется поставщиком.*

1. *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)