**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ -**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Գնման առարկայի** | |  |
| **Չ/հ** | **անվանումը** | **տեխնիկական բնութագիր** |  |
| 1 |  |  |  |
| 1 | Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր | Բարձր հաճախականությամբ Էլեկտրովիրաբուժական գեներատոր, բիպոլյար աքսեսուարներով հյուսվածքների կոագուլացիայի և անոթների հերմետիզացիայի համար նախատեսված:Բազմաֆունկցիոնալ ռեժիմներ՝ Բիպոլյար և անոյթային կոագուլացիա մինչև 7 մմ տրամագծով անոթների համար:  Բիպոլյար պորտ՝ համատեղելիություն բիպոլյար էլեկտրոդների հետ հյուսվածքների կոագուլացիայի համար  : մոդել , քաշ առնվազն 5 կգ,Չափսեր առնվազն 32.5սմ լայնություն, առնվազն 40սմ խորություն, առնվազն 13 սմ բարձրություն  Պորտեր՝ պորտ և բիպոլյար:հարմար է բաց և լապարոսկոպիկ վիրահատությունների համար:  Համապատասխանություն ISO9001,ISO13485 և CE կամ համարժեք սերտիֆիկատներին:  Գեներատորի հետ համատեղելի են ծայրակալների համարներ՝ |  |
| 2 | Բարձր հաճախականության Էլեկտրոգեներատոր | մոդելներն ապահովվելու են մոնոպոլյար և բիպոլյար մատակարարման տարբեր ռեժիմներ:  Չափսերը առնվազն 45.5 սմ երկարություն,առնվազն 33.5 լայնություն,առնվազն 14.6 բարձրություն, քաշը առնվազն 8.5 կգ;  Հատկությունները   * Լապարոսկոպիկ ինտերֆեյսի աջակցություն * Ճշգրիտ գույն,LCD Սենսորային էկրան, * Համատեղելիություն արգոն մատակարարման սարքերի հետ * Համատեղելիություն ռոբոտացման վիրաբուժական համակարգերի հետ * Համատեղելիություն ինտեգրված վիրասրահների հետ |  |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| **Нет/нет** | **имя** | **технические характеристики** |  |
| 1 |  |  |  |
| 1 | Электрохирургический генератор | Высокочастотный электрохирургический генератор с биполярными принадлежностями для коагуляции тканей и лигирования сосудов. Многофункциональные режимы: биполярная и анодная коагуляция сосудов диаметром до 7 мм.  Биполярный порт: совместимость с биполярными электродами для коагуляции тканей  : модель , вес по крайней мере 5 кг, Размеры не менее 32,5 см в ширину, не менее глубина 40 см, не менее 13 см в высоту  Портье: порт и биполярный: подходит для открытых и лапароскопических операций.  Соответствие сертификатам ISO9001, ISO13485 и CE или эквивалентным .  Совместимо с генератором заглушки для цифр |  |
| 2 | Высокочастотный электрический генератор | чтобы обеспечить модели Существуют различные режимы питания: монополярный и биполярный.  Размеры не менее 45,5 см в длину, не менее 33,5 ширина, не менее 14,6см , вес не менее 8,5 кг;  Функции   * Поддержка лапароскопического интерфейса * Точная цветопередача, сенсорный ЖК-экран, * Совместимость с устройствами подачи аргона * Совместимость с роботизированными хирургическими системами * Совместимость с интегрированными операционными |  |