

Ջրի Սառեցման Սարքեր

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Դարակ Այո

Լարում (Վ) 220

Հիմնական ֆունկցիաներ Տաքացում/Սառեցում

Շշի տեղադրումը Վերին

Սառեցման հզորություն ( Վտ ) 85

Սառեցման տեսակը Կոմպրեսորային

Սառեցում 2Լ/ժ 5-10C

Սառնարան Ոչ

Տաք ջրի ծորակի պաշտպանություն Այո

Տաքացման առավ. հզորությունը(Վտ ) 500

Տաքացում 5լ/ժ 90-96 C

Տեղադրման տեսակը Հատակադիր

Գազի տեսակ R134a

Գույն Արծաթագույն/Սև

Չափսերը (ԲxԼxԽ) սմ 107x31x33