

Օդորակիչ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Ապահովող մակերես(մ2) 31-40

Արտ. բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ) 55x80x31

Արտաքին բլոկի քաշը (կգ) 25

Էներգախնայողության դաս A+++

Էներգիայի սպառում (Սառեցում/Տաքացում) (կՎտ) 1/0.9

Լարում (Վ) 220-240

Հզորություն (BTU) 12000

Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում

Միացման խողովակ (Գազ-Հեղուկ) (դյույմ) 3/8-1/4

Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-25\*C)

Ներքին բլոկի չափսերը ԲxԼxԽ (սմ) 30x82x20

Ներքին բլոկի քաշը (կգ) 9.5

Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 53/63

Ջերմային հզորություն (կՎտ) 3.8

Սառեցման հզորություն (կՎտ) 3.5

Դաս Ինվերտոր

Գազի տեսակ R32

Գույն Սպիտակ