|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Չ/Հ** | **Անվանում** | **Տեխնիկական բնութագիր** | **Տեխնիկական բնութագիր** |
| 1 | ներկ` լատեքսային | Ներսի հարդարման համար, ծածկողականությունը` 3 մ2/կգ երկու երես ներկման համար, տարրայի վրա նշված լինի արտադրման ժամկետը և հանձնելու պահին մնացորդային առնվազն 1 տարվա պիտանելիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ, որն անհրաժեշտ է ներկայացնել մատակարարման ժամանակ յուրաքանչյուր խմբաքանակի հետ: | Для внутренней отделки, покрытие: 3 м2/кг для двухсторонней окраски, на банке должен быть указан срок изготовления и остаточный срок годности не менее 1 года на момент сдачи: Предоставить сертификат соответствия каждой партии, который необходимо предоставить при поставке С каждой партией.: |
| 2 | ծեփամածիկ` գիպսային | Ներսի հարդարման աշխատանքների համար,գիպսե հիմքով, 30 ±1կգ-ոց պարկերով, պարկերի վրա նշված լինի արտադրման ժամկետը և հանձնելու պահին մնացորդային առնվազն 1 տարվա պիտանելիության ժամկետ | Для внутренней отделки, на гипсовой основе, в мешках по 30 ±1 кг, на мешках должен быть указан срок изготовления и остаточный срок годности не менее 1 года на момент сдачи |
| 3 | այլ զանազան շինարարական նյութեր | Գիպսոնիտ, փաթեթավորումը պոլիպրոպիլենային պարկեր` 30կգ զտաքաշով: Նախատեսված է ներքին մակերեսների հարդարման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու, տուֆե, բետոնե, ցեմենտավազային, աղյուսե, պեմզաբլոկե և գաջած մակերեսները հարդարելու համար: | "Гипсонит, упаковка полипропиленовые пакеты весом нетто 30 кг: Предназначен для отделки внутренних поверхностей, отделки поверхностей из туфа, бетона, цементного песка, кирпича, пемзоблока и штукатурки." |
| 4 | ներկ, շինարարական | Ներկ մետաղի, Ծածկողականությունը 1կգ.= 7-8մ2: Ծախսը կախված է ներկվող մակերեսից և կլիմայական պայմաններից: Արտաքին շերտի չորացման ժամանակը մակսիմում 4 ժամ: Երկրորդ շերտի քսման ժամանակը 16 ժամ: Ներկի չորացման ժամանակահատվածը կախված է նաև օդափոխությունից, շրջապատի ջերմաստիճանից, օդի խոնավությունից և քսվող շերտի հաստությունից: | Краска для металла, покрытие 1 кг.= 7-8м2:  Стоимость зависит от окрашиваемой поверхности и климатических условий.:  Время высыхания наружного слоя при максимуме 4 часа:  Время высыхания краски также зависит от вентиляции, температуры окружающей среды, влажности воздуха и толщины наносимого слоя: |
| 5 | սկոչ | թղթե սկոչ, լայն, 5սմ, նախատեսված շինարարական աշխատանքների համար | бумажная салфетка, широкая, 5 см, предназначена для строительных работ |
| 6 | ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար | Ներկելու հոլովակ պլաստմասե լողանցով, | Малярный зажим с пластиковой насадкой для ванны, |
| 7 | բիտում | Նախատեսված է շինարարական կառույցների մակերեսային ջրամեկուսացման համար:Ստեղծում է հուսալի ջրամեկուսիչ շերտ:Ծախս մեկ շերտով 1կգ/քմ:Վերջնական չորացում 12 ժամ: | Предназначен для гидроизоляции поверхности строительных конструкций: Создает надежный гидроизоляционный слой. расход на слой 1 кг / кв. м. окончательная сушка 12 часов: |
| 8 | այլ զանազան շինարարական նյութեր | գաջի անկյուն, երկարությունը 2,7մ հաստությունը 0,25մմ | угол для штукатурки, длина 2,7 м, толщина 0,25 мм |
| 9 | Ներկ ճակատային | Այն օժտված է բարձր ծածկողականությամբ,էկոլոգիապես մաքուր է և առողջության համար անվտանգ։Ջրակայուն է ,կայուն եղանակային փոփոխությունների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ։ Բարձորակ պոլիմերային հավելանյութեր, լցանյութեր: Մակերեսի նախապատրաստում ներկվող մակերեսը պետք է լինի հարթ, ամուր, չոր, մաքուր, զերծ խոնավ և յուղային հետքերից: Քսվող մակերեսի ջերմաստիճան +5°C -ից +30°C Ծածկողականություն՝ մեկ շերտով (լաբորատոր պայմաններում) Ներկի ավելի ստույգ ծախսը կախված է օգտագործվող մակերեսից և նրա հարթության աստիճանից: 1լ - 8մ² 5լ - 40² 10լ - 80մ² 15լ - 120մ² | Он обладает высокой укрывистостью, экологичен и безопасен для здоровья. Он водонепроницаем , устойчив к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам.  Высококачественные полимерные добавки, наполнители:  Подготовка поверхности окрашиваемая поверхность должна быть гладкой, прочной, сухой, чистой, без следов влаги и масла:  Температура наносимой поверхности от +5°C до +30°C Покрываемость в один слой (в лабораторных условиях) более точный расход краски зависит от используемой поверхности и степени ее гладкости. 1л - 8м2 5л-402 10л - 80м2 15л - 120м2 |
| 10 | վրձին` ներկարարական | 6 սմ | 6 см |
| 11 | վրձին` ներկարարական | 8սմ | 8см |
| 12 | վրձին` ներկարարական | 10 սմ | 10 см |
| 13 | ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար | 25սմ, Գլանակ( ներկելու) յուղաներկի | 25СМ, валик (для рисования) масляной краски |
| 14 | ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար | 25սմ, Գլանակ( ներկելու) լատեքսային | 25СМ, рулон (для окрашивания) латекса |
| 15 | կտրող սկավառակ | D-125 մմ մետաղ կտրող սկավառակ | Диск для резки металла D - 125 мм |
| 16 | կտրող սկավառակ | D-230 մմ մետաղ կտրող սկավառակ | Диск для резки металла D - 230 мм |
| 17 | կտրող սկավառակ | D-400 մմ մետաղ կտրող սկավառակ | Диск для резки металла D-400 мм |
| 18 | կտրող սկավառակ | D-125 մմ մետաղ կտրող սկավառակ | Диск для резки металла D - 125 мм |
| 19 | երկաթե ժապավեն | մետաղական շերտ, պալասա, լայնոււթյունը 3 սմ, հաստությունը՝ 4 մմ | металлический слой, Паласса, ширина 3 см, толщина 4 мм |
| 20 | մալուխ, էլեկտրական լար | ЛППВ 2x1.5, պղնձե բազմալար մալուխներ | ЛППВ 2x1,5, медные многопроволочные кабели |
| 21 | մալուխ, էլեկտրական լար | ЛППВ 2x2.5, պղնձե բազմալար մալուխներ | ЛППВ 2x2,5, медные многожильные кабели |
| 22 | մալուխ, էլեկտրական լար | ЛППВ 3x4, պղնձե բազմալար մալուխներ | ЛППВ 3х4, медные многожильные кабели |
| 23 | մալուխ, էլեկտրական լար | ЛППВ 3x6, պղնձե բազմալար մալուխներ | ЛППВ 3х6, медные многожильные кабели |
| 24 | պաշտպանիչ տուփեր | պլաստմասե կոռոբ, 2 մետրանոց, 10x15 մմ | коррозионный пластик, 2 метра, 10x15 мм |
| 25 | պաշտպանիչ տուփեր | պլաստմասե կոռոբ, 2 մետրանոց, 20x15 մմ | коррозионный пластик, 2 метра, 20x15 мм |
| 26 | պաշտպանիչ տուփեր | պլաստմասե կոռոբ, 2 մետրանոց, 30x20 մմ | коррозионный пластик, 2 метра, 30x20 мм |
| 27 | պաշտպանիչ տուփեր | պլաստմասե կոռոբ, 2 մետրանոց, 40x20 մմ | коррозионный пластик, 2 метра, 40x20 мм |
| 28 | պաշտպանիչ տուփեր | պլաստմասե կոռոբ, 2 մետրանոց, 50x30 մմ | коррозионный пластик, 2 метра, 50x30 мм |
| 29 | հատիչներ | խառատի հատիչ /ռեզեց/, տարբեր տեսակի /ֆունկցիոնալության/ | токарный станок / резец/, различного типа /функциональности/ |
| 30 | կտրող սկավառակ | ալմաստե, D-125մմ | Алмаз, D-125 мм |
| 31 | կտրող սկավառակ | ալմաստե, D-230մմ | Алмаз, D-230мм |
| 32 | էլեկտրոդներ | Տրամագիծը 2 մմ, ածխածնային պողպատների զոդման համար, փոփոխական հոսանքի, 3կգ-ոց փաթեթներով, չոր, փաթեթի վրա նշված լինի արտադրման ժամկետ և առնվազն մնացորդային 1 տարվա պահպանման երաշխիքային ժամկետով | Диаметр 2 мм, для сварки углеродистых сталей, переменного тока, в упаковках по 3 кг, в сухом виде, с указанием срока изготовления на упаковке и гарантийным сроком хранения не менее 1 года |
| 33 | էլեկտրոդներ | Տրամագիծը 3 մմ, ածխածնային պողպատների զոդման համար, փոփոխական հոսանքի, 3կգ-ոց փաթեթներով, չոր, փաթեթի վրա նշված լինի արտադրման ժամկետ և առնվազն մնացորդային 1 տարվա պահպանման երաշխիքային ժամկետով | Диаметр 3 мм, для сварки углеродистых сталей, переменного тока, в упаковках по 3 кг, в сухом виде, с указанием срока изготовления на упаковке и гарантийным сроком хранения не менее 1 года |
| 34 | դռան բռնակ | ՊՎՔ շականակագույն դռան բռնակ, Լ-20 սմ | Дверная ручка из ПВХ коричневого цвета, Д-20 см |
| 35 | դռան բռնակ | ՊՎՔ ապիտակ դռան բռնակ, Լ-7 սմ | Дверная ручка из ПВХ, Д-7 см |
| 36 | դռան բռնակ | Փայտե դռան բռնակ, Լ-20 սմ | Ручка деревянной двери, Д-20 см |
| 37 | կպչուն ժապավեններ | երկկողմանի, լայնությունը 2սմ | двусторонний, ширина 2 см |
| 38 | դռան փականներ | ՊՎՔ դռան փական, մեխանիզմ երկարությունը՝ 17 սմ, եզր՝ 2.2 սմ, լայնությունը՝ 22,5 սմ, մեխ․ լայնություն 1,2 սմ | Дверной замок из ПВХ, механизм длина: 17 см, фланец: 2,2 см, ширина: 22,5 см, гвоздь: ширина 1,2 см |
| 39 | կախիչներ | մետաղական, փոքր , երկու տեղանոց | металлический, маленький, двухместный |
| 40 | դռան փականներ | փայտե դռան ներդիր փական | вставной замок на деревянной двери |
| 41 | դռան փականի միջուկ | էքսցենտրիկ, 5 բանալիով | эксцентричный, в 5 ключах |
| 42 | դռան բռնակ | ալյումինե դռան բռնակ, բռնակը լինի մետաղական, բռնակի հաստութ. ոչ պակաս 15սմ | алюминиевая дверная ручка, ручка должна быть металлической, толщина ручки... не менее 15 см |
| 43 | սողնակներ | ալյումինե դռան մղլակ /задвижка/ | алюминиевая дверная ручка /задвижка/ |
| 44 | ծխնի ալյումինե դռների /պետլի/ | ծխնի ալյումինե դռների /պետլի/ | петли для алюминиевых дверей /петли/ |
| 45 | դռան փականներ | Մետաղապլաստե դռան ներդիր փական, Դռան փականի մեխանիզմ մետաղական | Вставной дверной замок из металла, механизм дверного замка металлический |
| 46 | մետաղապլաստե պատուհանի ծխնի /պետլի/ | Սովորական, 10սմ, շագանակագույն | Обычный, 10 см, коричневый |
| 47 | սոսինձ (աէրոզոլ) | Չափը մեծ, պիտանելութ. Ժամկետը ոչ պակաս 1 տարի | Размер большой, подходит. Срок не менее 1 года |
| 48 | սանհանգույցի բաքի պարագաներ | Բաչոկի ջրի սեղմակ, Պլաստմասե թաթիկով | Зажим для воды бачока с пластиковым наконечником |
| 49 | ծորակների մասեր | Ծորակի միջուկ, լրակազմ, Չժանգոտվող մետաղից | Сердечник смесителя, комплект, из нержавеющей стали |
| 50 | ջրի ծորակ, 1 փականով | լրակազմ, Լվացարանի վրա տեղադրելու համար, ջրի բացումը և փակումը թաթիկով կամ կիսապտույտ փականով, միացումը ջրագծին 1/2՛՛ ճկուն խողովակով, ամբողությամբ նիկելապատ | комплект, для установки на раковину, открывание и закрывание воды с помощью клапана с защелкой или полуоткручивания, подключение к водопроводной трубе с помощью шланга 1/2 дюйма, полностью никелированный |
| 51 | փականների մասեր | ջրախառնիչի միջուկ փոքր, Մետաղական գլխիկով, չժանգոտվող | сердечник смесителя небольшой, с металлической головкой, из нержавеющей стали |
| 52 | խողովակների պարագաներ | Հարմարակցիչ մետաղականб Լատունե պարույր, երկար. ոչ պակաս 3 սմ | Триммер металлический, латунная спираль, длинная. не менее 3 см |
| 53 | ծորակների մասեր | Ծորակի ճկուն խողովակ 40 սմ | Гибкая водопроводная труба 40 см |
| 54 | ծորակների մասեր | Ծորակի ճկուն խողովակ 60 սմ | Гибкая водопроводная труба 60 см |
| 55 | փական` գնդաձև | 1/2 դույմ, Ջրագծի համար, լատունե համաձուլվածքից | 1/2 дюйм для водопровода, из латунного сплава |
| 56 | փական` գնդաձև | 3/4 դույմ, Ջրագծի համար, լատունե համաձուլվածքից | 3/4 дюйм для водопровода, из латунного сплава |
| 57 | փական` գնդաձև | 1 դույմ, Ջրագծի համար, լատունե համաձուլվածքից | 1 дюйм для водопровода из латунного сплава |
| 58 | սանհանգույցի բաքի պարագաներ | Բաչոկի ճկուն խողովակ, 80սմ | Гибкая трубка бачка 80 см |
| 59 | սանհանգույցի բաքի պարագաներ | Բաչոկի ջրի լողան, Տակի միացումով, չափը միջին | Поплавок для бачка, со стыковкой под ней, средний размер |
| 60 | սանհանգույցի բաքի պարագաներ | Բաչոկի մեխանիզմ, տակից ձգվող | Механизм бачока, выдвижной снизу |
| 61 | սիլիկոն | անգույն | бесцветный |
| 62 | սիլիկոն | շագանակագույն | коричневый |
| 63 | սիլիկոն | սպիտակ | белый |
| 64 | սիֆոն | Լվացարանի հետադարձ մեխանիզմ(սիֆոն), լրակազմ, Գոֆրեի երկար. առնվազն 1 մ, մեխ. սպիտակ, պլաստմասե | Механизм возврата раковины (сифон), комплект, гофрированный длинный ... не менее 1 м, гвоздь. белый, пластиковый |
| 65 | երկաթե անկյունակ | մետաղական անկյուն, 90° | металлический угол, 90° |
| 66 | մեկուսիչ ժապավեններ /ֆուն/ | Լայն. 2 սմ, պլաստմասե տուփով, երկ. ոչ պակաս 50 մ | Широкий. 2 см, в пластиковой коробке, пн. не менее 50 м |
| 67 | տնտեսող լամպեր | լուսադիոդային լամպեր, LED E-27,անվանական հզորությունը 40 վտ, 220 Վ, Ե-27 բնիկը, գունային ջերմաստիճանը 4000-4500 կելվին, թույլատրելի մուտքային լարումը 160-275 Վ, հաճախականությունը 50 հց | светодиодные лампы, светодиод E-27, номинальная мощность 40 Вт, 220 В, слот E-27, цветовая температура 4000-4500 кельвинов, допустимое входное напряжение 160-275 в, частота 50 Гц |
| 68 | տնտեսող լամպեր | լուսադիոդային լամպեր, LED E-27,անվանական հզորությունը 15 վտ, 220 Վ, Ե-27 բնիկը, գունային ջերմաստիճանը 4000-4500 կելվին, թույլատրելի մուտքային լարումը 160-275 Վ, հաճախականությունը 50 հց | светодиодные лампы, светодиод E-27, номинальная мощность 15 Вт, 220 В, слот E-27, цветовая температура 4000-4500 кельвинов, допустимое входное напряжение 160-275 в, частота 50 Гц |
| 69 | տնտեսող լամպեր | լուսադիոդային լամպեր, LED գլանակաձվ 1200 մմ, անվանական հզորությունը 18 վտ, 220 Վ, գունային ջերմաստիճանը 4000 կելվին, թույլատրելի մուտքային լարումը 160-275 Վ, հաճախականությունը 50 հց | светодиодные лампы, светодиодный цилиндр диаметром 1200 мм, номинальная мощность 18 Вт, 220 В, цветовая температура 4000 кельвинов, допустимое входное напряжение 160-275 в, частота 50 Гц |
| 70 | տնտեսող լամպեր | լուսադիոդային լամպեր, LED գլանակաձվ 600 մմ, անվանական հզորությունը 9 վտ, 220 Վ, գունային ջերմաստիճանը 4000 կելվին, թույլատրելի մուտքային լարումը 160-275 Վ, հաճախականությունը 50 հց | светодиодные лампы, светодиодный цилиндр диаметром 600 мм, номинальная мощность 9 Вт, 220 В, цветовая температура 4000 кельвинов, допустимое входное напряжение 160-275 в, частота 50 Гц |

**Հայերեն և Ռուսերեն տեքստերում անհամապատասխանության պարագայում հիմք է ընդունվում հայերեն գրվածը**

**В случае несоответствия в текстах на армянском и русском языках за основу принимается текст, написанный на армянском языке**