**ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքներ | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը[[1]](#footnote-1) | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)[[2]](#footnote-2) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը[[3]](#footnote-3) | չափման միավորը[[4]](#footnote-4) | միավոր գինը/  ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/  ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| [[5]](#footnote-5)հասցեն | Ժամկետը\*\*[[6]](#footnote-6) |
| 1 | 39714200/9 | Օդորակիչ | Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում, սառեցում ։ Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 18000 BTU, Ապահովող մակերեսը՝ առնվազն 60-65 մ²,Սառեցման հզորություն առնվազն- 5.3 KW ջեռուցման հզորություն առնվազն-5.9 KW Օդի շրջանառությունը առնվազան -1000 մ³/ժ,Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/-15°C, , ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքրում,ինքնահալեցում, էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A+, գազի տեսակ՝ R410A կամ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 40դբ, դրսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 44դբ էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, կառավարումը- հեռակառավարման վահանակով: Oդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօկտագործված: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Օդորակիչների համար նախատեսված խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար առնվազան 3 մետր ։Ներքին բլոկի չափսերը (Լ x Բ x Խ) 78-86 x 28-34 x 19-25 սմ ։ | հատ |  |  | 3 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում։ |
| 2 | 32324900/5 | Հեռուստացույց (Smart TV) | Հեռուստացույցի Էկրանի տեսակը` LCD առնվազն QLED տեխնոլոգիայով, , գույնը` սև, անկյունագիծը՝ առնվազն 55/140 (դյույմ/սմ), կետայնությունը՝ առնվազն 3840 x 2160 (4K UHD) , Multiple Eye Care-այո, ձայնային հզորությունը առնվազն՝ 35 Վտ (2x10W+15W), Dolby Atmos-այո թվային հեռուստատեսության ընդունիչը՝ DVB - T2/S2/C, ինտերֆեյս՝ առնվազն 2 USB մուտք, առնվազն 3 HDMI մուտք, HDMI-ի հնարավորությունը առնվազն HDMI1.4 & HDMI2.0 & HDMI2.1, HDCP1.4 & HDCP2.2 BlueTooth -առնվազն BT5.0 , սմարթ համակարգ- Tizen,Webos, Android -Google TV կամ համարժեք, հիշողությունը առնվազն -32GB, WiFi 5-այո, HDR 10+-այո, պրոցոսոր առնվազնAiPQ PRO PROCESSOR-այո, ձայնային կառավարում-այո, կոնտրաստ առնվազն 5000:1, թարմացման հաճախականություն առնվազն - 60Hz （VRR120Hz + DLG 120Hz） Հեռուստացույցը պետք է ունենա պատին ամրացնելու հնարավորություն՝ համապատասխան կախիչներով: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում։ |
| 3 | 42961290/4 | Ջրի դիսպենսեր | Ջրի դիսպենսեր - առնվազն տաք, սառը և սենյակաին ջուր տրամադրելու հնարավորություններով, Ջրի տարրայի դիրքը՝ ներքևից ( ներսում), ծորակների քանակ 1, ջրի տաքացման հզորությունը` առնվազն 420Վտ, սառեցման հզորությունը առնվազն 100Վտ, ջրի տաքացման հնարավորությունը ժամում` առնվազն 4լ, սառեցմանը`առնվազն 3լ , տաք ջրից պաշտպանվելու անվտանգության համակարգ-այո, գույն՝արծաթագույն/սև ։ Բաժակատարի առկայություն՝ Այո ,։ Չափսերը առնվազն (ԲxԼxԽ) սմ 107-110x34-36x34-36։ Գազի տեսակ R134a , Հոսանքի Վ/Հց) 220-240 Վ/50-60 Հց :Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում։ |
| 4 | 39711110/5 | Սառնարան | Դռների քանակը 1, Սառցախցիկի դիրք `ներսից , Սառեցման համակարգ Defrost, Ընդհանուր օգտակար ծավալ առնվազն 120 լիտր,Սառնախցիկի ծավալ առնվազն 100 լիտր,Սառցախցիկի ծավալ առնվազն 20 լիտր, Էներգախնայողության դաս լիտր A+++, Էկրան Ոչ, Կառավարման տեսակ Մեխանիկական, Սառեցման առավ.աստիճան առնվազն (Ց) 0 , Արագ սառեցման համակարգ Ոչ, Դարակների նյութ Ապակի, Ձվի պահոց -Ոչ, Ջրի դիսպենսեր -Ոչ, Զրոյական դարակ-ոչ, Կոմպրեսսորի տեսակ Ստանդարտ, Կլիմատիկ դաս SN,T, Գազի տեսակ R600a  Դռների վերադասավորում (աջ և ձախ) -Այո, Տարեկան հոս. ծախս (կՎտ/տարի) 98 , Աղմուկ (dB) 35Գույն Սպիտակ կամ մոխրագույն,  Չափսերը առնվազն (ԲxԼxԽ) սմ 85-86x48-50x45-47 | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում։ |

**ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НУЖД ФОНДА “ЕГУ”**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ [[7]](#footnote-7)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением  лота | промежуточный код, предусмотренный планом  закупок по классификации  ЕЗК (CPV) | Название | техническая характеристика | единица измерения | Цена единицы  /драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления | |
| адрес | срок[[8]](#footnote-8)\*\* |
| 1 |  | Кондиционер | Тип кондиционера - сплит-система, компрессор - инверторный, Основные режимы Обогрев, охлаждение. Мощность охлаждения/обогрева не менее 18000 BTU, Площадь покрытия не менее 60-65 м², Мощность охлаждения не менее - 5,3 кВт, мощность обогрева не менее -5,9 кВт Циркуляция воздуха не менее -1000 м³/ч, Рабочая температура не менее - +50°C/-15°C, Режимы: охлаждение, обогрев, самоочистка, саморазмораживание, Класс энергоэффективности: не ниже А+, Тип газа: R410A или R32, Уровень шума внутреннего блока: максимальный не более 40 дБ, Уровень шума наружного блока: максимальный не более 44 дБ, Напряжение питания 220-240 В/50-60 Гц, Класс влагозащиты наружных блоков IPX4, Управление - с пульта дистанционного управления. Кондиционеры должны быть новыми и не бывшими в употреблении. Транспортировка, разгрузка, монтаж и подключение осуществляются поставщиком. Гарантия: не менее 2 лет. Труба для кондиционеров, 3 метра на каждый кондиционер. Размеры внутреннего блока (Д x Ш x В): 78-86 x 28-34 x 19-25 см. | шт. |  |  | 3 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | В течение 20 календарных дней со дня подписания договора.. |
| 2 |  | Телевизор (Smart TV) | Тип экрана телевизора: ЖК-дисплей с технологией QLED не менее, цвет: черный, диагональ: не менее 55/140 (дюймы/см), разрешение: не менее 3840 x 2160 (4K UHD), Multiple Eye Care - да, звуковая мощность: не менее 35 Вт (2x10 Вт+15 Вт), Dolby Atmos - да, цифровой ТВ-приемник: DVB-T2/S2/C, интерфейс: не менее 2 USB-входов, не менее 3 HDMI-входов, возможности HDMI: не менее HDMI1.4 и HDMI2.0 и HDMI2.1, HDCP1.4 и HDCP2.2, BlueTooth - не менее BT5.0, смарт-система - Tizen, Webos, Android - Google TV или эквивалент, память не менее -32 ГБ, WiFi 5 - да, HDR 10+ - да, процессор не менее AiPQ PRO PROCESSOR - да, голосовое управление - да, контрастность не менее 5000:1, частота обновления не менее - 60 Гц (VRR120 Гц + DLG 120 Гц) Телевизор должен иметь возможность настенного крепления с помощью соответствующих кронштейнов. Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку товара за свой счёт. Участник должен предоставить информацию о марке, модели и производителе предлагаемого товара. Гарантийный срок: не менее 1 года. | шт. |  |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | В течение 20 календарных дней со дня подписания договора.. |
| 3 |  | Кулер для воды | Диспенсер для воды - как минимум с возможностью подачи горячей, холодной и комнатной воды, Расположение резервуара для воды: снизу (внутри), Количество кранов: 1, Мощность нагрева воды: не менее 420 Вт, Мощность охлаждения: не менее 100 Вт, Мощность нагрева воды в час: не менее 4 л, Мощность охлаждения: не менее 3 л, Система безопасности защиты от горячей воды - да, Цвет: серебристо-черный. Наличие диспенсера: да. Габариты не менее (ШxДxВ) см 107-110x34-36x34-36. Тип газа: R134a, Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц. Гарантийный срок: не менее 1 года. | шт. |  |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | В течение 20 календарных дней со дня подписания договора.. |
| 4 |  | Холодильник | Количество дверей: 1, Расположение морозильной камеры: внутри, Система охлаждения: размораживание, Общий полезный объем: не менее 120 л, Объем холодильной камеры: не менее 100 л, Объем морозильной камеры: не менее 20 л, Класс энергоэффективности: A+++, Дисплей: нет, Тип управления: механическое, Степень охлаждения: не менее (°C): 0, Система быстрого охлаждения: нет, Материал полок: стекло, Лоток для яиц: нет, Диспенсер для воды: нет, Нулевая полка: нет, Тип компрессора: стандартный, Климатический класс: SN,T, Тип газа: R600a Перенавешивание дверей (справа налево) - да, Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 98, Уровень шума (дБ): 35, Цвет: белый или серый, Размеры: не менее (ШxДxВ): 85-86x48-50x45-47 см | шт. |  |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | В течение 20 календарных дней со дня подписания договора.. |

1. Պարզապես հերթական համարակալում տալ։ [↑](#footnote-ref-1)
2. ԳՄԱ ծածկագրերը կարող են տրամադրվել ԵՊՀ գնումների կազմակերպման վարչության աշխատակիցների կողմից կամ ընդհանրապես բաց թողնվել (աշխատակիցները հետագայում կլրացնեն)։ [↑](#footnote-ref-2)
3. Լրացնե՛լ պահպանելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված դրույթները։ Անհրաժեշտ է գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերը լրացնել առանց հստակեցումների։ Պարամետրեր նշելիս նախընտրելի է օգտագործել «առնվազն բառը», եթե անհրաժեշտ է ապրանքային նշան կամ ֆիրմային անվանում նշել՝ պետք է նշել համարժեք առնվազն թվով երեքը, իսկ օրինակ` գնման առարկայի չափսերը կամ նմանատիպ պարամետրերը, որոնք նշելն առանց հստակեցումների անհնար է՝ կարող են նշվել այնպես, ինչպես որ կան։ [↑](#footnote-ref-3)
4. Կարող է նշվել մետր, կգ, գրամ, քմ, լրակազմ կամ ցանկացած այլ չափման միավոր։ Եթե գնման առարկան անհրաժեշտ է ձեռք բերել «կոմպլեկտով», որի բաժանումը նպատակահարմար չէ, ինչպիսիք են օրինակ սեղանի համակարգիչը (բաղկացած է մոնիտորից, բլոկից, մկնիկից և այլնից), կահույքի որոշ տեսակներ կամ որոշ լաբորատոր սարքավորումներ, ապա որպես չափման միավոր կարող է կիրառվել «լրակազմը», քանի որ դրանց բաժանումը նախընտրելի չէ։ [↑](#footnote-ref-4)
5. Լրացնել մատակարարման հասցեն։ [↑](#footnote-ref-5)
6. Լրացնել մատակարարման ժամկետները՝ պահպանելով պայմանագրի կնքման օրվանից առնվազն 20 օրացուցային օրը։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ մրցութային ընթացակարգեր կիրառելիս պայմանագրի կնքումը կարող է տևել մոտավորապես 1-ից 1․5 ամիս։ [↑](#footnote-ref-6)
7. Լրացվում է ճիշտ նույն կերպ, ինչպես տեխնիկական բնութագրի հայերեն տարբերակը։ [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)