|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23  Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը | Տեխնիկական բնութագիր | | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը (դրամ) | Նախատես-ված քանակը |
| 1 | 33121200 | Էլեկտրասրտագրման սարք | Էկրանի չափս –ոչ պակաս ,քան 8 դյույմ գունավոր, սենսորային ստեղնաշարով , բազմալեզու հաշվետվության հնարավորությամբ: Գրանցման ալիքներ – 12 ստանդարտ արտածում: ԷՍԳ վերլուծության չափման և մեկնաբանման ֆունկցիա: Թղթի ձայնագրման արագությունը ոչ պակաս քան 5/10/25/50 + 2.5 մմ/վ՝ օգտագործողի կողմից ընտրելի: Հետազոտությունների տվյալների պահպանման հնարավորություն, Էլեկտրական անվտանգություն – CF կարգի պաշտպանություն, դեֆիբրիլյացիայի անվտանգություն :  Կրծքային էլեկտրոդներ – 6 հատ, Կլիպ-էլեկտրոդներ – 4 հատ, ԷՍԳ մալուխ – 1 հատ , USB մալուխ – 1 հատ, Հողացման լար – 1 հատ , Թերմային թուղթ (ռուլոն) – 1 հատ, Էլեկտրամատակարարման լար – 1 հատ, համակարգչային ծրագրային ապահովման պարտադիր առկայություն, : Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց: Օգտագործման ձեռնարկ՝ գերադասելի է ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք գործունեության համար: Որակի վկայականների առկայություն ISO13485 կամ համարժեք, CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք : Երաշխիք 24ամիս: Մատակարարը պետք է տեղադրի ապարատը, տա մեկնարկը և կազմակերպի աշխատակազմի ուսուցումը տեղում: | | հատ |  |  | 2 |
| *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*  \*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:*  ***Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդից պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:***  ***Ծանոթություն 1*** | | | | | | | | |
| **Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված**: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование товара | | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы драмов РА | общая цена драмов РА | общий объем |
| 1 | 33121200 | ЭКГ-аппарат | | Размер экрана – не менее 8 дюймов, цветной, с сенсорной клавиатурой, с возможностью составления отчетов на нескольких языках. Каналы регистрации – 12 стандартных выходов. Функция измерения и интерпретации анализа ЭКГ. Скорость записи на бумагу не менее 5/10/25/50 + 2,5 мм/с по выбору пользователя. Возможность сохранения данных исследования. Электробезопасность – класс защиты CF, безопасность дефибрилляции:  Грудные электроды – 6 шт., Электроды-клипсы – 4 шт., Кабель ЭКГ – 1 шт., USB-кабель – 1 шт., обязательное наличие программного обеспечения для компьютера, Провод заземления – 1 шт., Термобумага (рулон) – 1 шт., Шнур питания – 1 шт.: Встроенная аккумуляторная батарея. Руководство пользователя – желательно на русском языке. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Оборудование должно быть укомплектовано всеми необходимыми аксессуарами для полноценной работы. Наличие сертификатов качества ISO13485 или эквивалента, маркировки CE (Директива 93/42/EEC) или эквивалента. Гарантия 24 месяца. Поставщик обязан установить оборудование, провести его пусконаладку и организовать обучение персонала на объекте. | штук |  |  | 2 |
| *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*  *\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение.*  ***Товар доставляется* поставщиком *в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,.***  ***Познание 1*** | | | | | | | | |
| **Товар должен быть новым, неиспользованным**, на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». | | | | | | | | |