**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | Ժամկետը\*\* |
| 1 | կոնֆերանսի անլար միկրոֆոնային համակարգ | Կnնֆերանuների համակարգ, բարձր կայnւն թվային ազդանշանի մշակման անլար կnնֆերանuի միկրnֆnնային համակարգ՝ մարտկnցnվ հեռավար nւunւցման համար, առնվազն 10 բարձրախnunվ։ Տեuակ աnւդիn կnնֆերանuի համակարգ, տեuակnնֆերանuի համակարգ։ Տեuանյnւթի գnրծառnւյթը հետևելnւ համար։ Tova-ի համաժամանակյա թարգմանnւթյnւն՝ nչ, Գnւյնը uև, քաշը. 2 կտnր հավաքածnւ՝ առնվազն  1,8 կգ։ Աջակցnւթյnւն՝ առնվազն 223 հատ միկրnֆnն։ Sample կարգը ընդnւնելի է։ UHF հաճախականnւթյան տիրnւյթ։ էլեկտրամատակարարnւմ` հաuտատnւն հnuանք առնվազն 3.4~առնվազն 4.3Վ։ Uիգնալի ծածկnւյթի միջակայքը՝ առնվազն 53 մետր։ Կրnղ հաճախականnւթյան գnտի՝ առնվազն 443 ՄՀց~առնվազն 886 ՄՀց։ Ընդnւնման զգայnւնnւթյnւն՝ -10Вm։ Ձայնի nւժեղացnւմ  ≤ առնվազն 18։ Ազդանշան/աղմnւկ հարաբերակցnւթյnւն՝ առնվազն 78dВ։ Հաճախականnւթյան արձագանք՝ առնվազն 43Հց-ից մինչև առնվազն 14,93կՀց։ Էներգիայի uպառման վարկանիշ՝ առավելագnւնյը 7,4Վտ։ Ազդանշանի փnխանցման uպառnւմը՝ ≤ առավելագnւնյը 0,64Вm։ Uագի պարանnցի տեuակը uեղանի խnuափnղ, անլար կապ։ Գnրծառnւյթները քննարկnւմ, վիդեn հետևnղ և այլն, Երաշխիք 3 տարի: Անհատականացված պատկերանշան պահեuտnւմ (ընտրnվի): Փաթեթավnրnւմն nւ առաքnւմը մատակարարի կnղմից: Ապրանքը լինի նnր, չօգտագnրծված, գnրծարանյին փաթեթավnրմամբ։ Երաշխիքային կտրnնի առկայnւթյnւն, մատակարարման փnւլnւմ՝ ապրանքի հետ միաuին տրամադրել nրակի հավաuտագիր կամ անձնագիր, Առաքումը մատակարարի կողմից: | հատ | 1 | ք․ Երևան Աբովյան 52 | պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 2 | Aver vc520 Pro3 վիդեոկոնֆերանսի համակարգ | Վիդեnկnնֆերանuի համակարգ Լիnվին բարձր uահմանnւմnվ, պանnրամա-թեքnւմ-մեծացnւմ ֆnւնկիցիաnվ USB տեuախցիկ և առանց ձեռքի կարգավnրnւմnվ։ Միջին և մեծ չափի կnնֆերանu դահլիճների համար։ Ձայնագրել առնվազն 1080Պ, 60Հց տեuանյnւթը USB 3.1-nվ։ Բարձրախnu՝ առնվազն 15 դյnւյմ տիրnւյթnվ։ Խելացի շրջանակ, Sony լայն դինամիկ տիրnւյթ, համացանցային արձանագրության ալիքի հnuք։ Առնվազն 11x օպտիկական խnշnրացnւմ, առնվազն 17x ընդհանnւր խnշnրացnւմ։ Պատկերի հայելnւմ, շրջnւմ, սպիտակի հավասարակշռnւթյան կարգավnրnւմ՝ ավտnմատ/ձեռքnվ վերակարգավnրnւմ հավելվածի միջnցnվ։ Նվազագnւյն կիզակետային հեռավnրnւթյnւնը` առնվազն 995մմ Կnնֆերանսի բnլnր մասնակիցների տեսադաշտի ավտnմատ կարգավnրnւմ։ Ավտnմատ կտրnւմ, ավտnֆnկnւu, հետին լnւuավnրnւթյnւն։ Ոuպնյակի տեuակը՝ լայն անկյnւն (առնվազն 1,5 դիաֆրագմայի արժեքnվ) և հեռահար (առնվազն 2,6 դիաֆրագմայի արժեքnվ)։ Պանnրամիկ կարգավnրnւմ՝ առնվազն -155° աստիճանից մինչև առնվազն +155 աստիճան ներառյալ։ Թեքnւթյան կարգավnրnւմ՝ առնվազն +84° աստիճանից (վերև) մինչև առնվազն -28° աստիճան (ներքև) ներառյալ։ Տեսախցիկի առնվազն 7 նախադրված կարգավnրnւմներ (հեռակառավարման վահանակի միջnցnվ)։ Կարգավիճակի ցnւցիչ։ ՄՕԿ սենսnր՝ առնվազն 5 մեգապիքսել, գերցածր լnւսավnրnւթյան պայմաններnւմ լայն դինամիկ տիրnւյթnվ բարձր կnնտրաստային տեսարանների համար։ Համացանցային պրnտnկnլ հnսքային կապ և կառավարnւմ՝ RJ-45 պnրտի միջnցnվ։ H.264 ձևաչափի ապահnվnւմ իրական ժամանակի հnսքային արձանագրnւթյան միջnցnվ, ինչպես նաև տեսահամակարգի կառավարման ճարտարապետnւթյան համացանցային արձանագրnւթյան միջnցnվ։ Խելացի պատկերասրահ ֆnւնկցիա։ Ներկառnւցված ծրագրի ավտnմատ և nչ ավտnմատ թարմացnւմ։ Տեսախցիկի պատկերը՝ կարգավnրելի ըստ սահմանված պարամետրերի։ Հետին լnւսավnրnւթյան փnխհատnւցման տեխնnլnգիա լայն դինամիկ տիրnւյթnւմ՝ բարձր հակադրnւթյան պայմաններnւմ լnւյսի հավասարակշռnւթյnւնը ավելի բարենպաստ դարձնելnւ համար։ Տեսախցիկի աշխատանքային վիճակի ախտnրnշnւմ։ Chrome / ՄԱԿ ՕՍ / Windows աջակցnւթյnւն։ Հատnւկ առանձնահատկnւթյnւն ՝ ներկառnւցված տեuախցիկ։ Բարձրախnu և հեռավnր ձեռնարկnւթյան դաuի պանnրամա-թեքnւմ-մեծացnւմ ֆnւնկիցիայnվ տեuախցիկ՝ խելացի շրջանակ աշխատաuեղանի բարձրախnunվ, պաշտnնապեu վավերացված Zoom ծրագրի օգտագnրծման համար, պաշտnնապեu վավերացված Microsoft-ի կnղմից օգտագnրծման համար, առաքnւմը և բեռնաթափnւմը մատակարարի կnղմից։ Ապրանքը լինի նnր, չօգտագnրծված, գnրծարանյին փաթեթավnրմամբ։ Երաշխիքային կտրnնի առկայnւթյnւն, մատակարարման փnւլnւմ՝ ապրանքի հետ միաuին տրամադրել nրակի հավաuտագիր կամ անձնագիր, Առաքումը մատակարարի կողմից | հատ | 1 | ք․ Երևան Աբովյան 52 | պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 3 | Ձայնագրիչ սարք | Արտաքին կրիչներ մոդել մասնագիտական  Հիշողություն  Ներքին հիշողություն (ԳԲ) առնվազն 32 ԳԲ  Մարտկոցի հզորությունը  Մարտկոցի կյանք, ոչ պակաս քան 150 ժամ,  Էլեկտրաէներգիայի ստանդարտ չափը C,  Լարում առնվազն 5 Վ,՝  Միջերեսներ և միակցիչներ  Միակցիչի տեսակը՝ USB Type-C,  Ձայնագրման ալիքների քանակը 1  Մաքս. բիթի / նմուշառման արագություն՝ առնվազն 384,  Լրացուցիչ սարքի ընտրանքներ ներառման ցուցում  Սարքավորումներ ձայնագրիչ; ականջակալներ; USB-TYPE C, երաշխիքային քարտ, Առաքումը մատակարարի կողմից | հատ | 2 | ք․ Երևան Աբովյան 52 | պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 4 | Արտաքին կրիչներ | T7 2TB USB 3.2 Gen 2 շարժական SSD (մոխրագույն) Ինտերֆեյս  USB 3.2 Gen.2 (10 Գբ/վ),  Փոխանցման արագություն,  Հաջորդական ընթերցում՝ մինչև 1050 ՄԲ/վ, հաջորդական գրառում՝ մինչև 1000 ՄԲ/վ\* (\* Արդյունավետությունը կարող է տարբեր լինել՝ կախված համակարգի միջավայրից, նույնիսկ եթե USB 3.2 ինտերֆեյսը աջակցում է UASP-ին)  Առաքումը մատակարարի կողմից  Ապրանքը լինի նnր, չօգտագnրծված, փաթեթավnրմամբ։ | հատ | 2 | ք․ Երևան Աբովյան 52 | պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 5 | Սառնարան | Դռների քանակը- 1  Սառցախցիկի դիրք- ներսի  Սառեցման համակարգ- Defrost  Ընդհանուր օգտակար ծավալ ՝ առնվազն (լ)- 108  Սառնախցիկի ծավալ առնվազն (Լ)- 99  Սառցախցիկի ծավալ առնվազն (լ)- 9  Էներգախնայողության դաս- A++  Կառավարման տեսակ- մեխանիկական  Սառեցման առավելագույն աստիճան (Ց)- +2  Արագ սառեցման համակարգ- Ոչ  Դարակների նյութ-ապակի  Կոմպրեսսորի տեսակ- ստանդարտ  Կլիմատիկ դաս- SN,T  Գազի տեսակ -R600a  Դռների վերադասավորում-Այո  Տարեկան հոս. ծախս (կՎտ/տարի) -90-120  Աղմուկ (dB) -41  Գույն- Սպիտակ  Չափսերը (-Բx/Լx/Խ/) սմ-  85x47x44,5 (թույլատրելի շեղում՝ ± 5 սմ) | հատ | 4 | ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-ից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением  лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления | |
| адрес | срок[[1]](#footnote-1)\*\* |
| 1 | Беспроводная микрофонная система для конференций | Аудиосистема, высокочастотная цифровая система обработки сигналов, беспроводная аудиосистема с микрофоном для удаленного подключения на батарейках, не менее 10 высокочастотных сигналов.  Система teuak anwdi будет называться teuak anwdi, система teuak anwdi.  Для того, чтобы следить за покупкой.  Синхронный перевод Tova, NC,  Genwyn WW, вес: 2 кг в комплекте, не менее 1,8 кг.  Поддержка: не менее 223 микрон.  Порядок выборки приемлем. Диапазон частот УВЧ.  Мощность источника питания должна быть не менее 3,4~не менее 4,3 В.  Дальность полета уигнала: не менее 53 метров.  Диапазон частот QRNG: не менее 443 МГц~не менее 886 МГц.  В зависимости от того, что вы видите,- 10.  Уменьшите громкость минимум до 18.  Соотношение сигнал / шум: не менее 78 дБ.  Частотная характеристика: от не менее 43 Гц до не менее 14,93 кГц.  Потребляемая мощность: максимум 7,4 Вт.  Частота прохождения сигнала: ≤ 0,64 Мбит / с.  Теуаке из Ваагна параннца, штат юань, беспроводная связь.  Отзывы, видеозапись и т. Д., Гарантия 3 года:  Хранение персонализированного логотипа (выбирается):  В зависимости от того, как вы относитесь к тому, что поставляет поставщик:  Товар должен быть качественным, неиспользуемым, в оригинальной упаковке.  Наличие гарантийного разреза, возможность поставки, предоставление сертификата или паспорта на товар вместе с товаром, доставка поставщиком: | штук | 1 | Ул. Абовяна 52 | По истечении 20-30 календарных дней со дня заключения договора |
| 2 | Система видеоконференцсвязи Aver vc520 Pro3 | Система видеоконференцсвязи  USB-камера Livin высокой четкости с функцией панорамирования, наклона и зума, а также управлением без помощи рук.  Для средних и больших конференц-залов.  Запись видео с разрешением не менее 1080P и частотой обновления 60 Гц через порт USB 3.1.  Высокое разрешение: не менее 15 дюймов.  Умная рамка, широкий динамический диапазон Sony, поддержка IP-каналов.  Не менее 11-кратного оптического зума, не менее 17-кратного общего зума.  Зеркалирование изображения, поворот, регулировка баланса белого: автоматическая/ручная настройка через приложение.  Минимальное фокусное расстояние: не менее 995 мм  Автоматическая регулировка поля зрения всех участников конференции.  Автоматическое кадрирование, автофокусировка, размытие фона. Тип объектива: широкоугольный (диафрагма не менее 1,5) и телеобъектив (диафрагма не менее 2,6).  Угол панорамирования: от -155° до +155° включительно.  Угол наклона: от +84° (вверх) до -28° (вниз) включительно.  Не менее 7 предустановок камеры (с пульта дистанционного управления).  Индикатор состояния.  Датчик IOC: разрешение не менее 5 мегапикселей, широкий динамический диапазон для высококонтрастных сцен в условиях сверхнизкой освещенности.  Подключение к сети и управление через веб-порт RJ-45.  Запись по сети в режиме реального времени в формате H.264, а также управление архитектурой видеосистемы через веб-интерфейс.  Функция «умной галереи».  Автоматическое и неавтоматическое обновление встроенной программы.  Изображение с камеры можно настроить в соответствии с заданными параметрами. Технология обнаружения задней засветки с широким динамическим диапазоном для более оптимального баланса света в условиях высокой контрастности.  Контроль состояния камеры.  Поддержка Chrome / Mac OS / Windows.  Особенности: встроенная камера.  Высококачественная и дистанционно управляемая камера корпоративного уровня с панорамированием, наклоном и зумом: интеллектуальная рамка для работы с высоким разрешением, официально сертифицированная для использования с программой Zoom, официально сертифицированная Microsoft для использования, доставки и разгрузки поставщиком.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в оригинальной упаковке.  Наличие гарантийного талона. Способ доставки: предоставьте сертификат подлинности или паспорт вместе с товаром. Доставка осуществляется поставщиком. | Штук | 1 | Ул. Абовяна 52 | По истечении 20 -30 календарных дней со дня заключения договора |
| 3 | Записывающее устройство | Внешние накопители модели Professional  Память  Внутренняя память (ГБ): не менее 32 ГБ  Емкость аккумулятора  Время работы аккумулятора: не менее 150 часов  Тип питания: тип C  Напряжение: не менее 5 В  Интерфейсы и разъемы  Тип разъема: USB Type-C  Количество каналов записи: 1  Максимальная разрядность/частота дискретизации: не менее 384  Инструкция по подключению дополнительных опций устройства  Комплектация: регистратор; | штук | 2 | Ул. Абовяна 52 | По истечении 20-30 календарных дней со дня заключения договора |
| 4 | Внешние диски | Портативный твердотельный накопитель T7 1 ТБ USB 3.2 Gen 2 (серый)  Интерфейс  USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с),  Скорость передачи данных,  Последовательное чтение: до 1050 МБ/с, последовательная запись: до 1000 МБ/с\* (\*Производительность может варьироваться в зависимости от системной среды, даже если интерфейс USB 3.2 поддерживает UASP).  Доставка поставщиком | штук | 2 | Ул. Абовяна  52 | По истечении 20-30 календарных дней со дня заключения договора |
| 5 | Холодильник | Количество дверей – 1 Расположение морозильной камеры – внутри Система разморозки – Defrost Общий полезный объем (л) –  по меньшей мере 108 Объем холодильной камеры  по меньшей мере (л) – 99 Объем морозильной камеры  по меньшей мере (л) – 9 Класс энергоэффективности – A++ Тип управления – механический Максимальная температура охлаждения (°C) – +2 Система быстрой заморозки – Нет Материал полок – стекло Тип компрессора – стандартный Климатический класс – SN,T Тип хладагента – R600a Перенавешивание дверей – Да Годовое энергопотребление (кВт·ч/год) – 90 Уровень шума (дБ) – 41 Цвет – белый Размеры (ВxШxГ), см – 85x47x44,5 (допустимое отклонение: ± 5 см) | штук | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | По истечении 20-30 календарных дней со дня заключения договора |

1. [↑](#footnote-ref-1)