ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | ամբողջական անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \* | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1\*\* | 39714200/1 | օդորակիչ | \*\* | Սպլիտ համակարգով, տաքացման, սառեցման, օդափոխության համակարգով, աշխատանքային տարածք՝ 40-45 ք.մ,  հզորությունը` առնվազն 12000 (BTU), սառեցման հզորություն` առնվազն 3500(Վտ), ջեռուցման հզորություն` առնվազն 3800(Վտ), թևիկների կառավարումով:  Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի:  Օդորակիչը տեղադրելուց առաջ պետք է ապամոնտաժվի հին օդորակիչը և փոխարենը տեղադրվի նորը:  Օդորակիչը պետք է տեղադրվի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հարկերում:  Գինը պետք է ներառի ավտոաշտարակի (вышка) ծառայության արժեքը:  **Ապրանքը պետք է լինի նոր։**  **Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը ըստ Պատվիրատուի հասցեի իրականացվում է Մատակարարի կողմից:**  **Երաշխիք` առնվազն 2 տարի:** |
| 2\*\* | 39711140/3 | կենցաղային սառնարաններ | \*\* | **Երկդռնանի սառնարան**  Սառցախցիկը՝ վերևից կամ ներքևից, սառեցման համակարգը՝ defrost, ընդհանուր տարողունակությունը առնվազն ՝ 270լ., սառնարանի տարողունակությունը առնվազն՝ 200 լ., սառցարանի տարողունակությունը առնվազն՝ 65 լ.,   * Էներգիայի սպառման դասը՝ A+ * Կառավարումը՝ մեխանիկական * Սառեցման աստիճան առնվազն՝ -18C * Դարակների նյութ՝ ապակի * Սառեցման հզորություն՝ մինչև 3.5(կգ/24ժ) * Չափերը (ԲxԼxԽ) (սմ) առնվազն 180 x 54 x 56, * Կոմպրեսորը՝ ստանդարտ, * Դռների վերադասավորմամբ:   **Ապրանքը պետք է լինի նոր։**  **Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը ըստ Պատվիրատուի հասցեի իրականացվում է Մատակարարի կողմից:**  **Երաշխիք` առնվազն 2 տարի:** |
| 3\*\* | 39711140/1 | կենցաղային սառնարաններ | \*\* | **Մեկ դռնով սառնարան**   * Սառցախցիկի տեղադրությունը՝ սառնարանի մեջ * Դռների քանակը՝ 1 * Էներգիայի սպառման դասը՝ A+ (0.49 կՎտ/օր) * Ընդհանուր տարողունակությունը՝ առնվազն 120 լ * Սառնարանի խցիկի տարողունակությունը՝ առնվազն 105 լ * Սառցարանի տարողունակությունը՝ առնվազն 18 լ * Չափերը (ԲxԼxԽ)՝ առնվազն 84 × 55 × 58 սմ * Կառավարումը՝ մեխանիկական * Սառեցման համակարգը՝ DeFrost * Թարմության (զրոյական) խցիկով * Դարակների քանակը՝ 4 * Դարակների նյութ՝ ապակի * Գույնը՝ մոխրագույն * Կոմպրեսորը՝ ստանդարտ * Դռների վերադասավորման հնարավորությամբ * Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը ըստ պատվիրատուի հասցեի իրականացվում է մատակարարի կողմից։   **Ապրանքը պետք է լինի նոր։ Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 2 տարի։** |
| 4\*\* | 30191400 /1 | Փաստաթղթերի ոչնչացման սարքեր | \*\* | * Մանրացնելու ձևը՝ խաչաձև։ * Կտրման չափը մինչև 2\*14 մմ։ * Անվտանգությունը՝ առնվազն P-5։ * Քաշը՝ մինչև 16 կգ։ * Զամբյուղի տարողությունը՝ առնվազն 30լ։ * Միաժամանակ թերթերի տեղադրում՝ առնվազն 200 թերթ։ * Կրեդիտային քարտերի, ամրակների, կարիչի ասեղների մանրացնելու հնարավորությամբ։   **Ապրանքը պետք է լինի նոր։ Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 1 տարի։ Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը ըստ Պատվիրատուի հասցեի իրականացվում է Մատակարարի կողմից:** |

Ապրանքի նկարագրության հետ նշել յուրաքանչյուր ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը և արտադրողի անվանումը \*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | полное название | товарный знак,фирменное наименование,  модель наименование производителя\*\* | техническая характеристика |
| 1\*\* | 39714200/1 | кондиционер | \*\* | Кондиционер с системой сплит, с функциями обогрева, охлаждения и вентиляции, предназначен для рабочей площади 40–45 кв.м.  Мощность — не менее 12000 BTU,  охлаждающая мощность — не менее 3500 Вт,  мощность обогрева — не менее 3800 Вт,  с управлением жалюзи (поворотными лопастями).  Гарантия — не менее 3 лет.  Перед установкой нового кондиционера необходимо демонтировать старый.  Кондиционер должен быть установлен на 1-м, 2-м и 3-м этажах.  Цена должна включать стоимость услуги авт вышки (вышка). • Toвар должен быть новым.  Поставка и разгрузка товара на складе осуществляются Продавцом. |
| 2\*\* | 39711140/3 | бытовые холодильники | \*\* | Двухдверный холодильник  Морозильная камера — сверху, система охлаждения — Defrost,  общий объём — не менее 270 л,  объём холодильной камеры — не менее 200 л,  объём морозильной камеры — не менее 65 л,  • Класс энергопотребления — A+  • Управление — механическое  • Температура замораживания — не выше -18°C  • Материал полок — стекло  • Мощность замораживания — до 3,5 кг/24 ч  • Габариты (В×Ш×Г) не менее 180×54×56 см  • Компрессор — стандартный  • Двери с возможностью перенавешивания  • Toвар должен быть новым.  Гарантия — не менее 2 лет.  Поставка и разгрузка товара на складе осуществляется Продавцом. |
| 3\*\* | 39711140/1 | бытовые холодильники | \*\* | **Холодильник однодверный**   * Расположение морозильной камеры: внутри холодильника * Количество дверей: **1** * Класс энергопотребления: **A+ (0,49 кВт/сутки)** * Общий объем: не менее **120 л** * Объем холодильной камеры: не менее **105 л** * Объем морозильной камеры: не менее **18 л** * Размеры (В×Ш×Г): не менее **84 × 55 × 58 см** * Управление: **механическое** * Система охлаждения: **DeFrost** * С нулевой (зона свежести) камерой * Количество полок: **4** * Материал полок: **стекло** * Цвет: **серый** * Компрессор: **стандартный** * С возможностью перевешивания дверей * Toвар должен быть новым. * Доставка и разгрузка товара по адресу заказчика осуществляется **Поставщиком** * Гарантия: не менее **2 лет** |
| 4\*\* | 30191400 /1 | Уничтожители документов | \*\* | * Тип измельчения: **крестовой** * Размер резки: до **2×14 мм** * Уровень безопасности: не ниже **P-5** * Вес: до **16 кг** * Вместимость корзины: не менее **30 л** * Одновременная загрузка бумаги: не менее **200 листов** * Возможность измельчения кредитных карт, скрепок и скоб для степлера   Toвар должен быть **новым**. На указанный товар установить гарантийный срок не менее **1 года**. Доставка и разгрузка товара по адресу Заказчика осуществляется **Поставщиком**. |

Вместе с описанием каждого товара обязательно должны быть указаны:

Товарный знак (бренд)

Фирменное наименование (модель)

Наименование производителя\*\*