**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չբ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | լրիվ անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը |
| 1 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ. արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 155/R12 C:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 28 |
| 2 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ. արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 185/65 R15:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում:  Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 64 |
| 3 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ. արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 185/65 R15:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում:  Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 40 |
| 4 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ. արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 195R/14C:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում:  Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 8 |
| 5 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ. արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 215/75R 16C:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 18 |
| 6 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 185/65R 14:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 2 |
| 7 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ. արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 215/65R 16:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 30 |
| 8 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ. արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 315/80R 22.5:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 4 |
| 9 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ. արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 195/70R 15LT:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 48 |
| 10 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ. արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 175/70R 14:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 8 |
| 11 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ. արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 145/70R 12:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 28 |
| 12 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային դիմացի, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ. արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 245/70R19.5:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 2 |
| 13 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ձմեռային ետևի, առանց օդախցիկի, 2024-2025թ. արտադրության:  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 245/70R19.5:  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:  Այլ պայմաններ.  Մատակարարն իր միջոցներով (անվճար) կազմակերպում է սեզոնային փոխարինումը՝ պատվիրատուի պահանջը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 5 օրյա ժամկետում: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ** | |
| **Գնման ընթացակարգ** | Էլեկտրոնային աճուրդ, 40-րդ հոդված |
| **Սերտիֆիկատ կամ որակի հավաստման փաստաթուղթ** | Առկա է |
| **Մատակարարման վայր** | Ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 1-ին նրբանցք, 1-ին փակուղի |
| **Կանխավճարի պայման** | Առկա չէ |
| **Երաշխիքային ժամկետ** | Համակարգված տեխ.բնութագիրը |
| **Մատակարարման ժամկետ** | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 21-րդ օրը |
| **Հանձնման-ընդունման վերջնաժամկետ** | Ծառայությունը մատակարարման օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ**

***РА драм***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотрен-ного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | *полное название* | техническая характеристика | единица измерения | *цена единицы* |
| 1 | 34351200 | шина | Зимняя бескамерная шина, выпуска 2024-2025 гг.  Индекс нагрузки не менее 155/R12 C:  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Установка и регулировка колес осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты обращения потребителя. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 28 |
| 2 | 34351200 | шина | Шины зимние, бескамерные, выпуска 2024-2025 гг.  Индекс нагрузки не менее 185/65 R15.  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Монтаж и регулировка шин осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты обращения потребителя. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 64 |
| 3 | 34351200 | шина | Шины зимние, бескамерные, выпуска 2024-2025 гг.  Индекс нагрузки не менее 185/65 R15.  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Монтаж и регулировка шин осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты обращения потребителя. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 40 |
| 4 | 34351200 | шина | Шины зимние, бескамерные, выпуска 2024-2025 гг.  Индекс нагрузки не менее 195R/14C.  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Монтаж и регулировка шин осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты обращения заказчика. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 8 |
| 5 | 34351200 | шина | Шины зимние, бескамерные, выпуска 2024-2025 гг.  Индекс нагрузки не менее 215/75R 16C.  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Монтаж и регулировка шин осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты обращения заказчика. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 18 |
| 6 | 34351200 | шина | Шины зимние, бескамерные, выпуска 2024-2025 годов.  Индекс нагрузки не менее 185/65R 14.  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Монтаж и регулировка шин осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты обращения потребителя. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 2 |
| 7 | 34351200 | шина | Шины зимние, бескамерные, выпуска 2024-2025 гг.  Индекс нагрузки не менее 215/65R 16.  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Монтаж и регулировка шин осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты обращения потребителя. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 30 |
| 8 | 34351200 | шина | Шины зимние, бескамерные, выпуска 2024-2025 гг.  Индекс нагрузки не менее 315/80R 22,5.  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Установка и регулировка шин осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты обращения заказчика. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 4 |
| 9 | 34351200 | шина | Шины зимние, бескамерные, выпуска 2024-2025 гг.  Индекс нагрузки не менее 195/70R 15LT.  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Монтаж и регулировка шин осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты обращения заказчика. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 48 |
| 10 | 34351200 | шина | Шины зимние, бескамерные, выпуска 2024-2025 гг.  Индекс нагрузки не менее 175/70R 14.  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Монтаж и регулировка шин осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты обращения заказчика. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 8 |
| 11 | 34351200 | шина | Шины зимние, бескамерные, выпуска 2024-2025 гг.  Индекс нагрузки не менее 145/70R 12.  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Монтаж и регулировка шин осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты обращения заказчика. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 28 |
| 12 | 34351200 | шина | Зимняя передняя шина без камеры, производства 2024-2025 гг.  Индекс нагрузки не менее 245/70R19.5.  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Установка и регулировка колес осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты подачи заявки потребителем. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 2 |
| 13 | 34351200 | шина | Зимняя задняя шина, бескамерная, производства 2024-2025 гг.  Индекс нагрузки не менее 245/70R19.5.  Условные показатели установлены «Техническим регламентом пневматических шин», утвержденным Постановлением Правительства РА № 1558-Н от 11.11.2004 г. Установка и регулировка шин осуществляется поставщиком. Весь товар должен быть неиспользованным. Доставка осуществляется за счет поставщика.  Прочие условия:  Поставщик организует сезонную замену за свой счет (бесплатно) в течение 5 дней с даты обращения потребителя. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНЫЕ УСЛОВИЯ** | |
| **Процедура закупки** | Электронный аукцион, ст. 40 |
| **Сертификат или сертификат качества** | Доступно |
| **Адрес выполнение работы** | Г. Ереван, Тигран Меца 1-й пер., 1-й тупик |
| **Предоплата** | Нет в наличии |
| **Гарантийный срок** | Полные технические характеристики |
| **Срок снабжения** | 21-й день с момента вступления договора в силу |
| **Срокы сдачи и приемки работы** | В течение 15 рабочих дней с даты оказания услуг |