**3.Սևան 1502**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չբ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | լրիվ անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման վայր |
| 3 | 79931200 | Պատի ձևավորում 3D գիպսային պանելով և ապակիով | 2680x1800մմ թրծված ապակի 6մմ,օռակալ նարնջագույն Pantone 172C,տառերը՝օրգանական ապակուց 2,5մմ՝ Ջրակայունություն՝ 0,2%., Ջերմակայունություն՝ 110°C, Խտություն՝ 1,19 գ/սմ³.  Թույլատրելի ջերմային ռեժիմ՝ -40°C-ից մինչև +90°C, Առաձգականության մոդուլ՝ 3210 ՄՊա,  Բռնկման ջերմաստիճան՝ 460-635°C  Ջգման խտության ամրություն՝ 75 ՄՊա,  Հարվածակայունություն՝ 11-17 կՋ/ մ2, գիպսային 3D պանել 50մմ | հատ | 1 | 1502փ/բ |
| Light box | 600x800մմ ալյումինե պրոֆիլով, բացվող փեղկով,երկկողմանի,օրգանական ապակի | հատ | 2 | 1502փ/բ |
| Պատի ցուցատախտակ օրգանական ապակուց գովազդային | 800x950մմ օրգանական ապակի 4մմ՝ Ջրակայունություն՝ 0,2%., Ջերմակայունություն՝ 110°C, Խտություն՝ 1,19 գ/սմ³.  Թույլատրելի ջերմային ռեժիմ՝ -40°C-ից մինչև +90°C, Առաձգականության մոդուլ՝ 3210 ՄՊա,  Բռնկման ջերմաստիճան՝ 460-635°C  Ջգման խտության ամրություն՝ 75 ՄՊա,  Հարվածակայունություն՝ 11-17 կՋ/ մ2, օռակալ,գրպանիկները օրգանական ապակի, օռակալ՝Pantone 172C | հատ | 1 | 1502փ/բ |
| Պատի ցուցատախտակ օրգանական ապակուց տեղեկատվական | 800x950մմ օրգանական ապակի 4մմ՝ Ջրակայունություն՝ 0,2%., Ջերմակայունություն՝ 110°C, Խտություն՝ 1,19 գ/սմ³.  Թույլատրելի ջերմային ռեժիմ՝ -40°C-ից մինչև +90°C, Առաձգականության մոդուլ՝ 3210 ՄՊա,  Բռնկման ջերմաստիճան՝ 460-635°C  Ջգման խտության ամրություն՝ 75 ՄՊա,  Հարվածակայունություն՝ 11-17 կՋ/ մ2, օռակալ,գրպանիկները օրգանական ապակի, օռակալ՝Pantone 172C, Pantone 2745C | հատ | 1 | 1502փ/բ |
| Սեղանների ձևավորում ինքնակպչուն թաղանթով | 3620x720մմ UV տպագրություն | հատ | 1 | 1502փ/բ |
| Պահարանների ձևավորում  ինքնակպչուն թաղանթով | 1200x570մմ UV տպագրություն | հատ | 2 | 1502փ/բ |
| Ներքին դռների ինքնակպչուն թաղանթ | 400x75մմ ինքնակպչուն թաղանթ | հատ | 1 | 1502փ/բ |
| Հերթի թվեր օրգանական ապակուց | 300x120մմ օրգանական ապակի 5մմ, օռակալ՝Pantone 172C | հատ | 2 | 1502փ/բ |
| Աշխատաժամերի ինքնակպչուն թաղանթ մուտքի դռան ապակուն | 304x340մմ թափանցիկ ինքնակպչուն, մատվի | հատ | 1 | 1502փ/բ |
| Մուտքի դռան ինքնակպչուն թաղանթ | 300x100մմ ինքնակպչուն թաղանթ | հատ | 1 | 1502փ/բ |
| Մուտքի դռան ինքնակպչուն թաղանթ | 460x140մմ ինքնակպչուն թաղանթ | հատ | 1 | 1502փ/բ |

3.Севан 1502

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотрен-ного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | полное название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | место поставки |
| 3 | 79931200 | Отделка стен гипсовой панелью 3D и стеклом | 2680x1800 мм, закаленное стекло 6 мм, оранжевый цвет Pantone 172C, буквы: органическое стекло 2,5 мм, водостойкость: 0,2%, термостойкость: 110°C, плотность: 1,19 г/см³.  Допустимый температурный режим: от -40°C до +90°C, модуль упругости: 3210 МПа,  температура возгорания: 460-635°C,  прочность при нагреве: 75 МПа,  ударная прочность: 11-17 кДж/м², гипсовая 3D-панель 50 м | штука | 1 | 1502п/о |
| Световой короб | 600x800мм с алюминиевым профилем, открывающаяся створка, двусторонняя, оргстекло | штука | 2 | 1502п/о |
| Настенный рекламный щит из органического стекла | Оргстекло 800x950 мм, толщина 4 мм: водостойкость: 0,2%, термостойкость: 110°C, плотность: 1,19 г/см³.  Допустимый температурный режим: от -40°C до +90°C, модуль упругости: 3210 МПа,  температура возгорания: 460–635°C,  предельная прочность при нагреве: 75 МПа,  ударопрочность: 11–17 кДж/м², рамка, карманы – оргстекло, рамка: Pantone 172C. | штука | 1 | 1502п/о |
| Настенная информационная вывеска из органического стекла | Оргстекло 800x950 мм, толщина 4 мм: водостойкость: 0,2%, термостойкость: 110°C, плотность: 1,19 г/см³.  Допустимый диапазон температур: от -40°C до +90°C. Модуль упругости: 3210 МПа. Температура возгорания: 460–635°C. Прочность при увеличении плотности: 75 МПа. Ударопрочность: 11–17 кДж/м². Рама, карманы: органическое стекло. Рама: Pantone 172C, Pantone 2745C. | штука | 1 | 1502п/о |
| Оформление столов самоклеющейся пленкой | 3620x720мм UV печать | штука | 1 | 1502п/о |
| Оформление шкафов самоклеющейся пленкой | 1200x570мм UV печать | штука | 2 | 1502п/о |
| Пленка самоклеящаяся на внутреный двери | 400x75мм самоклеющеяся пленка | штука | 1 | 1502п/о |
| Номера для очереди из органического стекла | 300х120мм органическое стекло 5мм, оракал Pantone 172C | штука | 2 | 1502п/о |
| Пленка самоклеящаяся с часами работы на стекло входной двери | 304х340мм прозрачная самоклеющаяся, матовая. | штука | 1 | 1502п/о |
| Самоклеящаяся пленка для входной двери | Самоклеящаяся пленка 300х100мм. | штука | 1 | 1502п/о |
| Самоклеящаяся пленка для входной двери | Самоклеящаяся пленка 460x140мм | штука | 1 | 1502п/о |