**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակար-գման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետ |
| 1 | 44831200 | Հեղուկ ապակի  Жидкое стекло | 1.Промкерамика ԳՕՍՏ 13078-81 կամ համարժեքը ROCKS կամ НТС կամ Текс. կամ Ծիածան,  նատրիում, չորացումը 2մմ շերտի՝ 24 ժամ, շահագործման ջերմաստիճան՝ 5÷90°С, քաշը՝ 5÷16 կգ, ծախսը՝ 0,15÷0,3 կգ/մ², խտություն՝ 1,3÷1,5 գ/սմ³։ Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետը առնվազն 6 ամիս։  1. Промкерамика ГОСТ 13078-81 или аналог ROCKS или НТС или Текс, или Циацан,  натриевая, высыхание 2мм слоя– 24ч., температура эксплуатации 5÷90°С, вес– 5÷16кг, расход– 0,15÷0,3 кг/м², плотность– 1,3÷1,5 г/см³. При поставке срок годности должен быть не менее 6 месяцев. | կգ | 260 | 1000 | 260 000 | Արմավիրի մարզ  ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский марз  г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 (երեսուն) օրացույցային օրվա ընթացում  В течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора |
| 2 | 39561110 | Գծային շերտավոր խոզանակ պրոֆիլով  Полосовая щетка с профилем | Պրոֆիլի տեսակը` h-ձևի, մետաղական  Պրոֆիլի լայնությունը` 50մմ  Փնջի երկարությունը` 120մմ  Փնջի տրամագիծը` 1,5մմ  Փնջի նյութի տեսակը` պոլիպրոպիլեն  Երկարությունը նվազագույնը 90սմ  Тип профиля– h-формы, металлический  Ширина профиля– 50мм  Длина ворса– 120мм  Диаметр ворса– 1,5мм  Материал ворса– полипропилен.  Минимальная длина 90см | մետր | 10 | 2900 | 29 000 |
| 3 | 39715230 | Էլեկտրական տաքացնող հատակ  Электрический тёплый пол | Տեսակը` տաքացնող գործած մալուխ  Անվանական լարումը` փոփոխական 220 Վ  Մալուխի տեսակը` միաջիղ էկրանիզացված  Հաստությունը` 3մմ  Ցանցի լայնություն/ տաքացման գոտիներ` 48/50սմ  Տեսակարար հզորությունը` 135/150 վտ/քմ  Առավելագույն աշխատանքային  Ջերմաստիճանը` 90 աստիճան  Չափսերը՝  1,5 մ2 (0,5մ x 3մ) ջերմային կարգավորիչը լրակազմով - 1հատ  2 մ2 (0,5մ x 4մ) ջերմային կարգավորիչը լրակազմով - 1հատ  Тип- нагревательный кабель  Номинальное напряжение- переменный ток 220 В  Тип кабеля- одножильный, экранированный  Толщина- 3мм  Ширина сетки/зоны нагрева- 48см/50см  Удельная мощность- 135/150 Вт/м²  Максимальная рабочая температура- 90°C  Размеры  1,5 м2 (0,5мx 3м) Термостат в комплекте – 1шт  2 м2 (0,5м x 4м) Термостат в комплекте - 1шт | հատ | 2 | 32000 | 64000 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, 1չ/բ պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր:
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
4. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
5. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9:00 մինչև 15:30
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)

**Дополнительные условия**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными, 1 н/л должен иметь сертификат качества или паспорт.
2. Срок предоставления участнику подписанного акта приема-передачи – 30 рабочих дней.
3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
4. Продавец обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режима, действующего в ЗАО «ААЭК».
5. Продавец должен уведомить менеджера договора о поставке не менее чем за один рабочий день до поставки; поставка может осуществляться в рабочие дни с 09:00 до 15:30.
6. Менеджер договора: М. Карапетян, тел. 010-28-00-35, email mkrtich.karapetyan@anpp.am