***Փոփոխված տեխ․բնութագիր 01 չափաբաժին Ինֆուզիոն փոխներարկման համակարգ***

***Ինֆուզիոն փոխներարկման համակարգ , ասեղով 21G( 0.80մմ\*38մմ)։Դեղերի ներարկման համակարգ օդի բացթողման փականիկով, նախատեսված ինֆուզիոն լուծույթների ներարկման համար։Անհատական գործարանային ստերիլ փաթեթավորումով։Որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:***