|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Տեխնիկական բնութագիր** | | | | | | |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)** | **անվանումը** | | **տեխնիկական բնութագիրը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** |
| **1** | 38651200/4 | Պրոյեկտոր | | Պրոյեկցիոն համակարգ` DLP.  Հիմնական լուծաչափ՝ առնվազն 800 x 600 Առավելագույն լուծաչափ՝ առնվազն 1920 x 1200 Ստանդարտ ռեժիմի պայծառություն՝ նվազագույնը 4000 լմ  Համատեղելի կողքերի հարաբերակցություն՝ 4:3 ,16:9  Կոնտրաստային հարաբերակցություն առվազն 20,000:1 Թվային խոշորացում՝ նվազագույնը 2x գույների աջակցում ՝ առնվազն 1.07 միլիարդ գույն (30-բիթ) Ուղղահայաց համաժամեցման հաճախականություն՝ 24 ից 120 Հց Հորիզոնական համաժամեցման հաճախականություն՝ 15-ից 100 կՀց Ինտերֆեյս/միացումներ՝ VGA մուտք և ելք VGA- x1, D-sub,Տեսանյութ՝ x1, RCA, S/PDIF Բարձրախոս՝ առնվազն x1,  Բարձրախոսի ելքային հզորությունը՝ առնվազն 3 Վտ  էլեկտրասնուցում էներգիայի սպառում ՝ առավելագույնը 275 վտ  Տեղադրում՝ Առաստաղին  Քաշ՝ առնվազն 2.8 կգ  Ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետը է սահմանվում ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1 տարի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: | Հատ | **1** |
| 2 | 39111140/2 | աթոռ | | Գրասենյակային անշարժ աթոռ- երկաթյա, նիկելապատ ոտքերով և արմնկակալներով: Երկաթյա կարկասը պատրաստված է՝ առնվազն 45\*25 մմ նիկելապատ խողովակով, անցքերը խցափակված պլաստմասե կափարիչներով: Ոտքերը ստատիկ՝ չշարժվող, միմյանց կապված զոդման եղանակով։ Արմնկակալների հենման հատվածը փափուկ՝ կաշվեպատ, նստատեղը և թիկնակը՝ առնվազն 1.5 սմ հաստության և մեկ ընդհանուր կտորից ճկած ֆաներայով: Նստատեղի լայնությունը՝ առնվազն 53 սմ, իսկ խորությունը մինչև թիկնակ՝ առնվազն 50 սմ, թիկնակի բարձրությունը նստատեղից՝ առնվազն 63 սմ: Նստատեղը և թիկնակը առնվազն 7 սմ հաստության սպունգով՝ պաստառապատված բարձրորակ արհեստական կաշվով: Թիկնակի հենման ներքևի մասում առանձին բարձենման փափուկ կարվածքով։ Աթոռի քաշը՝ մինչև 11.5 կգ: Աթոռի գույնը նախապես կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային ժամկետ 365 օր։ | հատ | 4 |
| 3 | 39111140/3 | աթոռ | | Ղեկավարի հոլովակավոր և շարժական բազկաթոռ՝ սիլիկոնե անվակների վրա, որոնք միմյանց կապակցված են բարձր որակի հինգ թևանի պլաստմասե խաչուկով։Մեխանիզմը բարձրացող, իջնող, ճոճվող և աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ։ Նստատեղը և հենակը պատրաստված առնվազն 10մմ հաստությամբ նրբատախտակից, 80մմ հաստությամբ 25 խտության սպունգից։ Երեսապատումը Eco 1-ին դասի սև գույնի կաշվին փոխարինող։ Նստատեղի լայնությունը առնվազն 520մմ, խորությունը առնվազն 500մմ։ Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից առնվազն 740մմ, լայնությունը առնվազն 520մմ։ Արմընկակալները՝ պլաստմասե՝ ամրացված նստատեղին և մեջքին, երեսպատված առնվազն 40մմ սպունգով և նույն կաշվե փոխարինիչով։ Արմընկակալների բարձրությունը նստատեղից ամենաբարձր հատվածում առնվազն 210մմ, իսկ երկարությունը առնվազն 450մմ։ Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթոռի ամենացածր դիրքում առնվազն 500մմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում առնվազն 590մմ։ Բազկաթոռի լայնքը դրսից դուրս(արմընկակալից ամընկակալ) առնվազն 620մմ է։ Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 150կգ։ Նստատեղի առաջնամասում և թիկնակի գլխամասում և կողային հատվածներում հիմնական պաստառից բացի կան նաև լրացուցիչ բարձիկներ՝ կարված հիմնական պաստառի հետ, որոնք ավելի հարմարավետ են դարձնում բազկաթոռին նստելը։ Երաշխիքային ժամկետ 365 օր։ | հատ | 8 |
| **Товары** | | | | | | |
| **номер предусмотренного приглашением лота** | **промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)** | **наименование** | **техническая характеристика** | | **единица измерения** | **общий объем** |
| 1 | 38651200/4 | Проектор | Проекционная система: DLP.  Собственное разрешение: не менее 800 x 600  Максимальное разрешение: не менее 1920 x 1200  Яркость в стандартном режиме: не менее 4000 лм  Поддерживаемые соотношения сторон: 4:3, 16:9  Контрастность: не менее 20 000:1  Цифровой зум: не менее 2-кратный  Поддержка цвета: не менее 1,07 млрд цветов (30-бит)  Частота вертикальной развертки: от 24 до 120 Гц  Частота горизонтальной развертки: от 15 до 100 кГц  Интерфейсы/подключения: вход и выход VGA (VGA-x1), D-sub, видео: x1, RCA, S/PDIF  Акустическая система: не менее x1  Выходная мощность акустической системы: не менее 3 Вт  Потребляемая мощность: не более 275 Вт  Установка: потолочная  Вес: не менее 2,8 кг  Гарантийный срок на продукцию устанавливается не менее 1 года со дня, следующего за днем ​​получения продукции. Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется Поставщиком. | | Шт | **1** |
| 2 | 39111140/2 | стул | Офисный стационарный стул – железный, с никелированными ножками и подлокотниками. Каркас изготовлен из никелированной трубы диаметром не менее 45\*25 мм, отверстия закрыты пластиковыми заглушками. Ножки статичные, неподвижные, соединены между собой сваркой. Опорная часть подлокотника мягкая, обтянута кожей, сиденье и спинка толщиной не менее 1,5 см изготовлены из цельной гнутой фанеры. Ширина сиденья – не менее 53 см, глубина до спинки – не менее 50 см, высота спинки от сиденья – не менее 63 см. Сиденье и спинка обиты поролоном толщиной не менее 7 см, обтянуты высококачественной искусственной кожей. С отдельным мягким швом в виде подушечки внизу спинки. Вес стула – до 11,5 кг. Цвет стула согласовывается с заказчиком заранее. Гарантийный срок 365 дней. | | Шт | 4 |
| 3 | 39111140/3 | стул | Кресло руководителя роликовое и мобильное на силиконовых колесах, соединено между собой высококачественной пластиковой крестовиной с пятью рычагами. Механизм с возможностью подъема, опускания, качания и фиксации в рабочем положении. Сиденье и спинка изготовлены из фанеры толщиной не менее 10 мм, губки толщиной 80 мм и плотностью 25. Обивка - черный кожзаменитель Eco 1-го класса. Ширина сиденья не менее 520 мм, глубина не менее 500 мм. Высота спинки от сиденья не менее 740 мм, ширина не менее 520 мм. Подлокотники: пластиковые, закреплены на сиденье и спинке, обиты губкой толщиной не менее 40 мм и тем же кожзаменителем. Высота подлокотников от сиденья в самой высокой точке - не менее 210 мм, а длина - не менее 450 мм. Высота сиденья от земли в самом нижнем положении кресла - не менее 500 мм, в самом верхнем положении - не менее 590 мм. Ширина кресла снаружи (от подлокотника до подлокотника) — не менее 620 мм. Максимально допустимая нагрузка — 150 кг. Помимо основной обивки, на передней части сиденья, а также на изголовье и боковых частях спинки в основную обивку вшиты дополнительные подушки, делающие пребывание в кресле более комфортным. Гарантийный срок — 365 дней. | | Шт | 8 |