|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Տեղեկատվություն**  **բենեֆիցիարի հաշվեհամարի և բանկի մասին** | | |
| **ապահովման անվանում** | **բանկի անվանում** | **հաշվեհամար** |
| հայտի ապահովում | Ամերիաբանկ ՓԲԸ | 1570022467400100 |
| որակավորման ապահովում | Ամերիաբանկ ՓԲԸ | 1570022467400100 |
| պայմանագրի ապահովում | Ամերիաբանկ ՓԲԸ | 1570022467400100 |

\* Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի **երաշխիքային ժամկետին /2 տարի/** հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация**  **о счете и банке бенефициара** | | |
| **наименование обеспечения** | **наименование банка** | **счет** |
| обеспечение заявки | Америабанк ЗАО | 1570022467400100 |
| обеспечение квалификации | Америабанк ЗАО | 1570022467400100 |
| обеспечение договора | Америабанк ЗАО | 1570022467400100 |

\* Гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует со дня вступления в силу договора, заключаемого между бенефициаром и принципалом, по девяностый рабочий день, следующий за гарантийным сроком на продукцию (2 лет), предусмотренным в заключаемом договоре, включительно.

**Տեխնիկական բնութագիր**

**Ապրանքի անվանումը:** Ձայնային սարքավորում (հավելյալ սարքավորումներ՝ մարզահամերգային համալիրի սպորտային դահլիճի համար)

**Նպատակ և օգտագործման միջավայր**

Այս սարքավորումները նախատեսվում են մարզահամերգային համալիրի սպորտային դահլիճում՝ ամբողջական ձայնային ծածկույթ ապահովելու համար։

Սարքավորումները պետք է ամբողջականորեն ինտեգրվեն Մարզահամերգային համալիրում առկա Meyer Sound, Milo համակարգերի հետ, ապահովելով՝ բարձրորակ ձայն, միասնական ձայնային էլեմենտների կառավարում, միատեսակ սահուն ֆազային համակցություն, սպորտային դահլիճում հաճախականությունների ամբողջական ծածկույթ։ Համակարգը պետք է ունենա փոխակերպվող կախիչներ, որը կապահովվի առկա Meyer Sound, Mica համակարգի հետ շահագործումը։

Մատակարարված սարքավորումները ՄՀՀ-ում առկա սարքավորումների հետ, որպես մեկ համակարգ պետք է ընդունելի լինեն միջազգային երաժիշտների ռայդերով (rider) պահանջվող պայմաններին, որպեսզի համապատասխանի միջազգային ստանդարտներին:

**1. Ապրանքի և սարքավորումների կազմը**

| **№** | **Անվանում** | **Քանակ** | **Տեխնիկական բնութագիր** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2x15"/2x4" Linear Array Loudspeakers with Rigging (համատեղելի Meyer Sound LEO-M մոդելի հետ) | 16 | Գծային զանգվածային բարձրախոսներ 2x15” LF և 2x4” HF բարձրախոսներով, նախատեսված լրացուցիչ ձայնային ծածկույթի համար: Ներառում է ամրացման համակարգ (rigging): |
| 2 | Caster Frame Kits for transporting up to 4x LEO-M Loudspeakers | 4 | Հենակներ՝ շարժական, մինչև 4 LEO-M բարձրախոսի անվտանգ տեղափոխման համար: Ներկառուցված անվադողերով և ամրացման տարրերով: |
| 3 | Pull Over Covers for 4x LEO-M | 4 | Պաշտպանիչ ծածկոցներ՝ 4 LEO-M բարձրախոսների համար, ապահովում է տեղափոխումը և պաշտպանում հարվածներից: |
| 4 | 2x18" Low-Frequency Control Elements | 10 | 2x18” LF տարրեր՝ լրացուցիչ ցածր հաճախականությամբ հնչողություն ապահովող բարձրախոսներ (SUB WOOFER): |
| 5 | Caster Frame Kit for transporting up to 3x 1100-LFC | 4 | Փոխարկիչ դետալ՝ մինչև 4 հատ 1100-LFC LF տարրերի անվտանգ տեղափոխման համար: |
| 6 | Pull Cover for 3x 1100-LFC | 4 | Պաշտպանիչ ծածկոց՝ 4 հատ 1100-LFC LF տարրերի համար: |
| 7 | Top Grids for LEO-M | 2 | Վերևի ամրացման ցանցեր՝ LEO-M բարձրախոսի անվտանգ տեղադրման և բաշխման համար: |
| 8 | 6in/16out Loudspeaker Management, Speakers | 1 | Ձայնային կառավարիչ՝ 6 մուտքով / 16 ելքով կոնֆիգուրացիայով, ապահովում է ձայնի բաշխումը և կառավարումը (GALILEO CALLISTO): Համատեղելի է Meyer Sound համակարգերի հետ: |

**2. Հատուկ պահանջներ**

1. Առաջարկվող համակարգը պետք է հագեցած լինի հոսանքի և ձայնային ազդանշանի մալուխներով, կցորդիչներով, միացուցիչներով, միացման տուփերով, անհրաժեշտ նյութերով և պարագաներով։
2. Ձայնային սարքավորումները պետք է լիովին ինտեգրվեն Մարզահամերգային համալիրում առկա Meyer Sound, Milo, Mica, Melodie համակարգերի հետ՝ ապահովելով ամբողջական ձայնային ծածկույթ, բարձրորակ, համատեղելի:
3. Մատակարարող ընկերությունը 3 (երեք) տարի իրականացնելու է սարքավորումների սպասարկում՝ ապահովվելով սարքավորումների անխափան աշխատանք:

***ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Վճարումը իրականացվելու է հետևյալ ժամանակացույցով․ Պայմանագրային գնի 50%-ի չափով՝ հանձնման-ընդունման արձանագրության երկկողմ հաստատված փաստաթղթի առկայության դեպքում, իսկ տարբերության մասը մինչև 18 ամսվա ընթացքում։***

***Երաշխիքային ժամկետ՝ 24 ամիս***

**Техническая спецификация**

**Наименование товара:** Звуковое оборудование (дополнительные устройства для спортивного зала концертно-спортивного комплекса)

**Назначение и условия эксплуатации**

Данное оборудование предназначено для установки в спортивном зале концертно-спортивного комплекса с целью обеспечения полного звукового покрытия помещения.

Оборудование должно быть полностью интегрировано с существующими в комплексе системами **Meyer Sound, Milo**, обеспечивая:

* высококачественное звучание,
* единое управление звуковыми элементами,
* плавное фазовое согласование,
* полное покрытие частотного диапазона в спортивном зале.

Система должна иметь **переставляемые подвесы**, обеспечивающие совместимость и эксплуатацию с существующей системой **Meyer Sound Mica**.

Поставляемое оборудование в сочетании с уже установленным оборудованием комплекса должно **соответствовать условиям, указанным в райдерах международных музыкантов**, и соответствовать международным стандартам.

**1. Состав товара и оборудования**

| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Техническая характеристика** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2x15"/2x4" Linear Array Loudspeakers with Rigging (совместимы с Meyer Sound LEO-M) | 16 | Линейные массивы с динамиками 2x15” LF и 2x4” HF, предназначенные для дополнительного звукового покрытия. Включают систему крепления (rigging). |
| 2 | Caster Frame Kits для транспортировки до 4x LEO-M | 4 | Передвижные тележки для безопасной транспортировки до 4 громкоговорителей LEO-M. Оснащены колесами и элементами фиксации. |
| 3 | Pull Over Covers для 4x LEO-M | 4 | Защитные чехлы для 4 громкоговорителей LEO-M, обеспечивают защиту при транспортировке. |
| 4 | 2x18" Low-Frequency Control Elements | 10 | 2x18” НЧ элементы – сабвуферы, обеспечивающие дополнительное низкочастотное звучание. |
| 5 | Caster Frame Kit для транспортировки до 3x 1100-LFC | 4 | Комплект для безопасной транспортировки до 4 НЧ элементов 1100-LFC. |
| 6 | Pull Cover для 3x 1100-LFC | 4 | Защитный чехол для 4 НЧ элементов 1100-LFC. |
| 7 | Top Grids для LEO-M | 2 | Верхние монтажные сетки для безопасного размещения и распределения громкоговорителей LEO-M. |
| 8 | 6in/16out Loudspeaker Management, Speakers | 1 | Аудио-процессор с конфигурацией 6 входов / 16 выходов (GALILEO CALLISTO). Обеспечивает распределение и управление звуком. Совместим с системами Meyer Sound. |

**2. Особые требования**

* Предлагаемая система должна быть полностью укомплектована **кабелями питания и звукового сигнала**, разъемами, соединительными коробками, необходимыми материалами и аксессуарами.
* Звуковое оборудование должно быть **полностью интегрировано** с существующими в комплексе системами **Meyer Sound, Milo, Mica, Melodie**, обеспечивая полное звуковое покрытие и высокое качество.
* Поставщик должен осуществлять **обслуживание оборудования в течение 3 (трех) лет**, обеспечивая его бесперебойную работу.

*Внимание:  
Оплата осуществляется по следующему графику:*

* *50% от договорной стоимости – после подписания двустороннего акта приёмки-передачи, оставшаяся сумма – в течение до 18 месяцев.*

*Гарантийный срок: 24 месяца.*