|  |
| --- |
| **Տեխնիկական բնութագիր**  **Բազմաֆունկցիոնալ/ինքնաթափ,ավտոաշտարակ,կռունկ-մանիպուլյատոր/**  **Երեքը մեկում** |
| Արտադրման տարեթիվը -2024 կամ 2025թ  Անիվային ֆորմուլա-4x2  Շարժիչի տեսակը - Դիզելային  Բնապահպանական չափորոշիչ- Բնապահպանական դաս առնվազն եվրո 6  Շարժիչի հզորությունը՝ ձ․ու․- Առնվազն 135-160  Փոխանցման տուփը- Մեխանիկական առնվազն 5 աստիճան  Փոխանցումների քանակը՝ առաջ / ետ- Առնվազն 5 / 1  Թափքի ծավալը,առնվազն խ/մ-4-6  Փոխադրվող բեռի թույլատրելի քաշը, կգ-3500-5000  Բեռնման տվյալներ, տ/մ- Առնվազն 25  Առավելագույն բեռնատարողությունը, կգ-3500-5000  Մանիպուլյատորի մաքսիմալ բացվածքի առավելագույն բեռնատարողությունը, կգ -700-1000  Ավտոաշտարակի զամբյուղի տարողությունը,մմ-առնվազն 1600\*710\*1000  Զամբյուղի նվազագույն ծանրաբեռնվածություն-200 կգ  Զամբյուղի պտտման աստիճանը-3600  Մանիպուլյատորի աղեղի առավելագույն բացվածքը, մ-10-15  Վարորդի խցիկը- Ստանդարտ համալրում/2 ուղևոր/  Վառելիքի ծախս/100կմ/-13-17լ  Երաշխիք՝ տարի կամ կմ-1 կամ 100000  Երաշխիքի մեջ ներառվող սարքերը, սարքավորումները և հանգույցները.  -Շարժիչ  - Շարժիչի մեկնարկիչ  - Կամրջակներ  - Փոխանցման տուփ  - Էլեկտրագեներատոր (դինամո)  - Ղեկի հիդրավլիկ համակարգ  - Հզորությունների փոփոխության տուփ (КОМ)  - Հիդրավլիկ համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ (առանց ռետինե խողովակների)  - Ցուցիչների և կառավարման վահանակ  - Հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր:  Պահանջվում է Շահագործողի ուսուցում և հրահանգավորում, երաշխիքային պայմանների լրացուցիչ պարզաբանում  Շեղման թույլատրելի չափը՝+- 5% |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики**  **Многофункциональный/саморазгружающийся, башенный кран, кран-манипулятор**  **Три в одном** |
| Год выпуска - 2024 или 2025  Колёсная формула - 4x2  Тип двигателя - Дизельный  Экологический стандарт - Экологический класс не менее Евро 6  Мощность двигателя: л.с. - не менее 135-160  Трансмиссия: Механическая, не менее 5 ступеней  Количество передач: вперёд/назад - не менее 5/1  Объём кузова, не менее 1,5 л/м3 - 4-6  Допустимая масса перевозимого груза, кг - 3500-5000  Грузоподъёмность, т/м3 - не менее 25  Максимальная грузоподъёмность, кг - 3500-5000  Максимальная грузоподъёмность манипулятора при максимальном раскрытии, кг - 700-1000  Вместимость корзины автовышки, мм - не менее 1600\*710\*1000  Минимальная нагрузка корзины - 200 кг  Корзина Угол поворота - 3600  Максимальный размах стрелы манипулятора, м - 10-15  Кабина водителя - Стандартная комплектация/2 пассажира/  Расход топлива/100 км/-13-17 л  Гарантия: год или км - 1 или 100 000  Устройства, оборудование и агрегаты, на которые распространяется гарантия:  - Двигатель  - Стартер двигателя  - Мосты  - Трансмиссия  - Электрогенератор (динамо)  - Гидросистема рулевого управления  - Раздаточная коробка (КОМ)  - Гидросистема: насосы, агрегаты (без резиновых шлангов)  - Индикаторы и панель управления  - Насосы системы охлаждения и орошения.  Требуется обучение и инструктаж оператора, дополнительное разъяснение условий гарантии.  Допустимое отклонение: ±5% |