Հրավերի 52-րդ չափաբաժնից հետո տեխնիկական բնութագրերի հերթականությունը խախտվել էր: