**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքներ | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը[[1]](#footnote-1) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը[[2]](#footnote-2) | չափման միավորը[[3]](#footnote-3) | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | Բենզինային գեներատոր | * Լարումը (Վ): 220-240 * Հաճախականությունը (Հց): 50-60 * Հզորությունը (կՎտ)՝ 19,0-26,0 * Հաստատուն հզորությունը (կՎտ)՝ 17.0-25,0 * Հաստատուն արագություն (պտ/ր): 3000-6000 * Շարժիչը՝ 2 մխոց կամ 4, 4-տակտային, OHV, օդային հովացմամբ, 32,5 – 45 ձիաուժ * Աշխատանքային ծավալը (մլ)՝ 999- 2000 * THD լրիվ բեռնվածությամբ <5% * Մեկ սեղմումով մեկնարկ մարտկոցով * Թվային հաշվիչ (ժամ, Հց, Վ) * Սառեցման համակարգ՝ օդային * Բոցավառման համակարգ՝ T.C.I. * Պղնձե գեներատոր փոփոխական հոսանքի * Վառելիքի բաք (լ)՝ 65 - 85 * Յուղի տարողություն (լ): 2.2լ - 4լ Ցածր յուղի աստիճանի կանգառի համակարգով՝ նախազգուշացնող լույսով * Օժանդակ բռնակով և անիվների 1 հավաքածուով * Չափերը՝ 100×70.5×97.5 սմ – 150x120x150սմ * Քաշը՝ 250 կգ – 350 կգ * Տեղադրումով և 1 տարի երաշխիքով։ | հատ | 1 | Մ. Արագածոտն, Հ. Անտառուտ, 1-ին փող․, 7-րդ նրբ․ շ․49 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением  лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления | |
| адрес | срок |
| 1 | Бензиновый Генератор | • Напряжение (В): 220-240  • Частота (Гц): 50-60  • Мощность (кВт): 19,0-26,0  • Постоянная мощность (кВт): 17.0-25,0  • Постоянная скорость (об/мин): 3000-6000  • Двигатель: 2-цилиндровый или 4, 4-тактный, OHV, с воздушным охлаждением, 32,5 – 45 л.с.  • Рабочий объем (мл): 999-2000  • THD при полной нагрузке <5%  • Запуск одним нажатием с аккумулятором  • Цифровой счетчик (часы, Гц, В)  • Система охлаждения: воздушная  • Система зажигания: T.C.I.  • Медный генератор переменного тока  • Топливный бак (л): 65-85  • Емкость масла (л): 2,2 л - 4 л  • Система остановки при низком уровне масла с сигнальной лампой  • С дополнительной ручкой и 1 комплектом колес  • Размеры: 100×70,5×97,5 см.- 150x120x150 см․  • Вес: 250 кг. - 350 кг․  • С установкой и гарантией 1 год. | Шт. | 1 | О. Арагацотн, С. Антарут, 1-я ул., 7-й переулок ст.49 | В течение 20 календарных дней с даты подписания договора |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)