Հավելված 1

Տեխնիկական բնութագիր

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV | Անվանում | Տեխ.բնութագիր | Միավորի գին | քանակ |
| 30195200 | Էլեկտրոնային գրատախտակներ կամ պարագաներ | Էկրանի չափը՝ 75՛՛ դույմ, նվազագույնը DLED տեխնոլոգիա,  Կետայնությունը՝ 3840 × 2160,  Պայծառությունը՝ 400 cd/մ²,  Կոնտրաստային գործակիցը՝ 5000:1,  Արձագանքի ժամանակը՝ 5մվ,  Դիտման անկյունը՝ 178°(Հ)/178°(ՈՒ),  Օպտիկական ասպեկտների հարաբերակցությունը՝ 16:9,  Մակերեսի պնդությունը՝ 7H (Pencil), 7 (Mohs),  Մակերեսը՝ հակափայլ ապակի, զրայական շերտավորում,  Էկրանի ակտիվ հատվածը՝ 1650մմ x 928մմ,  Երկարակեցությունը՝ 50000 ժամ:  Ներկառուցված համակարգի նվազագույն բնութագիրը  Օպերացիոն համակարգը՝ Android 13.0,  Պրոցեսորը՝ Quad-core Cortex-A76 × 4（2.4 ԳՀց）Cortex-A55 × 4 （1.8 ԳՀց)  կամ Octa-core processor 4 x Cortex-A73 (2,2 ԳՀց) + 4 x Cortex-A53 (2,0 ԳՀց),  Հիշողությունը՝ 8 ԳԲ,  Ներկառուցված պահոցի ծավալը՝ 128ԳԲ,  GPU Mali-G610 MC4 կամ GPU Mali G52 MC4:  Հպման նվազագույն բնութագիրը  Infrared հպման էկրան կամ Stellar հպման էկրան․ 40 կետում բազմակի հպման հնարավորություն,  արձագանքի ժամանակը մինչև 2մվ,  հպման ճշգրտությունը՝ +/- 0.5մմ, հպման կետայնությունը՝ 32767 × 32767:  Ներկառուցված գործառույթներ  Ներկառուցված բարձրախոս՝ 2 x 20W + 1x25W  Ներկառուցված Bluetooth 5.1։  Ինտերֆեյսի նվազագույն բնութագիրը  Վիդեո և աուդիո մուտք՝ 3 հատ HDMI In 2.0, 1 հատ DP In 1.2, 1 հատ Audio In,  4 1400000 5600000  Վիդեո և աուդիո ելք՝ 1 հատ HDMI Out 2.0, 1 հատ Audio Out, 1 հատ SPDIF Out,  Կառավարման ինտերֆեյս՝ 3 հատ TOUCH-USB 3.0, 1 հատ RS232,  Ցանցային ինտերֆեյս՝ 2 հատ LAN (1000 Mbps), WIFI 6 2.4G/5G  Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս՝ 4 հատ USB 3.0, 1 հատ Type-C (65 W)  Տեսախցիկի նվազագույն բնութագիրը  Որակը՝ 4K, 48MP նկարելու դեպքում, 8MP տեսաձայնագրման դեպքում  Դիտման անկյունը՝ 120°(անկյունագծային), 110°(հորիզոնական), 75°(ուղղահայաց)  Պատկերի աղավաղումը՝ առավելագույնը մինչև 2,5%  Խոսափողի նվազագույն բնութագիրը  Omni ուղղորդված 8 բլոկի դասավորություն,  Արձագանքի ճնշում և խելացի աղմուկի չեղարկում,  Ձայնի ընդունման հեռավորությունը նվազագույնը՝ 12 մ,  Նմուշառման գործակիցը ՝ 32 K,  Mic նմուշառման գործակիցը ՝ 16 բիթ։  Այլ  Սնուցումը՝ 100-ից 240 VAC, 50/60 Հց,  Սպառումը քնի ռեժիմում՝ մինչև 0.5 Վտ,  Առավելագույն սպառումը՝ մինչև 150 Վտ,  Կախիչի տեսակը VESA ՝ 800 մմ × 400 մմ։  Սարքի հետ մատակարարը պետք է տրամադրի ՝ պատից ամրացման էկրանի կախիչ, գրիչ հպումով  կառավարման համար, USB մալուխ, HDMI մալուխ (2.0), հոսանքի մալուխ՝ Եվրոպական ստանդարտի,  հեռակառավարման վահանակ։  Էլեկտրոնային գրատախտակի համար նախատեսված պատվանդան  Նպատակ: 75"-86" կոնֆերենցիա հարթ պանելների համար նախատեսված բրեկետ  Հնարավոր չափսեր: 75/86 դյույմ  Հատկություններ  Материал: SPCC բարձրորակ պողպատ  Բրեկետի հզորություն: 100 կգ  Համակարգային չափեր  Համակարգի չափերը (W × H × D) : 1650 × 780 × 150 մմ (65.0'' × 30.7'' × 5.9'')  Շտեմարան չափը: 1300 × 750 × 1710 մմ  Էլեկտրոնային գրատախտակների տեղափոխումը և անձնակազմի ուսուցումն ամբողջությամբ  կատարվում են մատակարարի կողմից:  Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:  Հաղթող ընկերությունը բոլոր ապրանքատեսակների մասով ներկայացնում է ապրանքներն  արտադրողից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF):  Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի: | 1400000 | 4 |