ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | հաստ. 3մմ, չափսը` 800x1500մմ 1Н-I-ТМКЩ-C-3 ԳОՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը  толщина 3мм, размер 800x1500мм 1Н-I-ТМКЩ-C-3 ГОСТ 7338-90 или аналог | կգ | 100 | 2500 | 250000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ | 100 | Պայմանագիրը կնքման օրվանից 2026թ. փետրվար ամիս:  с даты подписания договора в 2026 году. февраль месяц: |
| 2 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | հաստ. 4մմ, չափսը` 800x1500մմ 1Н-I-ТМКЩ-C-4 ԳОՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը  толщина 4мм, размер 800x1500мм 1Н-I-ТМКЩ-C-4 ГОСТ 7338-90 или аналог | կգ | 100 | 2500 | 250000 | 100 |
| 3 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | հաստ. 5մմ, չափսը` 800x800մմ 1Н-I-ТМКЩ-C-5 ԳОՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը  толщина 5мм, размер 800x800мм 1Н-I-ТМКЩ-C-5 ГОСТ 7338-90 или аналог | կգ | 30 | 2500 | 75000 | 30 |
| 4 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | հաստ. 10մմ, չափսը` 650÷700x650÷700մմ 1Н-I-ТМКЩ-C-10 ԳОՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը  толщина 10мм, размер 650÷700x650÷700մմ 1Н-I-ТМКЩ-C-10 ГОСТ 7338-90 или аналог | կգ | 300 | 2500 | 750000 | 300 |
| 5 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | հաստ. 3մմ, չափսը` 1500x1500մմ 1Н-I-МБС-C-3 ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը  толщина 3мм, размер 1500x1500мм 1Н-I-МБС-C-3 ГОСТ 7338-90 или аналог | կգ | 100 | 4000 | 400000 | 100 |
| 6 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | հաստ. 4մմ, չափսը` 1500x1500մմ 1Н-I-МБС-C-4 ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը  толщина 4мм, размер`1500x1500մմ 1Н-I-МБС-C-4 ГОСТ 7338-90 или аналог | կգ | 100 | 4000 | 400000 | 100 |
| 7 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-ТМКЩ-С-3, գլանափաթեթավոր, ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն- 4մմ, չափսերը ոչ պակաս 1350х2000մմ  1Н -I-ТМКЩ-С-3, рулонная, ГОСТ 7338-90 или аналог,толщина- 4мм, размеры не менее 1350х2000мм | կգ | 30 | 2500 | 75000 | 30 |
| 8 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-ТМКЩ-С-4, գլանափաթեթավոր, ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն- 4մմ, չափսերը ոչ պակաս 1350х2000մմ  1Н -I-ТМКЩ-С-4, рулонная, ГОСТ 7338-90 или аналог,толщина- 4мм, размеры не менее 1350х2000мм | կգ | 100 | 2500 | 250000 | 100 |
| 9 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-ТМКЩ-С-5, գլանափաթեթավոր, ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն- 5մմ, չափսերը ոչ պակաս 1000х5000մմ  1Н -I-ТМКЩ-С-5, рулонная, ГОСТ 7338-90 или аналог,толщина- 5мм, размеры не менее 1000х5000мм | կգ | 70 | 2500 | 175000 | 70 |
| 10 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-ТМКЩ-С-6, գլանափաթեթավոր, ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն- 6մմ, չափսերը ոչ պակաս 1000х5000մմ  1Н -I-ТМКЩ-С-6, рулонная, ГОСТ 7338-90 или аналог,толщина- 6мм, размеры не менее 1000х5000мм | կգ | 30 | 2500 | 75000 | 30 |
| 11 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-МБС-С-2, գլանափաթեթավոր ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն 4մմ, չափսեր ոչ պակաս - 1350х2000 մմ  1Н -I-МБС-С-2, рулонная ГОСТ 7338-90 или аналог, толщина 4мм, размеры не менее - 1350х2000 мм | կգ | 30 | 4000 | 120000 | 30 |
| 12 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-МБС-С-4, գլանափաթեթավոր ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն 4մմ, չափսեր ոչ պակաս - 1350х2000 մմ  1Н -I-МБС-С-4, рулонная ГОСТ 7338-90 или аналог, толщина 4мм, размеры не менее - 1350х2000 мм | կգ | 100 | 4000 | 400000 | 100 |
| 13 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-МБС -С-5, գլանափաթեթավոր, ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն- 5մմ, չափսերը ոչ պակաս 1350х2000մմ  1Н -I-МБС -С-5, рулонная, ГОСТ 7338-90 или аналог,толщина- 5мм, размеры не менее 1350х2000мм | կգ | 100 | 4000 | 400000 | 100 |
| 14 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-МБС-С-6 գլանափաթեթավոր ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն 6մմ, չափսեր ոչ պակաս - 1350х2000 մմ 1Н -I-МБС-С-6 рулонная ГОСТ 7338-90 или аналог, толщина 6 мм, размеры не менее - 1350х2000 мм | կգ | 60 | 4000 | 240000 | 60 |
| 15 | 44163170 | Ճկափող ճնշումային-ներծծող  Рукав напорно-всасывающий | Ամրանավորած, մետաղական պարույրով, տեքստիլ կարկասով, ծայրերում փափուկ մանժետներով,  արտաքին տրամագիծը՝ 75 մմ, աշխատանքային ճնշումը` 6 բար, աշխատանքային վակուումը` 0,6 բար, ℓmin=8 մ  Армированный, с металлической спиралью, текстильным каркасом, на концах мягкие манжеты, внешний диаметр – 75 мм,  рабочее давление – 6 бар, рабочий вакуум – 0,6 бар, ℓmin=8 м | մետր | 10 | 12500 | 125000 | 10 |
| 16 | 44163170 | Ճկափող պարուրաձև ճնշումային-ներծծող  Рукав спиральный напорно-всасывающий | Նյութը` պոլիվինիլքլորիդ, ամրանավորած պոլիվինիլքլորիդ պարույրով, արտաքին տրամագիծը` 58 մմ, ներքին տրամագիծը` 50 մմ, առավելագույն աշխատանքային ճնշումը` 0,8 (8) ՄՊա (կգուժ/սմ2), աշխատանքային վակուումը՝ 0,4-ից 0,9 մթնոլորտ, ℓmin=30 մ.  Материал - ПВХ, с армирующей спиралью из ПВХ, наружный диаметр - 58 мм, внутренний диаметр - 50 мм,  максимальное рабочее давление - 0,8 (8) МПа (кгс/см2),  рабочий вакуум – от 0,4 до 0,9 атм., ℓmin=30 м: | մ | 30 | 8000 | 240000 |  | 30 |  |
| 17 | 44163170 | Ճկափող ռետինե  Рукава резиновые | III-10-2 ԳՕՍՏ 9356-75 կամ համարժեքը, ℓmin=50մ,  III դաս, ներքին տրամագիծը` 10 մմ,  աշխատանքային ճնշումը` 2 ՄՊա (20կգուժ/սմ2):  III-10-2 ГОСТ 9356-75 или аналог, ℓmin=50м, III класс, внутренний диаметр - 10 мм, рабочее давление - 2 МПа (20кгс/см2) | մ | 200 | 1200 | 240000 | 200 |
| 18 | 44163170 | Ռետինե ճկախողովակ  Трубка резиновая | Ոռոգելու համար, Ø25x5, թելերով ամրանավորած, գույնը սև, Lmin 30 մ  Для полива, Ø25x5, армированная ниткой, цвет черный, Lmin 30 м | մ | 150 | 3500 | 525000 | 150 |
| 19 | 44423651 | Քուղ  Шнур | Ռետինե, Lmin=2մ, 1-2С ∅6 ԳՕՍՏ 6467-79 կամ համարժեքը  резиновый, Lmin=2м, 1-2С ∅6 ГОСТ 6467-79 или аналог | կգ | 5 | 4900 | 24500 | 5 |
| 20 | 44423651 | Քուղ  Шнур | Ռետինե, Lmin=2մ, 1-2С ∅8 ԳՕՍՏ 6467-79 կամ համարժեքը  резиновый, Lmin=2м, 1-2С ∅8 ГОСТ 6467-79 или аналог | կգ | 5 | 4900 | 24500 | 5 |
| 21 | 44423651 | Քուղ  Шнур | Ռետինե, Lmin=2մ, 1-2С ∅10 ԳՕՍՏ 6467-79 կամ համարժեքը  резиновый, Lmin=2м, 1-2С ∅10 ГОСТ 6467-79 или аналог | կգ | 5 | 4900 | 24500 | 5 |
| 22 | 44423651 | Քուղ  Шнур | Ռետինե, Lmin=7մ, 1-1С ∅ 45 ԳՕՍՏ 6467-79 կամ համարժեքը  резиновый, Lmin=7м, 1-1С ∅45 ГОСТ 6467-79 или аналог | կգ | 42 | 3400 | 142800 | 42 |
| 23 | 44423651 | Քուղ   Шнур | Ռետինե, Lmin=3մ, 1-2С Ø32 ԳՕՍՏ 6467-79 կամ համարժեքը Резиновый, Lmin=3м, 1-2С Ø32 ГОСТ 6467-79 или аналог | կգ | 21 | 4700 | 98700 | 21 |
| 24 | 44423651 | Քուղ   Шнур | Ռետինե, Lmin=3մ, 1-2С Ø28 ԳՕՍՏ 6467-79  Резиновый, Lmin=3м, 1-2С Ø28 ГОСТ 6467-79 или аналог | կգ | 16 | 4700 | 75200 | 16 |
| 25 | 44423652 | Օղակ  Кольцо | Ռետինե, ներքին տրամագիծը` 12մմ, ռետինի հաստությունը՝ 2մմ:  Резиновое, внутренний диаметр - 12 мм, толщина резины 2мм. | հատ | 50 | 100 | 5000 | 50 |
| 26 | 44163170 | Ռետինե ճնշման խողովակ  Рукав резиновый напорный | Ռետինե ճնշման խողովակ  Ներքին տրամագիծը՝ 16 մմ,  Աշխատանքային ճնշումը՝ 16 կգ/սմ²  Рукав резиновый напорный  Внутренний диаметр 16мм,  Рабочее давление 16 кгс/см2 | մ | 30 | 1700 | 51000 | 30 |
| 27 | 44163170 | Ճնշման-Ներծծման խողովակ  Рукав напорно-всасывающий | Б-2-50 ԳՕՍՏ 5398-78 կամ համարժեքը  Ներքին տրամագիծը՝ 50 մմ  Նավթամթերքի համար  Ամրանավորված  Б-2-50 ГОСТ5398-78 или аналог  Внутренний диаметр 50мм  Для нефтепродуктов  Армированный | մ | 50 | 9000 | 450000 | 50 |
| 28 | 44163170 | Տեքստիլ կարկասով ճնշման ռետինե ճկափող  Рукава резиновые напорные с тестильным каркасом | **В(II)-10-40-57-У ԳՕՍՏ 18698-79** կամ համարժեքը  Դասը` B(II), աշխատանքային ճնշումը` 1,0 ՄՊա (10 կգուժ/սմ2), ներքին տրամագիծը՝ 40 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 57 մմ, համակցված գործվածքով, աշխատում է չափավոր կլիմայով տարածքներում (У), ℓmin=20մ  **В(II)-10-40-57-У ГОСТ 18698- 79** или аналог  Класс - В(II), рабочее давление – 1,0 МПа (10кгс/см2), внутренний диаметр – 40 мм, наружный диаметр - 57 мм, с комбинированной тканью, работоспособный в районах с умеренным климатом (У), ℓmin=20м. | մ | 40 | 10000 | 400000 |  | 40 |  |

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Ապրանքների արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ-ի 3-րդ եռամսյակից:
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новой, неиспользованной, иметь сертификат качества или паспорт. Год выпуска товаров, начиная с 3 четверти 2025 года.
2. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней
3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней
4. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течении рабочего дня с 900 до 1530 часов.
6. Менеджер по контракту М. Карапетян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)