**ՀՀ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ**

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | 30211280/503 | համակարգիչ ամբողջը մեկում | Համակարգիչ ամբողջը մեկում (մոնոբլոկ) Էկրան • Առնվազն 23.8 դյույմ, 60.5 սմ • Առնվազն FHD 1920 x 1080 • Տեսակը առնվազն IPS WLED Backlit LCD • Գույնային գամմա առնվազն 72% NTSC • Պայծառություն առնվազն 250 nits • Եռակողմ միկրո եզր ' հակապատկերային ծածկույթով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ․ • Ֆիզիկական միջուկների քանակը նվազագույնը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 14 • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4,30 ԳՀց • Քեշ նվազագույնը 12 ՄԲ • Պրոցեսորի բազային հզորությունը նվազագույնը 15 Վտ • Պրոցեսորի բազային առավելագույն տուրբո հզորությունը նվազագույնը 55 Վտ Օպերատիվ հիշողություն • Նվազագույնը 8 ԳԲ DDR4 – առնվազն 3200 ՄՀզ (SO-DIMM) • Հիշողության ընդհանուր սլոթեր առնվազն 2 օպերատիվ հիշողության տեղադրման հնարավորություն (2xSODIMM slot), Առավելագույն օպերատիվ հիշողության ավելացման հնարավորությունը 32ԳԲ Կուտակիչ • Կուտակիչ նվազագույնը – 256 Գբ SSD M.2 2280 NVMe • Համակարգիչը պետք է ունենա ընդլայնման հնարավորություն. • մեկ կրիչ ընդլայնման հնարավորություն, 1x2.5" HDD • 2,5 դյույմ HDD մինչև 1ՏԲ Տեսաքարտ • Ներկառուցված (Integrated) Ներկառուցված տեսախցիկ • Առնվազն 5 մեգապիքսել վեբ-տեսախցիկ (բարձրացման հնարավորությամբ), կրկնակի խոսափողով Բարձրախոս • Առնվազն 2 Վտ բարձր կատարողականությամբ ինտեգրված ստերեո բարձրախոսներ Անլար աջակցություն առնվազն • Realtek Wi-Fi 6 (2x2) և Bluetooth 5.3 Միացման պորտեր Պորտեր • Առնվազն x1 USB Type-C 5 Գբիտ / վրկ ազդանշանային արագության պորտ • Առնվազն x1 USB Type-A 5 Գբիտ/վ ազդանշանային արագության պորտ • Առնվազն x2 USB 2.0 Type-A 480 Մբիթ/վրկ ազդանշանային արագության պորտեր • Առնվազն x1 RJ-45 (ցանցային) պորտ • Առնվազն x1 HDMI 1.4 ելքի միակցիչ • Առնվազն x1 խոսափողի/ականջակալների համակցված խցիկ • Առնվազն x1 հոսանքի միակցիչ Ընդլայնման ներքին պորտեր • Առնվազն x1 M. 2 PCIe x1 2230 (անլար ցանցի համար) • Առնվազն x1 M. 2 PCIe x4 2280 (պահեստավորման համար) • Առնվազն x1 SATA տվյալների պահպանման միակցիչ Էլեկտրամատակարարում • Առնվազն 65-90 Վտ խելացի AC ադապտեր Ստեղնաշար մկնիկ • Ստեղնաշար լարով • Մկնիկ լարով • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինի տուփում Էկոմարկետավորված հավաստագրեր և հայտարարագրեր առնվազն • Գրանցված է EPEAT® Փաթեթի պարունակությունը • Մոնոբլոկ 23.8 դյույմ • Հոսանքի սնուցման ադապտեր • Ստեղնաշար լարով • Մկնիկ լարով • Արագ մեկնարկի ուղեցույց Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման առնվազն մեկ կենտրոնում և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ): Հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի տվյալները և ՄԱՖ կամ ԴԱՖ հավաստագրերը:  • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 315000 | 18900000 | 60 | 60 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից  հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում: |

***Պարտադիր պայման ` Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված:***

*\* Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`* ***ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 5*** *հասցեով*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

Драмов РА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | | поставки | | | |
|  | подлежащее поставке количество товара | срок | |
| 1 | | 30211280/503 | Компьютер все в одном | Компьютер все в одном (моноблок) Экран • Не менее 23,8 дюйма, 60,5 см • Не менее FHD 1920 x 1080 • Тип не менее IPS WLED Backlit LCD • Цветовая гамма не менее 72% NTSC • Яркость не менее 250 nits • Трехсторонний микроканал с контрастным покрытием Процессор • Минимальный год выпуска процессора 2024 г. • Количество физических ядер не менее 10 • Общее количество потоков (Total Threads) не менее 14 • Максимальная турбо-частота не менее 4,30 ГГц • Кэш минимум 12 МБ • Базовая мощность процессора не менее 15 Вт • Максимальная базовая мощность процессора с турбонаддувом не менее 55 Вт Оперативная память • Минимум 8 ГБ DDR4 – не менее 3200 МГц (SO-DIMM) • Общее количество слотов памяти не менее 2 для оперативной памяти возможность установки ((2xSODIMM slot)), возможность увеличения максимальной оперативной памяти до 32 ГБ Аккумулятор • Минимум накопителя – 256 Гб SSD M.2 2280 NVMe • Компьютер должен иметь расширение возможность. • возможность расширения на один диск, 1x2.5" HDD • 2,5 дюйма HDD до 1ТБ Видеокарта • Встроенный (Integrated) Встроенная камера • Веб-камера не менее 5 мегапикселей (с возможностью подъема), двойной микрофон Динамик • Высокопроизводительные встроенные стереодинамики мощностью не менее 2 Вт. Беспроводная поддержка как минимум • Realtek Wi-Fi 6 (2x2) и Bluetooth 5.3 Порты подключения Порты • Порт со скоростью сигнала не менее X1 USB Type-C 5 Гбит / с • Порт со скоростью сигнала не менее X1 USB Type-A 5 Гбит / с • Порты со скоростью сигнала не менее x2 USB 2.0 Type-A 480 Мбит/с • Минимум X1 порт RJ-45 (сетевой) • Выходной разъем не менее x1 HDMI 1.4 • Комбинированный разъем для микрофона/наушников не менее x1 • Разъем питания не менее x1 Внутренние порты расширения • Не менее x1 М. 2 PCIe x1 2230 (для беспроводной сети) • Не менее x1 М. 2 PCIe x4 2280 (для хранения) • Разъем для хранения данных SATA не менее x1 Источник питания • Интеллектуальный адаптер переменного тока мощностью не менее 65-90 Вт. Клавиатура мышь • Проводная клавиатура • Мышь со шнуром • клавиатура и мышь должны быть изготовлены одним и тем же производителем и поставляться в комплекте с сертификаты и декларации экомаркировки не менее \* зарегистрировано содержимое упаковки EBEAT® • моноблок 23,8 дюйма • адаптер питания • краткое руководство по гарантии и обслуживанию • гарантийное обслуживание в течение одного года • Гарантийное обслуживание в течение одного года • обеспечение гарантийного обслуживания по крайней мере в одном официальном сервисном центре производителя и справка от производителя о том, что товар предназначен для потребления и обслуживания в регионе, охватывающем Республику Армения (MAF или DAF).:  • Продукт должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. | штук | 315000 | 18900000 | 60 | 60 | | | В течение 20 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |

**Обязательное условие:**  Товары должны быть неиспользованными.

\* ***Поставка осуществляется поставщиком по адресу: г. Ереван, В. Саргсяна 5.***