***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ -******ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Չ/հ***  *Н/Л* | *Ապրանքի - Товара* | | | | | | | |
| ***Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)***  ***Промежуточный код,*** *(cpv)* | ***Անվանումը***  *Наименование* | ***Տեխնիկական բնութագիր***  *Техническая характеристика* | ***Չափման միավորը***  *Единица измерения* | ***Ենթակա քանակը***  *Подлежащее количество* | ***Գնման կանխատեսվող***  ***գինը***  ***(ՀՀ դրամ)***  *Цена*  *закупки*  *(Драм РА)* | ***Մատակարարման*** *- Поставкаи \** | |
| ***Հասցեն***  *Адрес* | ***Ժամկետը***  *Срок* |
| *1* | ***42121570*** | ***Մետաղաճկա-փող գցովի մանեկով***  *Металлорукав с*  *накидной гайкой* | ***4600А-4-12-100-3***   * *Մետաղաճկափողի սերիան՝ 4600А,* * *Շահագործման պայմանը՝ 4,* * *Պայմանական տրամագիծը՝ 12 մմ,* * *Աշխատանքային ճնշումը՝ 100 Բար,* * *Մետաղաճկափողի երկարությունը՝ 3 մ,* * *Գցովի մանեկ - պարուրակ M 22x1.5,* * *Ներքին աշխատանքային միջավայրը`*   *ազոտ հեղուկ` -1960C, թթվածին հեղուկ` -1830C*  ***4600А-4-12-100-3***   * *Серия металлорукавы - 4600А;* * *Условия эксплуатации – 4;* * *Условный диаметр, Ду - 12 мм;* * *Рабочее давление - 100 Бар;* * *Длина металлорукавы - 3 м;* * *Гайка накидная - резьба M 22x1,5;* * *Внутренняя рабочая среда –*   *азот жидкий -1960C, кислород жидкий -1830C* | *Հատ*  *Штук* | *2* | ***127500*** | ***Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ***  *Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»* | ***Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում***  *В течение 30 дней с момента заключения договора* |
| *2* | ***31587100*** | ***Լարման կայունարար***  *Стабилизатор напряжения* | ***Volter, մոդել՝ СНПТТ-16,5 Эталон-S*** *կամ համարժեք* ***Прочан Awattom, մոդել՝ СНТПТ-16,5*** *կամ* ***Элекс, մոդել՝ АМПЕР У12-3/25 V2.0***   * *հզորությունը՝ 16,5 կՎտ,* * *անվանական հոսանքը՝ ​​25÷30 Ա,* * *կայունացման միջակայքը՝ 90÷330 Վ,* * *ելքային լարումը՝ 220/380 Վ,* * *կայունացման ճշգրտությունը՝ 1÷5%,* * *հաճախությունը՝ 50 Հց,* * *արագագործությունը՝ 10÷20 մվ,* * *աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +1°C-ից մինչև +40°C,* * *մեկ ֆազի հզորությունը՝ 5,5 կՎտ,* * *ցանցի տեսակը՝ եռաֆազ, ֆազերի թիվը՝ 3,* * *պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։* * *Պաշտպանություն կարճ միացումներից, բարձր լարումից, ցածր լարումից, գերտաքացումից և գերբեռնվածությունից։ Ունի բայպաս:*   ***Volter, модель: СНПТТ-16,5 Эталон-S*** *или аналог* ***Прочан Awattom, модель: СНТПТ-16,5*** *или* ***Элекс, модель: АМПЕР У12-3/25 V2.0***   * *Мощность – 16,5 кВт;* * *номинальный ток – 25÷30 А;* * *диапазон стабилизации – 90÷330 В;* * *выходное напряжение – 220/380 В;* * *точность стабилизации – 1÷5 %;* * *частота – 50 Гц;* * *быстродействие – 10÷20 мс;* * *рабочий температурный диапазон – от +1°С до +40°С;* * *мощность на одной фазе – 5,5 кВт;* * *тип сети – трехфазная, число фаз – 3;* * *степень защиты – IP20.* * *Защита от короткого замыкания, повышенного напряжения, пониженного напряжения, перегрева, перегрузки. Байпас есть.* | *Հատ*  *Штук* | *5* | ***4010000*** |

***Լրացուցիչ պայմաններ՝***

***1. Մետաղաճկափողը պետք է լինի նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ., պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:***

***2. Լարման կայունարարը պետք է լինի նոր, պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:***

***Дополнительные условия!***

***1. Металлорукав должен быть новым. Дата выпуска начиная с 2024г. Должен иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.***

***2. Стабилизатор напряжения должен быть новым, должен иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.***

***Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝***

1. ***Մետաղաճկափողի համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, որով մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով, կամ տեխնիկական պահանջով, կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:***
2. ***Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:***
3. ***Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:***
4. ***Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:***
5. ***Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:***

***Необходимая информация!***

1. ***Допускается аналогичный вариант металлорукавов согласно решению № 473-А от 2 апреля 2020 года по первому подпункту 2 пункта, участник может предложить эквивалентный товаар, который предназначен проектом или паспортом или техническим заданием или согласовано с уполномоченным органом, автором проекта.***
2. ***Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.***
3. ***Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.***
4. ***Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.***
5. ***Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.***

***Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:***

*Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.*

***Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Կ.Համբարձումյանի հետ 010 28 00 35 հեռախոսահամարով և*** [***karine.hambardzumyan@anpp.am***](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am) ***էլեկտրոնային փոստի հասցեով:***

*В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения К.Амбарцумян по телефону 010 28 00 35 и по адресу электронной почты:* [*karine.hambardzumyan@anpp.am*](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am)*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ (ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻ) ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ**  ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И БАНКЕ ЗАО «ААЭК» (БЕНЕФИЦИАРА) | | |
| **Բանկի անվանում**  Наименование банка | **Հաշվեհամար**  Номер счёта | **Արտարժույթ**  Иностранная валюта |
| **«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ**  **«Конверс Банк» ЗАО**  **«Convers Bank. CJSC** | **1930000199200100** | **ՀՀ դրամ / Драм РА (AMD)** |
| **1930000199200258** | **ՌԴ ռուբլի / Российский рубл (RUR)** |
| **1930000199200301** | **ԱՄՆ դոլար / Долларов США (USD)** |
| **1930000199200104** | **Եվրո / Евро (EUR)** |