**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

***ՀՀ դրամ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ապրանքի** | | | | | | | | | |
| Չ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Լիզինգի գինը (ՀՀ դրամ) | ընդհանուր գինը  (ՀՀ դրամ) | ֆինանսավորման աղբյուրը  (ծրագրի համար) |
| 1 | 34111180 | Հատուկ մասնագիտացված մեքենա | **Բեռնատար մեքենան պետք է ունենա հետևյալ չափորոշիչները՝**  Շարժիչի ծավալ(լ)՝ 1.8 -2.0,  Նստատեղ՝ 2,  Վառելիքի տեսակ՝ բենզինային,  Շարժիչի հզորություն (ձ/ուժ–Պտ/ր)՝ 130-140/5600-5700,  Փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական՝ 5 աստիճան,  Երկարություն(մմ)՝ 5000-5200,  Լայնություն(մմ)՝ 1770-1810,  Բարձրություն(մմ)՝ 1860-1920:  **Բեռնախցիկը՝**  Երկարություն(մմ)՝ առնվազն՝ 2550-2650,  Լայնություն(մմ)՝ 1500-1580,  Բարձրություն(մմ)՝ 1250-1310:  Տ/Մ-ի դատարկ քաշ(կգ)՝ 1600-1650,  Տ/Մ-ի ծանրաբեռնված քաշ(կգ)՝ 2400-2500,  Բեռնատարողունակությունը(կգ)՝ 840-950,  Ճանապարհային բարձրություն(մմ)՝ 120-150,  Անիվային բազա(մմ)՝ 2975-3100,  Բեռնախցիկի տարողունակություն(մ3)՝ 4,88-5,2,  Վառելիքի բաքի տարողունակությունն առնվազն(լ)՝ 55 – 65:  **Մեքենան նաև պետք է ունենա՝**  Անվտանգության բարձիկներ՝ վարորդի և ուղևորի համար, ակտիվ գլխհենակներ, արգելակման ABS համակարգ, կենտրոնական փական, իմմոբիլայզեր, հեռակառավարմամբ բանալի, ձեռքհենակներ, ղեկը էլ.ուժեղացուցիչով, ղեկը կարգավորվող (բարձրություն), մեխանիկական կոնդիցիոներ, հակամառախուղային լուսարձակներ, սրահը՝ կտոր, արգելակման հետնամասի 3-րդ լուսարձակ, Radio, MP3, AUX, Bluetooth, երկաթե անվահեծ-16, լիաչափ պահեստայի երկաթե անվահեծ:  Մեքենան պետք է ունենա երաշխիք՝ 5 տարի ժամկետով կամ 150000-200000 կմ, որում կներառվեն առնվազն շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակի սպասարկումներ:  Մեքենան պետք է լինի՝ 2024-2025 թվական: | հատ | 1 | 11.900.000 | 4.713.520 | 16.613.520 | 402 |
| 2 | 34111180 | Հատուկ մասնագիտացված մեքենա | **Բեռնատար մեքենան պետք է ունենա հետևյալ չափորոշիչները՝**  Շարժիչի ծավալ(լ)՝ 1.6-1.8, բենզինային,  Նստատեղ՝ 2,  Մխոցների թիվը՝ 4 շարային, 8 փական,  Առավելագույն հզորությունը, ձ/ուժ՝ 70-100  Փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական՝ 5 աստիճան,  Երկարություն(մմ)՝ 4400-4500,  Լայնություն(մմ)՝ 1700-1780,  Բարձրություն(մմ)՝ 1600-1680,  Քաշը(կգ)՝ 1080-1300,  Անիվային բազան՝ 2800-2910,  Բեռնատարողությունը՝ 600-800,  Անիվներ՝ 180-185/60-65R15-16,  Վառելիքի ծախս՝ 7.0-8.3  Վռելիքի բաքի տարողություն՝ 50-60 լ.  **Մեքենան նաև պետք է ունենա՝**  Հիդրավլիկ ղեկ, օդորակիչ, կենտրոնական փական, անվտանգության համակարգ, անվտանգության բարձիկ, առջևի ապակիներն էլեկտրակառավարմամբ, սրահը՝ կտոր, բեռնախցիկի լուսավորում, իմոբիլայզեր, պահեստային լիաչափ անվադող, առջևի քարշակ: Պետք է ունենա երշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի, կամ 100000 կմ. վազք: Մեքենան պետք է լինի 2024-2025 թվական: | հատ | 1 | 7.700.000 | 2.376.600 | 10.076.600 | 402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ** | |
| **Գնման ընթացակարգ** | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդված, 15-րդ հոդվածի 6-րդ |
| **Սերտիֆիկատ կամ որակի հավաստման փաստաթուղթ** | --------- |
| **Մատակարարման** **վայր** | ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 1-ին փակուղի |
| **Կանխավճարի պայման** | առկա չէ |
| **Երաշխիքային ժամկետ** | 5 տարի |
| **Մատակարարման** **ժամկետ** | Լիզինգի եռակողմ պայմանագիրը կնքվելուց հետո, համաձայնագրի կնքումից հետո 21 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| **Հանձնման-ընդունման վերջնաժամկետ** | Ապրանքը մատակարարելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում |

**\* Երաշխիքային ժամկետ – 5 տարի**

**\*\* Մասնակիցը դիմում հայտարարության հետ միասին ներկայացնում է նաև կցված հավելված 2-ը, Հակադարձ աճուրդի արդյունքներից ելնելով՝ հաղթող մասնակիցը պարտավոր է 1 աշխատանքային օրում ներկայացնել աճուրդի վերջնական արժեքով հավելված 2:**

**\*\*\*Մասնակիցը պետք է ներկայացնի բանկի կողմից տրամադրվող հավաստում (Լիզինգատուի կողմից երաշխավորված նամակ) լիզինգին մասնակցելու համար:**

**\*\*\*\* Կնքվելու է լիզինգի եռակողմ պայմանագիր:**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ПОКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Продукт** | | | | | | | | | |
| номер предусмотрен-ного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | полное название | техническая характеристика | единица измерения | общий  объем | цена единицы | Стоимость лизинга (драмы Армян) | общая цена  (армянские драмы) | источник финансирования  (для проекта) |
| 1 | 34111180 | Специально специализированная машина | Грузовой автомобиль должен иметь следующие характеристики:  Объем двигателя (л): 1,8–2,0  Количество мест: 2  Тип топлива: бензин  Мощность двигателя (л.с./об./мин): 130–140/5600–5700  Коробка передач: механическая, 5-ступенчатая  Длина (мм): 5000–5200  Ширина (мм): 1770–1810  Высота (мм): 1860–1920  Грузовой отсек:  Длина (мм): не менее 2550–2650  Ширина (мм): 1500–1580  Высота (мм): 1250–1310  Масса пустого автомобиля (кг): 1600–1650  Масса загруженного автомобиля (кг): 2400–2500  Грузоподъемность (кг): 840–950  Высота над уровнем земли (мм): 120–150  Колесная база (мм): 2975–3100  Объем груза (м3): 4,88–5,2  Минимальный объем топливного бака (л): 55–65.  Автомобиль также должен иметь:  Подушки безопасности водителя и пассажира, активные подголовники, тормозную систему с ABS, центральный замок, иммобилайзер, ключ с дистанционным управлением, подлокотники, гидроусилитель руля, регулировку руля по высоте, механический кондиционер, противотуманные фары, тканевый салон, третий стоп-сигнал сзади, радио, MP3, AUX, Bluetooth, железные диски 16-го размера, полноразмерное запасное железное колесо. Гарантия на автомобиль должна составлять 5 лет или 150 000–200 000 км пробега, включая как минимум техническое обслуживание двигателя, трансмиссии и мостов.  Автомобиль должен быть выпущен в 2024–2025 годах. | шт. | 1 | 11.900.000 | 4.713.520 | 16.613.520 | 402 |
| 2 | 34111180 | Специально специализированная машина | Грузовой автомобиль должен иметь следующие характеристики:  Объем двигателя (л): 1,6–1,8, бензиновый  Количество мест: 2  Количество цилиндров: 4, рядный, 8 клапанов  Максимальная мощность, л.с.: 70–100  Коробка передач: механическая, 5-ступенчатая  Длина (мм): 4400–4500  Ширина (мм): 1700–1780  Высота (мм): 1600–1680  Масса (кг): 1080–1300  Колёсная база: 2800–2910  Грузоподъемность: 600–800  Колёса: 180–185/60–65R15–16  Расход топлива: 7,0–8,3  Объем топливного бака: 50–60 л.  Автомобиль также должен иметь:  ГУР, кондиционер, центральный замок, охранную систему, подушку безопасности, электростеклоподъемники передних дверей, тканевый салон, подсветку багажника, иммобилайзер, полноразмерное запасное колесо, передний привод. Гарантия должна быть 3 года или 100 000 км пробега. Автомобиль должен быть выпущен в 2024–2025 годах. | шт. | 1 | 7.700.000 | 2.376.600 | 10.076.600 | 402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ДРУГИЕ УСЛОВИЯ** | |
| Процедура покупки | Статья 40, Статья 15, Пункт 6 Закона РА о закупках |
| Сертификат или документ, подтверждающий качество | -------- |
| Место поставки | Тигран Мец 1-й тупик |
| Условие предоплаты | недоступно |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Срок поставки | После заключения трёхстороннего договора лизинга, в течение 21 календарного дня со дня подписания соглашения. |
| Срок сдачи-приемки | В течение 10 рабочих дней после поставки товара |

**\* Гарантийный срок – 5 лет**

**\*\* Участник подает заявку вместе с объявлением также прилагаемое приложение 2, исходя из результатов обратного аукциона, победитель обязан представить приложение 2 с окончательной стоимостью аукциона в течение 1 рабочего дня:**

**\*\*\*Участник должен предоставить подтверждение, предоставляемое банком (гарантийное письмо от лизингополучателя), для участия в лизинге.:**

**\*\*\*\* В соответствии с Законом РА О лизинге будет заключен трехсторонний договор:**