**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

***ՀՀ դրամ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ապրանքի** | | | | | | | | | |
| Չ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Լիզինգի գինը (ՀՀ դրամ) | ընդհանուր գինը  (ՀՀ դրամ) | ֆինանսավորման աղբյուրը  (ծրագրի համար) |
| 1 | 34111180 | Հատուկ մասնագիտացված մեքենա | **Բեռնատար մեքենան պետք է ունենա հետևյալ չափորոշիչները՝**  Շարժիչի ծավալ՝ էլեկտրական,  Նստատեղ՝ 2,  Շարժիչի հզորություն(ձ/ու) կվտ՝ առնվազն 80-84/60-64,  Քարշակման տեսակը՝ ետևի,  Փոխանցման տուփ՝ ավտոմատ,  Մարտկոց՝ CATL 40կվ/ժ-46կվ/ժ,  Մեկ լիցքավորման վազքը՝ 250-350կմ,  Լիցքավորման տևողությունը՝ միաֆազ 7-12ժ (5-100%), եռաֆազ` 1.2ժ-1.7ժ (20-90%),  **Մեքենայի չափսերը՝**  Երկարություն(մմ)՝ 4400–4550,  Լայնություն(մմ)՝ 1580–1650,  Բարձրություն(մմ)՝ 1850–1950:  **Բեռնախցիկ՝**  Երկարություն(մմ)՝ 2600-2700,  Լայնություն(մմ)՝ 1430–1480,  Բարձրություն(մմ)՝ 1250–1300,  Տ/Մ-ի ծանրաբեռնված քաշ(կգ)՝ 2400–2500,  Բեռնատարողունակությունը(կգ)՝ 900-1000,  Անիվային բազա(մմ)՝ 3040-3080,  Բեռնախցիկի տարողունակության ծավալը(մ3)՝ 5,0-5.5:  **Մեքենան պետք է հագեցած լինի՝**  ABS, EBD համակարգերով, կենտրոնական փականով՝ հեռակառավարմամբ, կոնդիցիոներով, երկաթե անվահեծով՝ 14 չափի, լիաչափ պահեստային երկաթե անվահեծով:  Մեքենան պետք է ունենա երաշխիք 5 տարի ժամկետով, որում կներառվեն բոլոր տեսակի սպասարկումներն ըստ անհրաժեշտության:  Մեքենան պետք է լինի՝ 2024-2025 թվական: | հատ | 2 | 11.000.000 | 8.714.120 | 30.714.120 | 402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ** | |
| **Գնման ընթացակարգ** | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդված, 15-րդ հոդվածի 6-րդ |
| **Սերտիֆիկատ կամ որակի հավաստման փաստաթուղթ** | --------- |
| **Մատակարարման** **վայր** | ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 1-ին փակուղի |
| **Կանխավճարի պայման** | առկա չէ |
| **Երաշխիքային ժամկետ** | 5 տարի |
| **Մատակարարման** **ժամկետ** | Լիզինգի եռակողմ պայմանագիրը կնքվելուց հետո, համաձայնագրի կնքումից հետո 120 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| **Հանձնման-ընդունման վերջնաժամկետ** | Ապրանքը մատակարարելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում |

**\* Երաշխիքային ժամկետ – 5 տարի**

**\*\* Մասնակիցը դիմում հայտարարության հետ միասին ներկայացնում է նաև կցված հավելված 2-ը, Հակադարձ աճուրդի արդյունքներից ելնելով՝ հաղթող մասնակիցը պարտավոր է 1 աշխատանքային օրում ներկայացնել աճուրդի վերջնական արժեքով հավելված 2:**

**\*\*\*Մասնակիցը պետք է ներկայացնի բանկի կողմից տրամադրվող հավաստում (Լիզինգատուի կողմից երաշխավորված նամակ) լիզինգին մասնակցելու համար:**

**\*\*\*\* Կնքվելու է լիզինգի եռակողմ պայմանագիր:**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ПОКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Продукт** | | | | | | | | | |
| номер предусмотрен-ного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | полное название | техническая характеристика | единица измерения | общий  объем | цена единицы | Стоимость лизинга (драмы Армян) | общая цена  (армянские драмы) | источник финансирования  (для проекта) |
| 2 | 34111180 | Специально специализированная машина | Грузовой автомобиль должен иметь следующие характеристики:  Мощность двигателя: электрический,  Количество мест: 2,  Мощность двигателя (л.с./кВт): не менее 80-84/60-64 кВт,  Тип привода: задний,  Трансмиссия: автоматическая,  Аккумулятор: CATL 40-46 кВт/ч,  Пробег на одной зарядке: 250-350 км,  Время зарядки: однофазная: 7-12 ч (5-100%), трёхфазная: 1,2-1,7 ч (20-90%),  Размеры транспортного средства:  Длина (мм): 4400–4550,  Ширина (мм): 1580–1650,  Высота (мм): 1850–1950. Грузовой отсек:  Длина (мм): 2600–2700  Ширина (мм): 1430–1480  Высота (мм): 1250–1300  Полная масса (кг): 2400–2500  Грузоподъемность (кг): 900–1000  Колесная база (мм): 3040–3080  Объем грузоподъемности (м3): 5,0–5,5.  Автомобиль должен быть оснащен:  системами ABS, EBD, центральным замком с дистанционным управлением, кондиционером, стальными дисками 14-го размера, полноразмерным запасным железным колесом.  На автомобиль должна действовать 5-летняя гарантия, включающая все виды необходимого технического обслуживания.  Год выпуска автомобиля: 2024–2025. | шт. | 2 | 11.000.000 | 8.714.120 | 30.714.120 | 402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ДРУГИЕ УСЛОВИЯ** | |
| Процедура покупки | Статья 40, Статья 15, Пункт 6 Закона РА о закупках |
| Сертификат или документ, подтверждающий качество | -------- |
| Место поставки | Тигран Мец 1-й тупик |
| Условие предоплаты | недоступно |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Срок поставки | После заключения трёхстороннего договора лизинга, в течение 120 календарного дня со дня подписания соглашения. |
| Срок сдачи-приемки | В течение 10 рабочих дней после поставки товара |

**\* Гарантийный срок – 5 лет**

**\*\* Участник подает заявку вместе с объявлением также прилагаемое приложение 2, исходя из результатов обратного аукциона, победитель обязан представить приложение 2 с окончательной стоимостью аукциона в течение 1 рабочего дня:**

**\*\*\*Участник должен предоставить подтверждение, предоставляемое банком (гарантийное письмо от лизингополучателя), для участия в лизинге.:**

**\*\*\*\* В соответствии с Законом РА О лизинге будет заключен трехсторонний договор:**