**1-ին չափաբաժին` Ամանորյա զարդարանքների կազմակերպման ծառայություն Հրազդան համայնքում:**

Տոնածառի բարձրություն՝ 2մ±10%

Լայնություն՝ 1-1,10մ

Քանակը՝ 50 հատ

Կառուցվում է մետաղական կոնստրուկցիայից, վրան օգտագործվելու է լեդ լույս։ Տոնածառի եզրագիծը լինելու է սիլիկոնե փաթույթով լեդ լույս։ Օգտագործվելու է մանր լեդ լույսեր։ Լույսի հեռավորությունը 8սմ հինգ փաթույթով սիլիկոնե պատյանով։ Վերջնական տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Մոնտաժման և ապամոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն Կատարողի կողմից:Մոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ ապամոնտաժման ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականի հունվարի 13-ից հետո` համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ: Մոնտաժված ապրանքները պետք է սպասարկվի Կատարողի կողմից մինչև ապամոնտաժման ծառայությունները:Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է ստորև:



Դեկորի բարձրություն՝ 2մ±10%  
Լայնություն՝ 1մ±10%  
Քանակը՝ 50 հատ

Կառուցվում է մետաղական կոնստրուկցիայից, վրան օգտագործվելու է լեդ լույս։ Դեկորի եզրագիծը լինելու է սիլիկոնե փաթույթով լեդ լույս։ Վերջնական տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Դեկորի բարձրություն՝ 2մ±10%  
Լայնություն՝ 1մ±10%:  
Քանակը՝ 50 հատ: Մոնտաժման և ապամոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն Կատարողի կողմից: Մոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ ապամոնտաժման ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականի հունվարի 13-ից հետո` համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:  
Մոնտաժված ապրանքները պետք է սպասարկվի Կատարողի կողմից մինչև ապամոնտաժման ծառայությունները:  
Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է ստորև:



Բարձրությունը՝ 2մ±10%

Լայնությունը՝ 1-ից 1․20մ

Քանակը՝ 50

Կառուցվում է մետաղական կոնստրուկցիայից, վրան օգտագործվելու է լեդ լույս։ Զանգի և կանթեղի եզրագիծը լինելու է սիլիկոնե փաթույթով լեդ լույս։ Օգտագործվելու է մանր լեդ լույսեր զանգի ներսի հատվածում։ Լույսի հեռավորությունը 8սմ հինգ փաթույթով սիլիկոնե պատյանով։ Գույնը համաձայնեցնում ենք պատվիրատուի հետ։ Մոնտաժման և ապամոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն Կատարողի կողմից:  
Մոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ ապամոնտաժման ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականի հունվարի 13-ից հետո` համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:  
Մոնտաժված ապրանքները պետք է սպասարկվի Կատարողի կողմից մինչև ապամոնտաժման ծառայությունները:  
Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է ստորև:



Բարձրությունը՝ 1․50մ±10%

Լայնությունը՝ 1․20մ±10%

Քանակը՝ 10

Կառուցվում է մետաղական կոնստրուկցիայից, վրան օգտագործվելու է լեդ լույս։ Անձրևանոցի եզրագիծը լինելու է սիլիկոնե փաթույթով լեդ լույս։ Օգտագործվելու է մանր լեդ լույսեր անձրևանոցի վերևի հատվածում։ Լույսի հեռավորությունը 8սմ հինգ փաթույթով սիլիկոնե պատյանով։ Վերջնական տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Մոնտաժման և ապամոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն Կատարողի կողմից:  
Մոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ ապամոնտաժման ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականի հունվարի 13-ից հետո` համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:  
Մոնտաժված ապրանքները պետք է սպասարկվի Կատարողի կողմից մինչև ապամոնտաժման ծառայությունները:  
Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է ստորև:




Թռիչքը՝ 1․50մ±10%

Լայնությունը՝ 80սմ±10%

Քանակը՝ 37

Կառուցվում է մետաղական կոնստրուկցիայից, վրան օգտագործվելու է լեդ լույս։ Աստղերի եզրագիծը լինելու է սիլիկոնե փաթույթով լեդ լույս։ Վերջնական տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Մոնտաժման և ապամոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն Կատարողի կողմից: Մոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ ապամոնտաժման ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականի հունվարի 13-ից հետո` համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:  
Մոնտաժված ապրանքները պետք է սպասարկվի Կատարողի կողմից մինչև ապամոնտաժման ծառայությունները:  
Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է ստորև:



Ձնեմարդու բարձրությունը՝ 4-ից 4,50 մետր։

Կառուցվում է մետաղական կոնստրուկցիայից, վրան օգտագործվելու է լեդ լույս։ Ձնեմարդու եզրագիծը լինելու է սիլիկոնե փաթույթով լեդ լույս։ Օգտագործվելու է մանր լեդ լույսեր։ Լույսի հեռավորությունը 8սմ հինգ փաթույթով սիլիկոնե պատյանով։ Վերջնական տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Մոնտաժման և ապամոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն Կատարողի կողմից:  
Մոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ ապամոնտաժման ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականի հունվարի 13-ից հետո` համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:  
Մոնտաժված ապրանքները պետք է սպասարկվի Կատարողի կողմից մինչև ապամոնտաժման ծառայությունները:  
Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է ստորև:



Բարձրությունը՝ 2մ±10%

Լայնությունը՝ 1․20մ±10%

Քանակը՝ 13

Կառուցվում է մետաղական կոնստրուկցիայից, վրան օգտագործվելու է լեդ լույս։ Սառցե լեզվակի և փաթիլների եզրագիծը լինելու է սիլիկոնե փաթույթով լեդ լույս։ Օգտագործվելու է մանր լեդ լույսեր սառցե լեզվակի և փաթիլների վերևի հատվածում։ Լույսի հեռավորությունը 8սմ հինգ փաթույթով սիլիկոնե պատյանով։ Վերջնական տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Մոնտաժման և ապամոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն Կատարողի կողմից:  
Մոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ ապամոնտաժման ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականի հունվարի 13-ից հետո` համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:  
Մոնտաժված ապրանքները պետք է սպասարկվի Կատարողի կողմից մինչև ապամոնտաժման ծառայությունները:  
Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է ստորև:

