**2-րդ չափաբաժին` Ամանորյա զարդարանքներիի կազմակերպման ծառայություն Հրազդան համայնքի կենտրոն թաղամասում/**

Բարձրությունը՝ 2․50-ից 3մ

Լայնությունը՝ 3-ից 3․50մ


Կառուցվում է մետաղական կոնստրուկցիայից, վրան օգտագործվելու է լեդ լույս։ Եզրագիծը լինելու է խողովակավոր սիլիկոնե փաթույթով լեդ լույս։ Օգտագործվելու է մանր լեդ լույսեր։ Լույսի հեռավորությունը 8սմ հինգ փաթույթով սիլիկոնե պատյանով։ Վերջնական տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։

Մոնտաժման և ապամոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն Կատարողի կողմից:  
Մոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ ապամոնտաժման ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականի հունվարի 13-ից հետո` համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:  
Մոնտաժված ապրանքները պետք է սպասարկվի Կատարողի կողմից մինչև ապամոնտաժման ծառայությունները:  
Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է ստորև



Բարձրությունը՝ 3մ±10%

Կառուցվում է մետաղական կոնստրուկցիայից, վրան օգտագործվելու է լեդ լույս։ Նվերի եզրագիծը լինելու է սիլիկոնե փաթույթով լեդ լույս։ Օգտագործվելու է մանր լեդ լույսեր։ Լույսի հեռավորությունը 8սմ հինգ փաթույթով սիլիկոնե պատյանով։ Վերջնական տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Մոնտաժման և ապամոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն Կատարողի կողմից:  
Մոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ ապամոնտաժման ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականի հունվարի 13-ից հետո` համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:  
Մոնտաժված ապրանքները պետք է սպասարկվի Կատարողի կողմից մինչև ապամոնտաժման ծառայությունները: Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվումէ ստորև:

****

Բարձրությունը՝ 1,40մ±10%

Նախատեսված է օգտագործել 15 հատ

Կառուցվում է մետաղական կոնստրուկցիայից, վրան օգտագործվելու է մանր լեդ լույս։ Լույսի հեռավորությունը 8սմ հինգ փաթույթով սիլիկոնե պատյանով։ Վերջնական տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Մոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ ապամոնտաժման ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականի հունվարի 13-ից հետո` համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:  
Մոնտաժված ապրանքները պետք է սպասարկվի Կատարողի կողմից մինչև ապամոնտաժման ծառայությունները: Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվումէ ստորև:



Բարձրությունը 1․20մ±10%

Նախատեսված է օգտագործել 15 հատ

Կառուցվում է մետաղական կոնստրուկցիայից, վրան օգտագործվելու է լեդ լույս։ Բանտի եզրագիծը լինելու է սիլիկոնե փաթույթով լեդ լույս։ Բանտի ներսում օգտագործվելու է մանր լեդ լույսեր։ Լույսի հեռավորությունը 8սմ հինգ փաթույթով սիլիկոնե պատյանով։ Վերջնական տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Մոնտաժման ծառայությունները պետք է իրականացվեն պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ ապամոնտաժման ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թվականի հունվարի 13-ից հետո` համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:  
Մոնտաժված ապրանքները պետք է սպասարկվի Կատարողի կողմից մինչև ապամոնտաժման ծառայությունները: Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվումէ ստորև:

