**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 41111100 | Խմելու ջուր  Питьевая вода | Ապակյա շշով, 0,5լ տարողությամբ խմելու բնական աղբյուրի ջուր լրացուցիչ մաքրման փուլ անցած, այն է՝ ենթարկված լինի կոշտ մաքրման, ածխային ֆիլտրով և ավելի նուրբ ֆիլտրով մաքրման, ախտահանված լինի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով:  Со стеклянной бутылкой, вода естественного питьевого источника вместимостью 0,5л подвергнутая жесткой очистке, очистке угольным фильтром и более мягким фильтром дезинфицируется ультрафиолетовыми лучами. | Լիտր  л | 350 | 170 | 59500 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  **Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»** | **Պայմանագիր կնքելուց հետո մինչև 2026թ. Օգոստոսի 31**  **После заключения договора — до 31 августа 2026 года.** |
| 2 | 15981200 | Հանքային ջուր  Минеральная вода | Ապակյա շշով, 0,5լ տարողությամբ գազավորված: Սուլֆատ-հիդրոկարբոնատային նատրիումային, սիլիկատային ջուր: Հիմնական կազմը, մգ/լ անիոններ HCO3 1500-200, SO4 400-650, CL-150-280, կատիոնիտներ Na++K+700-1000, Ca++125-180, Mg++ 40-70, պարունակում է ֆտորիդ, H2SIO3 70-120Mг/л, ընդհանուր հանքայնացում, գ/լ 3,0-4,4:  Со стеклянной бутылкой, газировка в местимостью 0,5л. Сульфатно-гидрокарбонатная натриевая кремнистая вода. Основной состав: анионы мг/л HCO3 1500-200, SO4 400-650, CL-150-280, катионы Na ++ K + 700-1000, Ca ++ 125-180, Mg ++ 40-70, содержит фторид, H2SIO3 70-120Mg/л, общая минерализация, г/л 3,0-4,4. | Լիտր  л | 250 | 200 | 50000 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ վարչական տարածք տեղափոխվում է կատարողի միջոցներով;
2. Մատակարարումը իրականացնել ըստ պատվիրատուի պահանջի;
3. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
5. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
6. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9։00 մինչև 15։30;
8. Պայմանագրի կառավարիչ Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am) ։

Дополнительные условия:

1. Поставка товара на административную территорию ЗАО «АЭС» осуществляется средствами исполнителя.
2. Поставка осуществляется по требованию заказчика.
3. Информация о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе — не требуется.
4. Срок предоставления участнику подписанного акта приёма-передачи — 30 рабочих дней.
5. Допустимый срок нарушения — 10 календарных дней.
6. Исполнитель обязан соблюдать все требования, действующие на АЭС, касающиеся внутриобъектового и пропускного режимов.
7. Поставщик обязан уведомить управляющего договором о предстоящей поставке не менее чем за один рабочий день до поставки; поставка может осуществляться в рабочие дни с 9:00 до 15:30.
8. Управляющий договором — В. Манукян, тел. 010-28-29-60, e-mail: [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am) ․