**Ռեցիրկուլյատոր**

Չափեր 710\*175\*110 մմ

Քաշ 3,2/3,7 կգ

Հզորություն 40Վտ

Լամպերի աշխատանքային ժամը ոչ պակաս քան 8000 ժամ

ՈՒՄ ճառագայթման աղբյուր – 2 ուլտրամանուշակագույն լամպեր , հզորությունը 15 կամ 30 Վտ, լամպերի ապակին ունենա բարձր կոէֆիցենտ բակտերիոցիդ ուլտրամանուշակագույն լույսեր բաց թողնելու և միաժամանակ կլանի ճառագայթումը /200նմ/

Աղմուկի աստիճան – մինչև 40 դեցիբել

Ռեցիրկուլյատորի աշխատանքային ռեժիմի անցում մինչև 1 րոպե

Ռեցիրկուլյատորի արտաքին մակերեսը մետաղից, էմալապատ

Օդի հոսքը ոչ պակաս 60/90քմ3 ժամում

Ունենա ոչ պակաս քան 5 աշխատանքային ռեժիմ