**Լաբորատոր Սեղան մեծ**

**1. Ընդհանուր նկարագիր**

**Լաբորատոր սեղանը նախատեսված է կլինիկական, հետազոտական և փորձագիտական լաբորատորիաներում օգտագործելու համար՝ ապահովելով քիմիկատների, բիոլոգիական նմուշների, գործիքների և սարքավորումների անվտանգ ու հարմարավետ տեղակայում։**

**Լամինատ 18մմ, գույնը՝ բաց մոխրագույն /վերջնական գույնի երնագը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/, վերևի հատվածում 2 քաշովի նեղ դարակ և աջից քաշովի դարակի ներքևում՝ շարունակությամբ մեկ մեծ բացովի դարակ՝ ներսից 2 մասի բաժանված, բոլոր դարակները կողպեքներով, սեղանի հետևը և կողքերը նույնպես փակ լամինատով։**

**2. Չափեր**

* **Երկարություն՝ 1000 մմ**
* **Լայնություն՝ 600մմ**
* **Բարձրություն՝ 760 ± 10 մմ**

**3. Կառուցվածք և նյութեր**

**Սեղանի մակերես**

**Պատրաստված՝**

* + **երեսապատված 6մմ ապակով /ծայրերը մշակված, калить/**
* **Դիմացկուն.**
* **Ջերմակայուն ≥ 120°C**
* **Դյուրամաքրվող, չի կլանում հեղուկներ և մանրէներ**

**Սեղանի շրջանակ**

* **PVS (Polyvinyl Surface / PVC-based lab surface)- 1 մմ**

**4. Դարակաշարեր և պահարաններ**

**Վերևի դարակ - ուղղորդիչ գնդիկավոր 500մմ, խորություն 500մմ, բարձրություն դրսից 130մմ, ներսից 90մմ, բռնակները՝ հորիզոնական մետաղյա 96մմ /արծաթագույն/ , մեկի լայնությունը 400մմ, մյուսինը՝ 580մմ**

**Տակի դարակ- բարձրությունը ՝ 560մմ, լայնությունը 400մմ, բռնակ ուղղահայաց 96մմ, մեջտեղից կիսված 2 հավասար հատվածի**

**Լաբորատոր Սեղան փոքր**

**1. Ընդհանուր նկարագիր**

**Լաբորատոր սեղանը նախատեսված է կլինիկական, հետազոտական և փորձագիտական լաբորատորիաներում օգտագործելու համար՝ ապահովելով քիմիկատների, բիոլոգիական նմուշների, գործիքների և սարքավորումների անվտանգ ու հարմարավետ տեղակայում։**

**Լամինատ 18մմ, գույնը՝ բաց մոխրագույն /վերջնական գույնի երնագը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/, վերևի հատվածում 2 քաշովի նեղ դարակ և աջից քաշովի դարակի ներքևում՝ շարունակությամբ մեկ մեծ բացովի դարակ՝ ներսից 2 մասի բաժանված, բոլոր դարակները կողպեքներով, սեղանի հետևը և կողքերը նույնպես փակ լամինատով։**

**2. Չափեր**

* **Երկարություն՝ 900 մմ**
* **Լայնություն՝ 500մմ**
* **Բարձրություն՝ 760 ± 10 մմ**

**3. Կառուցվածք և նյութեր**

**Սեղանի մակերես**

**Պատրաստված՝**

* + **երեսապատված 6մմ ապակով /ծայրերը մշակված, калить/**
* **Դիմացկուն.**
* **Ջերմակայուն ≥ 180°C**
* **Դյուրամաքրվող, չի կլանում հեղուկներ և մանրէներ**

**Սեղանի շրջանակ**

* **PVS (Polyvinyl Surface / PVC-based lab surface)- 1 մմ**

**4. Դարակաշարեր և պահարաններ**

**Վերևի դարակ - ուղղորդիչ գնդիկավոր 450մմ, խորություն 450մմ, բարձրություն դրսից 130մմ, ներսից 90մմ, բռնակները՝ հորիզոնական մետաղյա 96մմ /արծաթագույն/, մեկի լայնությունը 400մմ, մյուսինը՝ 480մմ**

**Տակի դարակ- բարձրությունը ՝ 560մմ, լայնությունը 400մմ, բռնակ ուղղահայաց 96մմ, մեջտեղից կիսված 2 հավասար հատվածի**

**Էսթետիկ - Ներկառուցվող Պահարան –**

**Ընդհանուր նկարագիր**

Ներկառուցվող պահարանը նախատեսված է նյութերի, գործիքների և պարագաների պահպանման համար՝ ապահովելով բարձր դիմացկունություն, անվտանգություն , **Լամինատ 18մմ,դռները կողպեքներով / բանալիով/, գույնը մոխրագույն / երանգը պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ/**

**Չափեր (ստանդարտ)**

* **Բարձրություն**՝ 2090**±20**մմ
* **Լայնություն**՝ 1510**±**50 մմ
* **Խորություն**՝ 280**±**20 մմ

**Շրջանակ**

* **PVS (Polyvinyl Surface / PVC-based lab surface)- 1 մմ**

**Դռներ և դարակներ**

* Փափուկ փակման մեխանիզմ (soft-close)
* Մետաղական բռնակներ /արծաթագույն/ - 130մմ
* Դռների քանակ՝ 3 հատ , հավասար բաժանված
* Դարակների քանակ – 8 , բաժանում ըստ պատվիրատուի ցանկության

**Լաբորատոր Ընդունարանի Սեղան**

**1. Ընդհանուր նկարագիր**

Ընդունարանի սեղանը նախատեսված է կազմակերպության ընդունարանի, գրասենյակի, լաբորատորիայի կամ բժշկական կենտրոնի այցելուների ընդունման, փաստաթղթերի գրանցման և սպասարկման համար։ Անկյունային (corner) Գ-աձև սեղան, **գույնը մոխրագույն / երանգը պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ/ և առջևի հատվածում ավելացված լամինատ կապույտ երանգի։ Սեղանի վերին հատվածը 36մմ լամինատ։**

**2. Չափեր (ստանդարտ կամ ճշգրտվող)**

* **Երկարություն**՝ դիմային 1500մմ, կողային 1300մմ
* **Լայնություն (խորություն)**՝
  + Օպերատորի աշխատանքային մաս՝ 600 մմ
  + Վերին սեղանի հատված՝ 300 մմ
* **Բարձրություն**՝
  + Օպերատորի աշխատանքային մաս՝ 760 մմ
  + Վերին ընդունման/բար սեղանի հատված՝ 1150 մմ

**3. Կառուցվածքային նյութեր**

**Սեղանի մակերես**

* Լամինատ 18մմ
* Հերմետիկ եզրագծում՝ PVC edging - 1 մմ
* Քերծվածքադիմացկուն
* Ջերմակայուն մինչև ≥ 100°C

**Շրջանակ / ոտքեր**

* Կոնստրուկցիան՝ ամուր, առանց տատանումների

**4. Ֆունկցիոնալ տարրեր**

* Աշխատանքային խորացված հատված՝ համակարգչի համար
* Քաշվող ստեղնաշարի դարակ՝ կողպեքներով - 3 հատ ձախից, լայնությունը՝ 500մմ, խորություն 500մմ, յուրաքանրյուր դարակի բարձրությունը՝ 225մմ, **ուղղորդիչ գնդիկավոր 500մմ, բռնակ մետաղյա /արծաթագույն/ -130մմ**
* Արտաքին դիմացնային պանել՝ բարձրացված ընդունման հատվածով
* Աշխատանքային մակերեսը՝ օպտիմալ բարձրությամբ
* Զգալի տեղ հնարավորություն օպերատորի ոտքերի համար (legroom)

**Էսթետիկ Ընդունարանի Սեղան –**

**1. Ընդհանուր նկարագիր**

Ընդունարանի սեղանը նախատեսված է կազմակերպության ընդունարանի, գրասենյակի, լաբորատորիայի կամ բժշկական կենտրոնի այցելուների ընդունման, փաստաթղթերի գրանցման և սպասարկման համար։ Անկյունային (corner) Գ-աձև սեղան, **գույնը մոխրագույն / երանգը պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ/։ Սեղանի վերին հատվածը 36մմ լամինատ։Դիմային հատվածում 760մմ բարձրության վրա ավելացնել 50մմ մետաղյա Գ-աձև ուղիղ նախշ։**

**2. Չափեր (ստանդարտ կամ ճշգրտվող)**

* **Երկարություն**՝ դիմային 1700մմ, կողային 700մմ
* **Լայնություն (խորություն)**՝
  + Օպերատորի աշխատանքային մաս՝ 600 մմ
  + Վերին սեղանի հատված՝ 300 մմ
* **Բարձրություն**՝
  + Օպերատորի աշխատանքային մաս՝ 760 մմ
  + Վերին ընդունման/բար սեղանի հատված՝ 1150 մմ

**3. Կառուցվածքային նյութեր**

**Սեղանի մակերես**

* Լամինատ 18մմ
* Հերմետիկ եզրագծում՝ PVC edging - 1 մմ
* Քերծվածքադիմացկուն
* Ջերմակայուն մինչև ≥ 100°C

**Շրջանակ / ոտքեր**

* Կոնստրուկցիան՝ ամուր, առանց տատանումների

**4. Ֆունկցիոնալ տարրեր**

* Աշխատանքային խորացված հատված՝ համակարգչի համար
* Քաշվող ստեղնաշարի դարակ՝ կողպեքներով - 3 հատ ձախից, , լայնությունը՝ 500մմ, խորություն 500մմ, յուրաքանրյուր դարակի բարձրությունը՝ 225մմ, **ուղղորդիչ գնդիկավոր 500մմ, բռնակ մետաղյա /արծաթագույն/ -130մմ**
* Արտաքին դիմացնային պանել՝ բարձրացված ընդունման հատվածով
* Աշխատանքային մակերեսը՝ օպտիմալ բարձրությամբ
* Զգալի տեղ հնարավորություն օպերատորի ոտքերի համար (legroom)