**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Ծառայության | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | ծառայության անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատուցման | |
| հասցեն | Ժամկետը\*\* |
| 1 | Ուղղահայաց շերտավա­րագույրներ-ներ | Ուղղահայաց վարագույրներ:  Շերտավարագույրները բաղկացած են քիվից, լամելաներից (առնվազն 89-130 մմ լայնությամբ ուղղահայաց դասավորված շեր­տեր)` ներքևի հատ­վա­ծում ծանրակշիռներով` լամելները և ստորին շղթան ծանրացնելու համար: Կառավարվում է շղթայի միջոցով, որն օգտագործվում է լամելաները 180 աստիճանով պտտելու համար և լարով, որով լամելաները տեղաշարժվում են:  Բաղադրություն՝ 100% պոլիեսթեր (կամ համարժեքը), մթնեցումը մինչև 100%, ներծծումը՝ հակափոշի, հակաստատիկ: Նյութը ՝ Բլեկաուտ, Սոյուզ, Սիդե, Ժակկարդ, Ժեմչուգ, Լայն, Բեյրութ, Դէգա, Կասկադ կամ համարժեք:  Մատակարարը պետք է կատարի նաև չափագրման ու տեղադրման աշ­խատանքներ, գույները, շերտերի լայնությունը և դրանց տեղա­շար­ժի ուղ­ղությունները պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: Տեղադրումն իրականացվում է պատվիրատուի կողմից սահ­մանված և համաձայնեցված ժամկետներում:  Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չնո­րոգ­ված, չվերականգնված):  Մատակարարը պետք է ապահովի Ապրանքի փոխադրումն առանց դրա վնաս­ման և կորստի, միաժամանակ պահպանելով նրա լավ և աշխա­տան­քա­յին վիճակը, տեղափոխման ընթացքում և դրանից հետո:  Նյութը, որից պատրաստվում են վարագույրները, չպետք է արտա­նետի քի­միապես ակտիվ, վնասակար նյութեր, տհաճ հոտեր և համա­պատասխանի սանիտարական կանոնների, նորմերին և  պահանջներին:  **Կամ համարժեք:**  **Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:**  **Ապրանքի մատակարարումը իրականացվելու է ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող պահանջի: Պատվերը ստանալուց հետո չափագրումը անհրաժեշտ է կատարել 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ տեղադրումը՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:**  **Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված:** | | քմ | 100 | ԵՊՀ բոլոր մասնաշենքերում | 2026 թ. այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնա-գրի կնքման հիման վրա` համաձայնա-գիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026թ դեկտեմբերի 20-ը: |
| 2 | Հորիզոնա­կան, մետաղական շերտավա­րա­գույրներ | Հորիզոնական շերտավարագույրները բաղկացած են քիվերից (վե­րին և ստո­րին), լամելաներից (ալյումինե ժապավենի հորիզոնա­կան տեղակայ­ված շերտեր, առնվազն 0,18 մմ հաստությամբ, լայնությունը 25 մմ: Քիվերը պատրաստված են բարձր ամրության ալյումինից: Քիվերն ու ժապավենները ծածկված են էմալի փոշով: Լու­սային և ջերմային հոսքեր կար­գավորվում են պտտվող թափան­ցիկ ձողով և պարանով, որն օգ­տա­գործվում է վարագույրները բարձ­րացնելու համար: Հորիզոնական շերտա­վ­ա­րա­գույրները կոմպլեկ­տա­վորված են պտտվող մեխանիզմով և պարանի ֆիկսման ունիվերսալ սեղմակով, որը թույլ է տալիս շերտերը բարձրացնել ցան­կացած բարձրության վրա: Հորիզոնական շերտավարագույր­նե­րը տե­ղադրելու համար օգտագործվում են ունիվերսալ ամրակներ: Շերտավա­րա­գույրները բացվող փեղկի վրա տեղադրելու համար օգտագործվում է մալուխային կառուցվածք:  Մատակարարը պետք է կատարի նաև չափագրման ու տեղադրման աշ­խա­տանքներ, գույները, շերտերի լայնությունը և դրանց տե­ղա­շար­ժի ուղ­ղությունները պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: Տեղադրումն իրականացվում է պատվիրատուի կողմից սահ­մանված և համաձայնեցված ժամկետներում:  Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չնո­րոգ­ված, չվերականգնված):  Մատակարարը պետք է ապահովի Ապրանքի փոխադրումն առանց դրա վնաս­ման և կորստի, միաժամանակ պահպանելով նրա լավ և աշխա­տան­քա­յին վիճակը, տեղափոխման ընթացքում և դրանից հետո:  Նյութը, որից պատրաստվում են վարագույրները, չպետք է ար­տա­նետի քի­միա­պես ակտիվ, վնասակար նյութեր, տհաճ հոտեր և հա­մա­պատասխանի սանիտարական կանոնների, նորմերին և պա­հանջներին:  **Կամ համարժեք:**  **Գույնը (սպիտակ , շականակագույն) և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:**  **Ապրանքի մատակարարումը իրականացվելու է ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող պահանջի: Պատվերը ստանալուց հետո չափագրումը անհրաժեշտ է կատարել 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ տեղադրումը՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:**  **Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված:** | | քմ | 100 | ԵՊՀ բոլոր մասնաշենքերում | 2026թթ այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնա-գրի կնքման հիման վրա` համաձայնա-գիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026թ դեկտեմբերի 20-ը: |
| 3 | Դաբլ տեսակի (գիշեր-ցերեկ) գալարավարագույր | Դաբլ տեսակի (գիշեր-ցերեկ) գալարավարագույրը բաղկացած է ալյումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից։  Դաբլ տեսակի գալարավարագույրի կտորը երկկողմանի ամրացվում է ալյումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով վերևում ալյումինե խողովակի վրա։ Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով։  Ալյումինե խողովակի տրամաչափը 28մմ։  Գալարավարագույրի մեխանիզմը ամրանում է խողովակին և ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև։  Գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէսթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով`արևից պաշտպանելու համար։ Կտորը կազմված է հորիզոնական հաստ գծերով թափանցիկ և անթափանց զուգահեռվող մասերից, որոնք շղթան քաշելիս հայտնվում են մեկը մյուսի վրա և ապահովում ցանկալի լուսաթափանցելիություն և տեսադաշտ։  **Կամ համարժեք:**  **Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:**  **Ապրանքի մատակարարումը իրականացվելու է ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող պահանջի: Պատվերը ստանալուց հետո չափագրումը անհրաժեշտ է կատարել 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ տեղադրումը՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված:** | | քմ | 250 | ԵՊՀ բոլոր մասնաշենքերում | 2026թթ այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնա-գրի կնքման հիման վրա` համաձայնա-գիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026թ դեկտեմբերի 20-ը: |
| 4 | Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույր) | Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույր) ունի պարզ կառուցվածք։  Գալարավարագույրի կտորը ամրացվում է ալյումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով ալյումինե խողովակի վրա։ Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով։ Գալարավարագույրը բաղկացած է ալյումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից՝  - ալյումինե խողովակի տրամաչափը 32մմ։  - գալարավարագույրի մեխանիզմն ամրանում է խողովակին և ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև,  - գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէսթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով`արևից պաշտպանելու համար։  Կտորի մեկ մետր քառակուսու զանգվածը կազմում է առնվազն 220 գրամ, հաստությունը առնվազն 0,40մմ է:  **Կամ համարժեք:**  **Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:**  **Ապրանքի մատակարարումը իրականացվելու է ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող պահանջի: Պատվերը ստանալուց հետո չափագրումը անհրաժեշտ է կատարել 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ տեղադրումը՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված:** | | քմ | 250 | ԵՊՀ բոլոր մասնաշենքերում | 2026 թթ այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնա-գրի կնքման հիման վրա` համաձայնա-գիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026թ դեկտեմբերի 20-ը: |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ-ГРАФИК ПОКУПКИ\***

**Драм РА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением  лота |  | техническая характеристика | единица измерения | | общий объем | предоставления |
|  |  |  |  | адрес | срок[[1]](#footnote-1)\*\* |
| 1 | Вертикальные жалюзи | Вертикальные жалюзи состоят из карниза, ламелей (вертикально расположенных полос шириной не менее 89–130 мм) с утяжелителями в нижней части, предназначенными для натяжения ламелей и нижней цепочки. Управление осуществляется с помощью цепочки, позволяющей поворачивать ламели на 180 градусов, и шнура, с помощью которого ламели перемещаются.  Состав: 100% полиэстер (или эквивалент), затемнение до 100%, антистатическая и пылеотталкивающая обработка. Материал: Blackout, Союз, Сиде, Жаккард, Жемчуг, Лайн, Бейрут, Дега, Каскад или эквивалент.  Поставщик обязан выполнить замеры и установку. Цвета, ширина ламелей и направление их перемещения согласовываются с заказчиком. Установка проводится в сроки, установленные и согласованные с заказчиком.  Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным, не восстановленным и не подвергавшимся ремонту.  Поставщик обязан обеспечить транспортировку товара без повреждений и потерь, сохранив его исправное состояние во время перевозки и после неё.  Материал не должен выделять химически активных или вредных веществ, неприятных запахов, и должен соответствовать санитарным нормам и требованиям. Или эквивалент.  Цвет и фактура согласовываются с заказчиком.  Поставка осуществляется по запросу заказчика. После получения заказа замеры выполняются в течение 2 рабочих дней, установка — в течение 5 рабочих дней.  Товар должен быть новым и неиспользованным. | кв. м | 100 | Во всех корпусах ЕГУ | 2026 гг. на основании наличия финансовых средств для этой цели и на основании заключения соответствующего соглашения между сторонами с даты вступления соглашения в силу до 20 декабря 2026 г.: |
| 2 | Горизонтальные металлические жалюзи | Горизонтальные жалюзи состоят из карнизов (верхнего и нижнего) и ламелей — горизонтальных алюминиевых полос толщиной не менее 0,18 мм и шириной 25 мм. Карнизы изготовлены из высокопрочного алюминия. Карнизы и ламели покрыты порошковой эмалью.  Световой и тепловой поток регулируется с помощью вращающегося стержня и шнура, который поднимает жалюзи. Жалюзи комплектуются поворотным механизмом и универсальным фиксатором шнура, позволяющим поднимать ламели на любом уровне. Для установки используются универсальные крепления. Для установки на створку окна применяется тросовая система.  Поставщик обязан выполнить замеры и установку. Цвета, ширина ламелей и направление их движения согласовываются с заказчиком. Установка проводится в оговорённые сроки.  Товар должен быть новым, неиспользованным, не восстановленным и не отремонтированным.  Поставщик обязан обеспечить транспортировку без повреждений и потерь, сохраняя товар в рабочем состоянии.  Материал не должен выделять химически активных или вредных веществ, неприятных запахов, и должен соответствовать санитарным нормам и требованиям. Или эквивалент.  Цвет (белый, коричневый) и фактура согласовываются с заказчиком.  Поставка осуществляется по заявке заказчика. Замеры — в течение 2 рабочих дней, установка — в течение 5 рабочих дней.  Товар должен быть новым и неиспользованным. | кв. м | 100 | Во всех корпусах ЕГУ | 2026 гг. на основании наличия финансовых средств для этой цели и на основании заключения соответствующего соглашения между сторонами с даты вступления соглашения в силу до 20 декабря 2026 г.: |
| 3 | Рулонные шторы типа «День-ночь (Double) | Рулонная штора типа «День-ночь» состоит из алюминиевой трубы, полотна и механизма вращения.  Полотно закрепляется с двух сторон на алюминиевой трубе и, вращаясь, опускается или поднимается, наматываясь на трубу. Крепление осуществляется к стене или потолку с помощью кронштейнов.  Диаметр алюминиевой трубы — 28 мм.  Механизм обеспечивает вращение в верхнем или нижнем направлении.  Полотно изготовлено из полиэстера, окрашено и пропитано специальными составами для защиты от солнца. Материал чередуется горизонтальными полосами — прозрачными и непрозрачными, которые при движении цепи перекрывают друг друга и обеспечивают нужную светопроницаемость и видимость.  Или эквивалент.  Цвет и фактура согласовываются с заказчиком.  Поставка — по запросу заказчика. Замеры — в течение 2 рабочих дней, установка — в течение 5 рабочих дней.  Товар должен быть новым и неиспользованным. | кв. м | 250 | Во всех корпусах ЕГУ | 2026 гг. на основании наличия финансовых средств для этой цели и на основании заключения соответствующего соглашения между сторонами с даты вступления соглашения в силу до 20 декабря 2026 г.: |
| 4 | Рулонные (галарные) шторы | Рулонные шторы имеют простую конструкцию.  Полотно крепится к алюминиевой трубе и вращением опускается или поднимается, наматываясь на трубу. Крепление — к стене или потолку с помощью кронштейнов.  Штора состоит из алюминиевой трубы, полотна и вращательного механизма:   * Диаметр трубы — 32 мм * Механизм крепится к трубе и обеспечивает вращение вверх или вниз * Полотно из полиэстера, окрашено и пропитано специальными составами для защиты от солнца   Плотность полотна — не менее 220 г/м², толщина — не менее 0,40 мм.  Или эквивалент.  Цвет и фактура согласовываются заказчиком.  Поставка — по запросу заказчика. Замеры — 2 рабочих дня, установка — 5 рабочих дней.  Товар должен быть новым и неиспользованным. | кв. м | 250 | Во всех корпусах ЕГУ | 2026 гг. на основании наличия финансовых средств для этой цели и на основании заключения соответствующего соглашения между сторонами с даты вступления соглашения в силу до 20 декабря 2026 г.: |

1. [↑](#footnote-ref-1)