|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժնի համարը | Չափաբաժնի անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | Պահանջվող քանակը | գնման գինը |
| 1 | Սեղաններ | Մետաղական կարկասով սեղաններ, չբացվող, սեղանի պատրաստման նյութը՝ լամինացված ԴՍՊ, չափսերը (ԵxԼxԲ)՝ 1800x800x750 մմ, սեղանի (լամինացված ԴՍՊ-ի) հաստությունը՝ 18մմ, կարկասը՝ 25x25 մմ պողպատե քառանկյուն խողովակից, սև, լաքապատված: Կարկասը պետք է կազմված լինի չորս ոտքերից և ոտքերն իրար միացնող խողովակների (պրոֆիլների) երկու շարքից | 23 հատ | 897000 |
| 2 | Սեղան ղեկավարի՝ լրակազմով | 1727166834141396  Լրակազմի մեջ մտնում է աշխատանքային սեղան,կողադիր և դիմադիր սեղան:  Պատրաստված լամինացված ԴՍՊ-ից, որի հաստությունը ոչ 18մմ, լամինատի բաց մասերը եզրապատված է PVC-ով, ձախ կողմում առնվազն 3 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակումային ուղղորդիչներով /саляска/, սեղանի երեսը և դիմադիրի երեսը ու կողային հատվածները հաստացված է ՄԴՖ պրոֆիլով: Սեղանի աջ կողմում առնվազն 1 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակումային ուղղորդիչներով /саляска/ և պրոցեսսորի տեղ, Կողադիրը և դիմադիրը սեղանին համաչափ բարձրությամբ և անշարժ, կողադիրը ունենա առնվազն 3 բացվող դարակ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակով և փականով, ինչպես նաև բարձր որակի վակումային ուղղորդիչներով /саляска/։  Սեղանի չափսերն են   Երկարություն 150-155 սմ   Լայնությունը 70-80 սմ   Բարձրությունը 70-80 սմ  Դիմադիրի չափերն են   Երկարություն 95-100 սմ   Լայնությունը 55-60 սմ   Բարձրությունը 70-80 սմ  Կողադիրի չափերն են   Երկարություն 140-150 սմ   Լայնությունը 40-50 սմ   Բարձրությունը 70-80 սմ  Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | 6հատ | 1500000 |
| 3 | Գրապահարաններ | 555  Վերևի հատվածում երկու ապակեպատ (մգեցված) դռներով և երեք համաչափ բաժանված դարակներով, 110 սմ բարձրությամբ: Ներքևում լամինատե երկու դուռ, որոնք փակվում են բանալիով, ներսում հորիզոնական ուղղությամբ բաժանված 2 մասի, 70 սմ բարձրությամբ: Պետք է ունենան բարձր որակի մետաղյա բռնակներ, ծխնիները՝ վակուումային։ Լամինատի բաց մասերը եզրապատված է PVC-ով։ Գույնը, դռների բացվածքը, բռնակները և դիզայներական լուծումը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  ՉԱՓՍԵՐԸ.   Երկարությունը 90 սմ   Լայնությունը 45-50 սմ   Բարձրությունը 180 սմ   Նյութը՝ լամինատ կամ համարժեքը, որի հաստությունը ոչ պակաս 18 մմ-ից: | 6 | 300000 |
| 4 | Բազկաթոռ շարժական | Շարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա, միմյանց կապակցված հինգ թևանի խաչուկով, պաստառապատված բարձր որակի կտորից: Կողային հենակներով: Ոտքերը երկաթյա, պտտվող անիվներով, շարժական, բարձրացնելու և իջեցնելու հնարավորություններով: Նստոցի չափերը (50\*50)սմ, թիկնակի բարձրությունը 70 սմ: Գույնը և արտաքին տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  images (1) | 6 | 300000 |