***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ -******ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Չ/հ***  *Н/Л* | *Ապրանքի - Товара* | | | | | | | |
| ***Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)***  ***Промежуточный код,*** *(cpv)* | ***Անվանումը***  *Наименование* | ***Տեխնիկական բնութագիր***  *Техническая характеристика* | ***Չափման միավորը***  *Единица измерения* | ***Ենթակա քանակը***  *Подлежащее количество* | ***Գնման գինը***  ***(ՀՀ դրամ)***  *Цена*  *закупки*  *(Драм РА)* | ***Մատակարարման*** *- Поставкаи \** | |
| ***Հասցեն***  *Адрес* | ***Ժամկետը***  *Срок* |
| *1* | *39221460* | ***Վրձին***  *Кисть* | *Ներկարարական, տափակ, բնական մազից,*  *լայնությունը – 50մմ*  *Малярная, плоская, из натурального ворса,*  *ширина 50мм* | *Հատ*  *Штук* | *5* | ***3000*** | ***Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ***  *Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»* | ***Պայմանագիրը կնքելուց հետո 80 օրացույցային օրվա ընթացքում***  *В течение 80 дней с момента заключения договора* |
| *2* | *44531130* | ***Պտուտակամեխ***  *Шуруп* | *Գիպսակարտոնի, պատվածքը՝ սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, կոնուսով, աստղային գլխիկով, չափսը` 3,5 х 25 մմ:*  *Гипсокартона, покрытие - черный фосфат, большими резбами, резбы до конца, с конусом, галовка звездочная, размер - 3,5х25 мм.* | *Հատ*  *Штук* | *3000* | ***12000*** |
| *3* | *44531130* | ***Պտուտակ***  *Шуруп* | *4.2x13 (прессшайбой) սուր ծայրով (առանց գայլիկոնի), ցինկապատ, առանց կոնուսի, կիսագնդաձև գլխիկով, խաչաձև շլիցով, գալարները մինչև վերջ:*  *4.2x13 (прессшайбой), с острим кончиком, без сверла, оцинкованный, без конуса, полусферическая головка, крестообразный шлиц, резьба до головки.* | *Հատ*  *Штук* | *15000* | ***150000*** |
| *4* | *14211100* | ***Ավազ***  *Песок* | *Շինարարական, գետի (գույնը կապույտ)*  *Строительный, речной (цвет синий)* | *մ³*  *м3* | *60* | ***690000*** |
| *5* | *44423600* | ***Թղթե ժապավեն***  *Лента бумажная* | *Ներկարարական, ինքնակպչող,*  *երկարությունը՝ 50մ, լայնությունը՝ 50մմ:*  *Малярная, самоклеющая, длина 50м,*  *ширина 50мм.* | *Հատ*  *Штук* | *50* | ***30000*** |
| *6* | *44119100* | ***Եզրահատված տախտակ***  *Доски обрезные* | *Հաստությունը՝ 5 սմ, երկարությունը՝ 6 մ, լայնությունը՝ 18÷20 սմ, սոճի I կամ II տեսակի, խոնավությունը մինչև 12%*  *Толщина - 5 см, длина - 6 м, ширина 18÷20 см,*  *сосна I или II сорта, влажность до 12%* | *մ³*  *м3* | *2* | ***312000*** |
| *7* | *24911600* | ***Սոսինձ***  *Клей* | *Նաիրիտ, կամ համարժեքը՝ ATS 440 PH:*  *Հիմքը՝ պոլիքլորոպրեն, չցնդող բաղադրիչների պարունակությունը՝ 20÷24%, խտությունը՝ 0,83÷0,85 գ/սմ3, շերտազատման ցուցանիշը՝ 62 Ն/սմ օրվա ընթացքում, բացման առավելագույն ժամանակը՝ մինչև 35÷65 րոպե, սոսնձվող շերտի առավելագույնի ամրության հասնելը` 90÷190 րոպե, ջերմակայունությունը` 75 °C, բաց դեղին գույնի, ջրակայուն, սոսնձման համար՝ ռետին, փայտ, մետաղ, թաղիք, ապակի, կերամիկա, 0,5÷1 կգ տարաներով, առնվազն 1 տարի պահպանման ժամկետով:*  *Наирит, или аналог ATS 440 PH.*  *Основа - полихлоропрен, содержание нелетучих компонентов – 20÷24%, плотность – 0,83÷0,85 г/см3, показатель расслаивания – 62 Н/см в течение суток, предельное время открытия – до 35÷65 минут, достижение максимальной прочности клеевого слоя – 90÷190 минут, термостойкость – 75 °С, цвет светло-желтый, водостойкий, для склеивания: резины, дерева, металла, войлока, стекла, керамики, в таре 0,5÷1 кг, со сроком годности не менее 1 года:* | *Կգ*  *Кг* | *6* | ***30000*** |
| *8* | *24951130* | ***Սիլիկոն***  *Силикон* | *Հիմքը՝ սիլիկոնային պոլիմեր, պնդացման համակարգ՝ թթվային (ացետոքսի), խտությունը՝ 0,96÷0,98գ/մլ (ASTM D 792), անգույն, 280մլ, (325գ) ամրության սահմանը՝ ≥ 0,7 Ն/մմ (ASTM D 412), թաղանթի ձևավորման ժամանակը՝ 8÷20 րոպե (23°C-ում և 50% R.H), պնդացման արագությունը՝ min.2,5մմ/օր (23°C-ում և 50% R.H), առաձգականության վերականգնումը՝100% (ISO 7389), կախ ընկնելը՝ 0մմ (ISO 7390), կիրառման ջերմաստիճանը՝ +5°C-ից +40°C, ապահովում է հերմետիկացում նաև խոնավ վայրերում, հավասարաչափ և խնայողաբար ճզմելու համար ունի հատուկ գլխիկ: Առնվազն 1 տարի պահպանման ժամկետով:*  *Основа -силиконовый полимер, система от верждения - кислотная (ацетоксильная), плотность- 0.96 ÷0.98 г/мл (ASTM D 792), безцветный, 280 мл, (325г) предел прочности- ≥ 0,7 Н/мм (ASTM D 412), время образования поверхностной пленки - 8÷20мин (при 23°C и 50% R.H), скорость отверждения- min. 2.5 мм/сутки(при 23°C и 50% R.H), упругое восстановление-100% (ISO 7389), провисание-0 мм (ISO 7390), температура применения- от +5°C до +40°C, обеспечивает герметичность также на влажных местах, имеет специальную головку для равномерного и экономичного нанесения при сдавливании. Со сроком годности не менее 1 года.* | *Կգ*  *Кг* | *8.4* | ***46200*** |
| *9* | *44831300* | ***Հերմետիկ***  *Герметик* | *Գույնը` ցանկացած, քաշը 85÷95գր, ջերմաստիճանի միջակայքը -50°С-ից մինչև +300°С,*  *պիտանելիության ժամկետը առնվազն 1 տարի:*  *Цвет любой, вес 85÷95гр,*  *рабочая температура с -50°C до +300°C,*  *с наличием срока годности не менее 1 года.* | *Կգ*  *Кг* | *4.25* | ***85000*** |
| *10* | *44111200* | ***Ցեմենտ***  *Цемент* | *Պորտլանդ Մ-400 մարկայի, առանց հավելանյութերի, համաձայն ԳՕՍՏ-31108-2003 կամ համարժեքը, ստանդարտ, 50կգ պարկերով։ Պետք է արտադրված լինեն մատակարարումից ոչ շուտ քան 3 ամիս առաջ:*  *Портланд марка М-400, без добавки,*  *согласно ГОСТ -31108-2003 или аналог стандарт,*  *50 кг мешками․ Должны быть изготовлены не ранее чем за 3 месяцев до поставки.* | *Կգ*  *Кг* | *10000* | ***600000*** |
| *11* | *44192400* | ***Գիպսոնիտ***  *Гипсонит* | *30 կգ պարկերով, շերտի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 1 սմ, շաղախի խառնուրդի պիտանելիության ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 10 րոպե, նստվածքը՝ ոչ ավելի քան 0,8 մմ/մ, չոր խառնուրդի ծախսը 1սմ շերտի հաստության համար 11կգ/1մ² շերտի հաստությամբ: Պետք է արտադրված լինեն մատակարարումից ոչ շուտ քան 2 ամիս առաջ:*  *Мешках по 30 кг, толщина слоя не менее 1см, время пригодности растворной смеси не менее 10 минут, усадка не более 0.8мм/м, расход сухой смеси при толщине слоя 1см-11кг/1м². Должны быть изготовлены не ранее чем за 2 месяцев до поставки.* | *Տ*  *Т* | *3* | ***180000*** |
| *12* | *44192400* | ***Գաջ***  *Гадж* | *50 կգ պարկերով, ըստ ամրության սեղմելիության սահմանները (Г-5) (50) մակնիշների, ըստ պնդացման ժամանակների 6.30 րոպե, ծավալային ընդարձակումը 0.15 %, ցանցի վրա առավելագույն մնացորդը 12 %-ից ոչ ավելի, պարկերով պատվանդանի վրա լինի։ Պետք է արտադրված լինեն մատակարարումից ոչ շուտ քան 3 ամիս առաջ:*  *Мешках по 50 кг, предел прочности сжатия (Г-5) (50) марка, срок твердения 6.30 мин., объем расширение 0.15 %, максимальный остаток на сетке не больше*  *12 %, гаж мешками на поддоне. Должны быть изготовлены не ранее чем за 3 месяцев до поставки.* | *Տ*  *Т* | *10* | ***440000*** |
| *13* | *44112450* | ***Տանիքի ծածկ***  *Кровля* | *Վերին շերտ, նյութը՝ փաթեթային, ջերմամեկուսիչ բիտումային, բիկրոստ ЭКП-4 (Э-հիմքը պատրաստված է պոլիէսթերից, K-շերտը խոշոր հատիկավոր լցանյութից, П -շերտը պատված է պոլիմերային թաղանթով), ավազի հատիկները մոխրագույն, 1.0х10մ (10մ²): Պետք է արտադրված լինեն մատակարարումից ոչ շուտ քան 12 ամիս առաջ:*  *Верхный слой, материал рулонный, гидроизоляционный битумный, бикрост ЭКП-4*  *(Э-основания из полиэстера, К-слой из крупнозернистой посыпки, П-слой покрыт полимерной пленкой), гранул серый, размер 1.0х10м (10м²). Должны быть изготовлены не ранее чем за 12 месяцев до поставки.* | *մ2*  *м2* | *500* | ***600000*** |
| *14* | *44112450* | ***Տանիքի ծածկ***  *Кровля* | *Ներքին շերտ, նյութը փաթեթային, ջերմամեկուսիչ բիտումային, բիկրոստ ХПП-3, (X-հիմքը պատրաստված է ապակեպլաստիկից, П-շերտը պատված պոլիմերային թաղանթով), չափսը՝ 1.0х15մ: Պետք է արտադրված լինեն մատակարարումից ոչ շուտ քան 12 ամիս առաջ:*  *Нижный слой, материал рулонный, гидроизоляционный битумный, бикрост ХПП-3 (Х-основания из стеклохолоста, П-слой покрыт полимерной пленкой), размер 1.0х15м. Должны быть изготовлены не ранее чем за 12 месяцев до поставки.* | *մ2*  *м2* | *500* | ***600000*** |
| *15* | *44171300* | ***Շրիշակ***  *Плинтус* | *Պատրաստված MДФ–ից,*  *բաց շականակագույն L=2.5մ*  *Изготовлено из МДФ,*  *светло-коричневый L=2.5м* | *Մ*  *М* | *50* | ***75000*** |
| *16* | *44831300* | ***Փրփուր մոնտաժային***  *Пена монтажная* | *Soudal կամ համարժեքը Tytan, Момент: Տեսակը՝ պրոֆեսիոնալ, սեզոնայնությունը՝ տարբեր եղանակների համար, 750մլ, նոսրացուցիչ՝ ուայթ-սպիրիտ / լուծիչ, բալոնի տեսակը՝ ատրճանակի համար, տարայի տեսակը՝ բալոն,*  *պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ,*  *պիտանելիության ժամկետը առնվազն 10 ամիս:*  *Soudal или аналог Tytan, Момент․*  *Вид - профессиональная, сезонность- всесезонная, 750мл., разбавитель: уайт-спирит / растворитель, вид баллона- под пистолет, вид тары- баллон,*  *с наличием срока годности не менее 10 месяцев.* | *Կգ*  *Кг* | *15* | ***60000*** |
| *17* | *44831300* | ***Մոնտաժային հրակայուն փրփուր***  *Монтажная огнестойкая пена* | *Технониколь 240 професионал կամ համարժեքը MARCON 4620010540264, GIGANT GFFR-45:*  *Լրիվ պնդացման ժամանակը՝ 24ժ,*  *նյութի ծավալը բալոնում՝ 1000մլ,*  *բալոնի տեսակը՝ ատրճանակի համար,*  *տարայի տեսակը՝ բալոն,*  *բարձր ջերմաստիճաններին դիմադրելու ժամանակը՝ 240 րոպե, սեզոնայնությունը՝ տարբեր եղանակների համար, աշխատանքի ժամանակ*  *ջերմաստիճանը՝ -10÷ +35 °С,*  *նետտո քաշը՝ 0,81÷0,905 կգ:*  *Պետք է Արտադրված լինեն մատակարարումից ոչ շուտ քան 2 ամիս առաջ:*  *Технониколь 240 професионал или аналог MARCON 4620010540264, GIGANT GFFR-45.*  *Время полного застывания - 24ч, объем вещества в баллоне - 1000мл, вид баллона -* [*под пистолет*](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/professionalnaya-montazhnaya-pena-7789/)*, вид тары -* [*баллон*](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/montazhnaya-pena-v-ballone-19443/)*,время сопротивления высоким температурам - 240мин, сезонность - всесезонная, температура использования: -10÷* [*+35 °С*](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/montazhnaya-pena-35-s-2256623/)*,*  *вес нетто- 0,81÷0,905кг.*  *Должны быть изготовлены не ранее чем за 2 месяцев до поставки.* | *Կգ*  *Кг* | *20* | ***120000*** |
| *18* | *44831300* | ***Մոնտաժային փրփուր***  *Пена монтажная* | *KUDO կամ համարժեքը Технониколь master, AUSBAU, DONEWELL:*  *Կենցաղային, սեզոնայնությունը՝ տարբեր եղանակների համար, նյութի ծավալը բալոնում – 1000մլ, պլաստմասե ատրճանակով։ Արտադրված լինեն մատակարարումից ոչ շուտ քան 2 ամիս առաջ:*  *KUDO или аналог Технониколь master, AUSBAU, DONEWELL,*  *Бытовая, сезонность - всесезонная, объем вещества в баллоне- 1000мл, с пластиковым пистолетом. Должны быть изготовлены не ранее чем за 2 месяцев до поставки.* | *Կգ*  *Кг* | *20* | ***60000*** |
| *19* | *44191700* | ***Ասբեստի փոշի***  *Асбопорошок* | *A-6K-30, ԳՕՍՏ 12871-2013, ТУ 5221-010-00281476-2015 կամ համարժեքը, միջավայրի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +500˚C, հալման ջերմաստիճանը՝ +1500˚C, 10÷50կգ պարկերով:*  *А-6К-30, ГОСТ 12871-2013, ТУ 5221-010-00281476-2015 или аналог, температура рабочей среды: +500˚C, температура плавления +1500˚C, 10÷50кг мешками.* | *Կգ*  *Кг* | *500* | ***500000*** |
| *20* | *44921500* | ***Ծեփամածիկ***  *Шпаклёвка* | *Նախատեսված է պատերի և առաստաղների ծեփամածման համար, գիպսային հիմքով և ցելյուլոզային հավելումներով, խառնուրդի կենսունակությունը 2 ժամ, ծախսը՝ 1մ²-0.5÷1կգ 1մմ շերտի հաստության համար, 25÷30 կգ պարկերով: Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 10 ամիս*  *Предназначен для оштукатуривания стен и потолков, гипсовая основа и с целюлезовой добавкой , жизнеспособность гипсовой смеси 2 часа, расход: 1м²- 0,5 ÷1 кг, на толщину слоя 1 мм, мешки по 25 ÷ 30 кг. С наличием срока годности не менее 10 месяц.* | *Կգ*  *Кг* | *2000* | ***250000*** |
| *21* | *24911200* | ***Ջրադիսպերսիոն ներկ***  *Водоэмульсионная краска* | *Գույնը՝ սպիտակ, անփայլ, կապակցող նյութերն են` ցելյուլոզա և դիսպերսիյա, խտությունը-1.0÷1.3կգ/լ, չոր նստվածքը մինչև 45%, չորացման ժամանակը-1.0÷1.5 ժամ, ծախսը-120-130գ/մ²- 1 շերտի համար,*  *տարան` 25կգ: Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 12 ամիս:*  *Цвет - белый, без блеска, соединяющие материалы: целлюлеза и дисперсия, плотность-1.0÷1.3 кг/л, сухая осадок- до 45%, время высыхания 1.0÷1.5час,*  *расход -120-130г/м² - 1 слой, тара 25кг.*  *С наличием срока годности не менее 12 месяц.* | *Կգ*  *Кг* | *500* | ***150000*** |
| *22* | *44111414* | ***Ներկ լատեքսային***  *Латекс* | *Ծածկողականությունը՝ 15կգ - 90մ², ծախսը՝ 1լ - 10÷12մ², ջրադիմացկուն- I կարգի 5-30°C ջերմաստիճանում պահպանման դեպքում, տարան` 25կգ: Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս*  *Пакрываемый слой: 15кг -90м², расход - 1л - 10÷12м², водостойкость - I категории, при хранение- 5÷30°C температуре, тара - 25кг.*  *С наличием срока годности не менее 12 месяц.* | *Կգ*  *Кг* | *1000* | ***400000*** |
| *23* | *44111720* | ***Երեսապատման սալիկ***  *Метлахские плитки* | *Թթվադիմացկուն կերամոգրանիտ հատակի համար, շականակագույն, սալիկների վերին ծածկույթը լինի փայլատ (չփայլեցված), չափսը` 300х300х8մմ։*  *Кислотоупорный керамогранит для пола, коричневого цвета, поверхность плиток должны быть матовая, размер 300х300х8мм.* | *մ2*  *м2* | *220* | ***2860000*** |
| *24* | *24911900* | ***Սալիկի սոսինձ***  *Плиточный клей* | *20÷60 կգ պարկերով, թթվադիմացկուն սալիկի սոսինձ երկբաղադրիչով, խառնուրդի կենսունակությունը 20°C – 60 րոպե, սեղման ամրության սահմանը ոչ պակաս > 45ՄՊա, ձգման ամրության սահմանը ծռման դեպքում ոչ պակաս > 30ՄՊա,*  *թթվադիմացկունությունը (H2SO4 20%)- 95%,*  *հիմքերին դիմացկունությունը (NaOH 20%) - 95%, հարակցումը բետոնի հետ ոչ պակաս > 3,5ՄՊա, հարակցումը կերամիկային, բազալտին ոչ պակաս > 2ՄՊա, շահագործման ջերմաստիճանը -30° -ից մինչև 100°։ Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 10 ամիս։*  *Мешках по 20÷60 кг, кислотоупорный клей двухкомпонентный, жизнеспособность смеси при 20°C – 60мин, предел прочности при сжатии, не менее > 45МПа, предел прочности на растяжение при изгибе, не менее > 30Мпа, кислотостойкость (H2SO4 20%) - 95%, щелочестойкость (NaOH 20%) - 95%, адгезия к бетону, не менее > 3,5Мпа, адгезия к керамике, базальту, не менее > 2Мпа, температура эксплуатации – от -30° до 100°, расход- 2÷3мм толщине 5÷6кг/1м². С наличием срока годности не менее 10 месяцев.* | *Կգ*  *Кг* | *2600* | ***1040000*** |
| *25* | *44831200* | ***Քսահարթման նյութ***  *Затирка* | *Քիմիապես կայուն քսանյութ թթվադիմացկուն սալիկների կարերի համար, ունի երկբաղադրիչ էպոկսիդային բաղադրություն, գույնը` շականակագույն, քաշը՝ 1.5÷3 կգ:*  *Химически стойкая затирка для швов кислотоупорных плиток, имеет двухкомпонентный эпоксидный состав, цвет коричневая, вес- 1.5÷3кг.* | *Կգ*  *Кг* | *50* | ***125000*** |
| *26* | *44831700* | ***Թթու***  *Кислота* | *«Люмед» կամ համարժեքը «Ясхим»: Ծախսը՝ 100÷250գ/մ², բաղադրության պահպանման ժամանակը` 10÷30 րոպե, պաշտպանության ժամկետը՝ մինչև 12 տարի, պահպանման ժամկետը՝ 36ամիս, թողարկման ձևը՝ պատրաստի լուծույթ, փաթեթավորումը՝ պլաստիկ շիշ տրիգերով- 0,5լ, պլաստիկ տարա - 1լ։*  *Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելության ժամկետը առնվազն 10 ամիս։*  *«Люмед» или аналог «Ясхим», расход 100 – 250 гр/м2, время выдержки состава: 10÷30 мин.,*  *срок защиты - до 12 лет,*  *срок хранения - 36 месяцев,*  *форма выпуска - готовый раствор,*  *фасовка- пластиковый бутыль с триггером 0,5 л, пластиковая канистра 1 л.*  *С наличием срока годности не менее 10 месяцев.* | *Լիտր*  *Литр* | *50* | ***75000*** |
| *27* | *44111400* | ***Կախովի առաստաղ***  *Подвесной потолок* | *Պլաստմասե, սպիտակ ПВХ-ից,*  *Լայնությունը՝ 25սմ, երկարությունը՝ 6մ,*  *հաստությունը՝ 8մմ։*  *Пластмассовая, белая из ПВХ, ширина 25см,*  *длина 6м, толщина 8мм.* | *մ2*  *м2* | *200* | ***380000*** |

***Լրացուցիչ պայմաններ՝***

***Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:***

***Дополнительные условия!***

***Товары должны быть новыми, неиспользованными.***

***Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝***

1. ***Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:***
2. ***Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:***
3. ***Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:***
4. ***Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:***

***Необходимая информация!***

1. ***Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.***
2. ***Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.***
3. ***Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.***
4. ***Продавец должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.***

***Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:***

*Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.*

***Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Մ.Կարապետյանի հետ 010 28 00 35 հեռախոսահամարով և*** [***mkrtich.karapetyan@anpp.am***](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am) ***էլեկտրոնային փոստի հասցեով:***

*В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения М.Карапетян по телефону 010 28 00 35 и по адресу электронной почты:* [***mkrtich.karapetyan@anpp.am***](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ (ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻ) ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ**  ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И БАНКЕ ЗАО «ААЭК» (БЕНЕФИЦИАРА) | | |
| **Բանկի անվանում**  Наименование банка | **Հաշվեհամար**  Номер счёта | **Արտարժույթ**  Иностранная валюта |
| **«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ**  **«Конверс Банк» ЗАО**  **«Convers Bank. CJSC** | **1930000199200100** | **ՀՀ դրամ / Драм РА (AMD)** |
| **1930000199200258** | **ՌԴ ռուբլի / Российский рубл (RUR)** |
| **1930000199200301** | **ԱՄՆ դոլար / Долларов США (USD)** |
| **1930000199200104** | **Եվրո / Евро (EUR)** |