**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | |
| (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 32521300 | Հեռախոսի լսափողի լար  Микротелефонный шнур | Գալարաձև, ճկուն, չձգված վիճակում 50÷60 սմ երկարությամբ, ծայրերում RJ-9 4P4C հպակներով։  Спиральный, гибкий, длина в неразвернутом виде 50÷60 см, с разъемами (RJ-9 4P4C). | Հատ  шт | 100 | 1400 | 140000 | Արմավիր մարզ, ք. Մեծամոր  «ՀԱԷԿ« ՓԲԸ  Армавирская область, г. Мецамор,  ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 60 дней с момента заключения договора |
| 2 | 31341200 | Հեռախոսի լսափողի լարի կցիչ  Разъем шнура телефонной трубки | RJ-9 4P4C | Հատ  шт | 50 | 80 | 4000 |
| 3 | 31684400 | Հեռախոսային վարդակ  Телефонная розетка | 2 հատ RJ -11 6P4C բնիկներով.  С двумя портами RJ-11 6P4C. | Հատ  шт | 50 | 700 | 35000 |
| 4 | 31341200 | Հեռախոսային լարի կցիչ  Разъем телефонного шнура | RJ-11 6P4C. | Հատ  шт | 70 | 70 | 4900 |
| 5 | 32351130 | Հեռախոսի վարդակային լար  Телефонный шнур розеточный | Ծայրերում RJ-11 6P4C հպակներով, երկարությունը 1,8÷2,5մ.  С разъемами RJ-11 6P4C в концах, длина 1,8÷2,5м. | Հատ  шт | 50 | 400 | 20000 |
| 6 | 32551160 | Հեռախոսաբարձրախոսային սարքավորում  Телефонно-микрофонная гарнитура | Սարքավորման միացումը գծին իրականացվում է մալուխի օգնությամբ՝ «կոկորդիլոս» տիպի երկու սեղմակներով։ 1 հատը հավասար է 1լրակազմ Յուրաքանչյուր սարքի սնուցումը իրականացվում է մարտկոցից։ Աշխատանքային սնման լարումը՝ 24 Վ (2х12 Վ), սարքի լարի երկարությունը 1350-1500մմ, հավաքածուում՝ հեռախոսաբարձրախոսային սարքավորում – 2 հատ, մարտկոց (+3У) 2հատ, լիցքավորման սարք – 1 հատ, լար հարմարակ 12Վ (նվազագույնը 0,2մ) – 2 հատ, լար հարմարակ 24Վ (նվազագույնը 0,5մ) – 1 հատ։  Երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով:  Подключение гарнитуры к линии осуществляется при помощи кабеля с двумя зажимами типа «крокодил». Питание каждой из гарнитур осуществляется от аккумулятора. Рабочее напряжение питания – 24 В (2х12 В), длина шнура гарнитуры 1350-1500мм, в комплекте телефонно-микрофонная гарнитура – 2 шт, аккумулятор (+3У) – 2 шт, зараядочное устройство – 1 шт, шнур переходник 12В (минимум 0,2 м) – 2шт, шнур переходник 24 В (минимум 0,5 м) – 1шт. С отметкой гарантийных обязательств. | Հատ  шт | 3 | 105000 | 315000 |
| 7 | 39721310 | Յուղային տաքացուցիչ  Масляный обогреватель | Լարումը – 220-240 վոլտ, Հզորությունը –2400- 2500 Վտ,  Սեկցիաների քանակը – 10-12 հատ, Տեղադրման տեսակը - հատակադիր:  Haпряжение - 220-240 В, Мощность - 2400-2500 Вт  Количество секций – 10-12 , Тип установки - Напольный | Հատ  шт | 5 | 37000 | 185000 |  |  |

**Լրացուցիչ պայմաններ․**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով,  **7-րդ չափաբաժինը պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր և երաշխիքային պարտավորություն 365 օր:**
2. 6-րդ չափաբաժինները Ըստ ԳՄԱ դասակարգման միջանցիկ ծածկագրի՝ տվյալ չափաբաժնի չափման միավորը նշված է հատ, սակայն պահանջվում է մատակարարել 1 լրակազմով։
3. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
4. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
5. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
6. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
7. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
8. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
9. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

Дополнительные условия:

1. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукции, документы должны быть переведены на армянский или русский язык,

**7 должны иметь сертификат качества или паспорт и гарантийный срок составляет 365 дней**.

1. ЛОТ 6 Согласно промежуточному коду классификации CPV единицей измерения данной дозы является штука, но она должна поставляться в 1 комплекте.
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
3. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
6. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на ААЭС;
7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9-00 до 15-30 часов;
8. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)