**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-1 |  |  |
| Հ/Հ | անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | քանակը |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿ |  |  |
| 1.1 | Մոլբերտ - Պատրաստված է փայտյա նրբատախտակից: Նրբատախտակի հաստությունը 6 մմ է: Ամրացումները տրված են մեկը մյուսի մեջ մտնելով, փայտյա ատամիկների և չիվերի միջոցով, ավելի ամուր լինելու համար: Մակերեսը 65 սմ x 65 սմ: Ընդհանուր բարձրությունը 120 սմ է: Ոտքերի լայնությունը 4 սմ է, հաստությունը 2սմ: Ոտքերը ունեն միացնող հատված։ Ոտքերը ռետինապատ են, անշարժ, կայուն դիրք ապահովելու համար: Վերևից ունի երկար ծխնի բացվելու համար: Առկա է փոքրիկ դարակ, նկարչական պարագաների համար, 3 սմ խորությամբ, 2-3 սմ բարձրությամբ, 65 սմ լայնությամբ։ Նմուշը /նկարը/ կցվում է: | հատ | 5 |
| 1.2 | Տումբա 30x30x40 - Պատրաստված է փայտյա նրբատախտակից: Նրբատախտակի հաստությունը 6 մմ է: Բարձրությունը 40 սմ է: Մակերեսը 30 սմx 30 սմ: Առկա է 3 անցք 20 մմ շառավիղով: Ունի ներքին փայտյա կմախք, առնվազն 3 սմ լայնությամբ փայտյա ռեյկաներից պատրաստված։ Ամրացումները տրված են պտուտակներով և էմուլսիայով: Արտաքին մակերեսները հարթեցված են և կրկնակի լաքապատված են բարձրակարգ փայլատ լաքով։ Նմուշը /նկարը/ կցվում է: | հատ | 10 |

***Ծանոթություն՝ նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:***

***Գնորդի համար նախընտրելի է, որ մասնակիցը հայտի համար ֆայլերը կազմի «Sylfaen» կամ այլ միջազգային տարածում ունեցող տառատեսակով։***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-2 |  |  |
| Հ/Հ | անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | քանակը |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿ |  |  |
| 1.1 | Մոլբերտ - Պատրաստված է փայտյա նրբատախտակից: Նրբատախտակի հաստությունը 6 մմ է: Ամրացումները տրված են մեկը մյուսի մեջ մտնելով, փայտյա ատամիկների և չիվերի միջոցով, ավելի ամուր լինելու համար: Մակերեսը 65 սմ x 65 սմ: Ընդհանուր բարձրությունը 120 սմ է: Ոտքերի լայնությունը 4 սմ է, հաստությունը 2սմ: Ոտքերը ունեն միացնող հատված։ Ոտքերը ռետինապատ են, անշարժ, կայուն դիրք ապահովելու համար: Վերևից ունի երկար ծխնի բացվելու համար: Առկա է փոքրիկ դարակ, նկարչական պարագաների համար, 3 սմ խորությամբ, 2-3 սմ բարձրությամբ, 65 սմ լայնությամբ։ Նմուշը /նկարը/ կցվում է: | հատ | 20 |
| 1.2 | Տումբա 30x30x40 - Պատրաստված է փայտյա նրբատախտակից: Նրբատախտակի հաստությունը 6 մմ է: Բարձրությունը 40 սմ է: Մակերեսը 30 սմx 30 սմ: Առկա է 3 անցք 20 մմ շառավիղով: Ունի ներքին փայտյա կմախք, առնվազն 3 սմ լայնությամբ փայտյա ռեյկաներից պատրաստված։ Ամրացումները տրված են պտուտակներով և էմուլսիայով: Արտաքին մակերեսները հարթեցված են և կրկնակի լաքապատված են բարձրակարգ փայլատ լաքով։ Նմուշը /նկարը/ կցվում է: | հատ | 40 |

***Ծանոթություն՝ նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:***

***Գնորդի համար նախընտրելի է, որ մասնակիցը հայտի համար ֆայլերը կազմի «Sylfaen» կամ այլ միջազգային տարածում ունեցող տառատեսակով։***

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-1 |  |  |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. КЛАСС ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ |  |  |
| 1.1 | Изготовлен из древесной фанеры. толщина фанеры составляет 6 мм. крепежные детали вставляются одна в другую с помощью деревянных зубьев и зубила для большей прочности. площадь поверхности 65 см x 65 см. Общая высота 120 см. Ширина ножек 4 см, толщина 2 см. Ножки имеют соединительную секцию. Ножки прорезинены, обеспечивают неподвижное и устойчивое положение. сверху открывается длинная петля. имеется небольшая полка для принадлежностей для рисования глубиной 3 см, высотой 2-3 см и шириной 65 см. Образец /изображение / прилагается: | шт | 5 |
| 1.2 | Тумба 30x30x40-изготовлена из древесной фанеры. толщина фанеры 6 мм. высота 40 см. Площадь поверхности 30 см x 30 см. Имеется 3 отверстия радиусом 20 мм. имеет внутренний деревянный каркас, изготовленный из деревянных рейканов шириной не менее 3 см. Внешние поверхности выровнены и дважды покрыты матовым лаком высшего качества. Образец /изображение / прилагается. | шт | 10 |

***Примечание: образцы изображений даны исключительно для получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже.***

***Заказчика предпочтительнее, чтобы участник формировал файлы для заявки шрифтом «Sylfaen» или другим шрифтом, имеющим международное распространение.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-2 |  |  |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. КЛАСС ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ |  |  |
| 1.1 | Изготовлен из древесной фанеры. толщина фанеры составляет 6 мм. крепежные детали вставляются одна в другую с помощью деревянных зубьев и зубила для большей прочности. площадь поверхности 65 см x 65 см. Общая высота 120 см. Ширина ножек 4 см, толщина 2 см. Ножки имеют соединительную секцию. Ножки прорезинены, обеспечивают неподвижное и устойчивое положение. сверху открывается длинная петля. имеется небольшая полка для принадлежностей для рисования глубиной 3 см, высотой 2-3 см и шириной 65 см. Образец /изображение / прилагается. | шт | 20 |
| 1.2 | Тумба 30x30x40-изготовлена из древесной фанеры. толщина фанеры 6 мм. высота 40 см. Площадь поверхности 30 см x 30 см. Имеется 3 отверстия радиусом 20 мм. имеет внутренний деревянный каркас, изготовленный из деревянных рейканов шириной не менее 3 см. Внешние поверхности выровнены и дважды покрыты матовым лаком высшего качества. Образец /изображение / прилагается. | шт | 40 |

***Примечание: образцы изображений даны исключительно для получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже.***

***Заказчика предпочтительнее, чтобы участник формировал файлы для заявки шрифтом «Sylfaen» или другим шрифтом, имеющим международное распространение.***