SINOTRUK HOWO ZZ 3168G3615C1

Չինաստան

մանիպուլյատոր բեռնատար,

անվային բանաձևը՝ 4x2

շարժիչը՝ 160 ձիաուժ, EURO 3, YC4E160-33,

փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական, քանակը 8, 8JS85TE

բեռնվածությունը՝ առջևի կամրջակի վրա 3,6 տ

բեռնվածությունը՝ ետևի կամրջակի վրա 10,0 տ

անվադողեր՝ 9,00R20 կամ 10 R22.5

վառելիքի բաքի ծավալը 150-200 լ

բեռնատար թափքի չափսերը՝ 4600x2300x600մմ, մետաղը՝Q 235, հաստությունը՝ հատակ-3մմ, կողային շրջանակ -1,5 մմ

մանիպուլյատորի բեռնատարությունը՝ 3,2 տ, սեկցիաների քանակը՝ 3, առավելագույն բացվածքը՝ 10,2մ, աշխատանքային շառավիղը՝ 7,63 մ, ներառվի աշխատանքնային հարթակ

ներառվի 2 հատ կրակմարիչ, քարշարկման պարան

արտադրման տարեթիվ 2025/2026թթ

երաշխիք՝ 2 տարի կամ 80 000 վազքի համար, որն առաջինը կլրանա

SINOTRUK HOWO ZZ 3168G3615C1

Китай

Грузовой манипулятор,

колесная формула: 4x2

двигатель: 160 л.с., EURO 3, YC4E160-33,

трансмиссия: механическая, номер 8, 8JS85TE

нагрузка на переднюю ось 3,6 т

нагрузка на заднюю ось 10,0 т

шины: 9.00R20 или 10 R22.5

объем топливного бака 150-200 л

габариты кузова: 4600x2300x600 мм, металл: Q 235, толщина: пол - 3 мм, боковая рама - 1,5 мм

грузоподъемность манипулятора: 3,2 т, количество секций: 3, максимальный пролет: 10,2 м, рабочий радиус: 7,63 м, рабочая платформа в комплекте

2 огнетушителя, буксировочный трос в комплекте

год производства 2025/2026

гарантия: 2 года или 80 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше