**Ձյունմաքրիչ կախովի մեքենա` նախատեսված Բելառուս 1221․2 տրակտորի համար**



**Տեխնիկական բնութագիրը**

**արտադրողականությունը, տ/ժ………………………900**

**Նետման հեռավորությունը, մ…………………………. Մինչև 25 (աջ, ձախ)**

**Շխատանքային արագությունը, կմ/ժ………………………………..1,9-7**

**Աշխատանքային լայնությունը, մ…………………………………….2,5**

**Ֆեզ-ռոտորի տրամագիծը, մմ…………………………..700**

**Ձյան առավելագույն բարձրությունը, մ………..1 Բեռնիչ խողովակների քանակը, հատ……………….2**

**Մեքենայի քաշը, կգ…………………………………….1175**

**Շարժաբերը………………․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․..մեխանիկական, տրակտորի ՀՓԼ-ից**

**Աշխատանքային օրգանների կառավարում․․․․..հիդրավլիկ, տրակտորի համակարգից** **Ֆրեզ-ռոտորի պտտման հաճախականությունը, պտ/րոպ……………….540**

**Սնուցման ֆրեզի պտտման հաճախականությունը, պտ/րոպ…………..175**

**Պտտվող հանգույցի պտտման անկյունը, աստիճան…………………200**

**Տրակտորի ՀԱ լիսեռի պտտման արագությունը, պտ/րոպ……………..1000**

**ՏՄ բեռնման բարձրություը,մ…………………………………………….2,9/3,5**

**Եզրաչփերը**

**Աշխատանքային ռեժիմ (Ե\*Լ\*Բ), մմ………………………….1600\*2200\*2030**

**Տրանսպորտային դիրրքում (Ե\*Լ\*Բ), մմ……………………1600\*2200\*2390**

**Սարքավորումը համալրված է․**

**Բելառուս 1221․2 տակտորի համար նախատեսված դիմացի հզորության փոխանցման լիսեռով,**

**Բելառուս 1221․2 տակտորի համար նախատեսված դիմացի ունիվերսալ եռակետ կախոցներով**