Ճանապարհային խոզանակ համալրված ցողման համակարգով



Տեխնիկական բնութագիրը․

լայնությունը, մմ - 2300

Աշխատանքային օրգանի լայնությունը, մմ - 2000

Աշխատանքային օրգանի շարժաբերը մեխանիկական, տակտորրի ՀՓԼ-ից

Աշխատանքային լայնությունը 30˚ խոզանակի անկյան դեպքում, մմ - 1800

Մաքրվող թարմ ձյան շերտի առվելագույն բարձրությունը, մմ - 500

Աշխատանքայի օրգանի տրմագիծը, մմ - 550

Ջրի բաքի տարողությունը, լ - 300

Քաշը, կգ - 330

Նախատեսված է Բելառուս 82․1 տրակտորի համար