**Դիմացի կոմունալ հրիչ**



**Տեխնիկական բնութագիրը**

**Տեսակը - ունիվրեսալ (շրջվող)**

**Նախատեսվող տրակտորի դասը - 1,4**

**Հրիչի թեքման առավելագույն անկյունը, աստիճան ±30**

**Հրիչի բարձրությունը, մմ -** **800**

**Հրիչի լայնությունը, մմ - 2500**

**Հրիչի աշխատանքային լայնությունը, առավելագույն**

**անկյան տակ, մմ -** **2200**

**Դանակի նյութը**

**- հիմնական - Ռետին**

**- հավելյալ - Պողպատ**

**Հրիչի թեքումը -** **հիդրավլիկ**

**Քաշը, կգ -** **350**

**Նախատեսված է Բելառուս 82․1 տրակտորի համար**