ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | 09411710 | Սեղմված բնական գազ |  | Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը փոխարինում է բենզինին: Ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խառնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի, ГОСТ 27577-2000**:** (Ավտոտրանսպորտային միջոցները բնական սեղմված գազով լցավորելու համար):  Լցակայանում սեղմված բնական գազի լիցքավորման ճկափողերի քանակը պետք է լինի 8-ից ոչ պակաս:  **Գազալցակայանը պետք է գտնվի խոշորացված Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրից /կենտրոնից/ մինչև 1-1.5կմ հեռավորության վրա:**  **Մատակարարումը կտրոններով:** | կգ |  |  | 27000 | ՀՀ Շիրակի մարզ,Ախուրյան համայնք,գ.Ախուրյան,Գյումրու խճուղի 42 |  | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած  մինչև 30.12.2026թ |