**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Ապրանքի/Товара | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы (драм) | Գումարը  (դրամ)  Сумма (драм) | Մատակարարման  Поставки | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1․ | 42121630 | Հիդրոմեղմիչների պահեստամասեր  Запчасти к гидроамортизаторам | 1․1․ Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **005-008-19-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 30 հատ  1․1․ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **005-008-19-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 30 шт․ | հատ  штук | 1 | 7 784 400 | 7 784 400 | **Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  **Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»** | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 120 օրացուցային օրվա ընթացքում**  **В течение 120 дней с момента заключения договора** |
| 1․2․ Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **009-012-19-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 60 հատ  1․2․ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **009-012-19-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 60 шт․ |
|  |  | 1․3․ Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **014-018-25-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 300 հատ  1․3․ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **014-018-25-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97.300 шт․ |
| 1․4․ Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **016-020-25-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 100 հատ  1․4․ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **016-020-25-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 100шт․ |
| 1․5․ Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **050-055-30-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 10 հատ  1․5․ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **050-055-30-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 10 шт․ |
|  |  | 1․6․ Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **065-075-58-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 40 հատ  1․6․ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **065-075-58-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 40 шт․ |
| 1․7․ Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **112-122-58-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 24 հատ  1․7․ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **112-122-58-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97․ 24 шт․ |
| 1․8․ Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **130-140-58-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 24 հատ  1․8․ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **130-140-58-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 24 шт․ |
|  |  | 1․9․ Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **135-140-36-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 24 հատ  1․9․ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **135-140-36-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 24 шт․ |
| 1․10․ Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **255-270-85-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 50 հատ  1․10․ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **255-270-85-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 50 шт․ |
| 1․11․ Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **260-270-58-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 50 հատ  1․11․ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **260-270-58-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 50 шт․ |
|  |  | 1․12․ Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով **018-022-25-2**, ԳՕՍՏ 9833-79 կամ համարժեքը, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 10 հատ  1․12․ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, **018-022-25-2**, ГОСТ 9833-79 или аналог, смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. 10 шт․ |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր: Ռետինե-տեխնիկական նյութերից պատրաստված ապրանքների արտադրման տարեթիվը պետք է լինի մինչև մատակարարումը 6 ամսից ոչ ավել, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովվի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:
2. Անվտանգության 2-րդ դաս ունեցող ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18 և ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝ մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:
3. Ըստ ԳՄԱ դասակարգման միջանցիկ ծածկագրի՝ տվյալ չափաբաժնի չափման միավորը նշված է հատ, սակայն պահանջվում է մատակարարել  1 լրակազմով։
4. Երաշխիքային ժամկետ նվազագույնը 365 օրացուցային օր՝ հաշված ապրանքների հանձնման օրվանից։
5. Ռետինե օղերի համար՝ որպեսզի չլինեն ձուլածլեպներ։
6. Ընտրված մասնակցին առաջարկվելու է պայմանագրում ներառել յուրաքանչյուր օղի միավորի արժեքը՝ հետագայում հաշվապահական ձևակերպումները ճշգրիտ կատարելու նպատակով։
7. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
8. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:
9. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
10. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
11. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:
12. Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Ասլանյան, հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ [alla.aslanyan@anpp.am](mailto:alla.aslanyan@anpp.am).

**Дополнительные условия։**

1. Товары должны быть новыми. Даты выпуска изготовленных товаров из резино-технических материалов должны быть не ранее чем 6 месяцев до поставки. Товары должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.
2. Товары 2-ого класса безопасности (по НП-001-97) должны изготавливаться и приниматься согласно плана качества, по НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017, согласно их классу безопасности-2, с привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя, соответствующего классу безопасности-2, по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.
3. Согласно коду промежуточной классификации CPV, единица измерения данной позиции указана как "штука", однако требуется поставить в виде одного комплекта.
4. Минимальный гарантийный срок — 365 календарных дней, считая со дня передачи товаров.
5. Для резиновых колец - чтобы не было облойев.
6. Выбранному участнику будет предложено включить в договор стоимость единицы каждого звена с целью последующего правильного оформления бухгалтерских записей.
7. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.
8. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней․
9. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней․
10. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС․
11. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течении рабочего дня с 900 до 1530 часов․
12. Менеджер по контракту А. Асланян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ [alla.aslanyan@anpp.am](mailto:alla.aslanyan@anpp.am).

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Վճարումները նախատեսվում են իրականացնել 2026թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | |
| ապրիլ | մայիս | Գումար  (ՀՀ դրամ) |
|  | 42121630 | Հիդրոմեղմիչների պահեստամաասեր  Запчасти к гидроамортизаторам | հատ  штук | 1 | 7 784 400 | 100% | 100% | 7 784 400 |

**Ծանոթություն.**

- Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ –ի հրապարակված փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով։

- Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա։

-Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն անհրաժեշտ է նշել կոնկրետ գումարի չափ: