SINOTRUK HOWO ZZ 3168G3615C1 Չինաստան կամ համարժեք DongFeng մոդել՝ CLW5161JSQT3 Չինաստան

մանիպուլյատոր բեռնատար,

անվային բանաձևը՝ 4x2

շարժիչը՝ 160-165 ձիաուժ, EURO 3, YC4E160-33,

փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական, քանակը 8, 8JS85TE

բեռնվածությունը՝ առջևի կամրջակի վրա 3,6 – 3.8 տ

բեռնվածությունը՝ ետևի կամրջակի վրա 10,0 -10.5 տ

անվադողեր՝ 9,00R20 կամ 10 R22.5

վառելիքի բաքի ծավալը 150-200 լ

բեռնատար թափքի չափսերը՝ 4600x2300x600մմ, մետաղը՝ Q 235, հաստությունը՝ հատակ-3մմ, կողային շրջանակ -1,5 մմ

մանիպուլյատորի բեռնատարությունը՝ 3,2 -3.5 տ, սեկցիաների քանակը՝ 3, առավելագույն բացվածքը՝ 10,2 – 10.6 մ, աշխատանքային շառավիղը՝ 7,63 -8.1 մ, ներառվի աշխատանքնային հարթակ

ներառվի 2 հատ կրակմարիչ, քարշարկման պարան

արտադրման տարեթիվ 2025/2026թթ

երաշխիք՝ 2 տարի կամ 80 000 վազքի համար, որն առաջինը կլրանա

SINOTRUK HOWO ZZ 3168G3615C1 Китай или эквивалент DongFeng CLW5161JSQT3 Китай

Грузовой манипулятор,

колесная формула: 4x2

двигатель: 160-165 л.с., EURO 3, YC4E160-33,

трансмиссия: механическая, номер 8, 8JS85TE

нагрузка на переднюю ось 3,6 -3.8 т

нагрузка на заднюю ось 10,0 -10.5 т

шины: 9.00R20 или 10 R22.5

объем топливного бака 150-200 л

габариты кузова: 4600x2300x600 мм, металл: Q 235, толщина: пол - 3 мм, боковая рама - 1,5 мм

грузоподъемность манипулятора: 3,2 -3.5 т, количество секций: 3, максимальный пролет: 10,2 -1.6 м, рабочий радиус: 7,63 -8.1 м, рабочая платформа в комплекте

2 огнетушителя, буксировочный трос в комплекте

год производства 2025/2026

гарантия: 2 года или 80 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше