**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Ապրանքի/Товара | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ  ման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափ  ման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы (драм) | Գումարը  (դրամ)  Сумма (драм) | Մատակարարման  Поставки | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1․ | 31211141 | Գործարկիչ էլեկտրամագնի  սական  Пускатель электромагнитный | **ПМЕ 071,** ~220Վ, 50Հց  **ПМЕ 071,** ~220В, 50 Гц | հատ  штук | 60 | 4200 | 252 000 | **Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  **Марз Армавир, г. Мецамор, ЗАО "ААЭК"** | **Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացուցային օրվա ընթացքում**  **В течение 90 календарных дней с даты заключения договора.** |
| 2․ | 31211141 | Գործարկիչ էլեկտրամագնիսա-կան  Пускатель электромагнитный | **ПМЛ-2102-СО,** 4Ա, ~220Վ, 50Հց  **ПМЛ-2102-СО**, 4А, ~220В, 50Гц | հատ  штук | 20 | 8400 | 168 000 |
| 3․ | 31211141 | Հպարկիչ Էլեկտրամագնիսա-կան Контактор электромагнитный | **EATON DILM225A - XTCE225H** տեսակի։ Բևեռների քանակը ՝ 3։  Անվանական աշխատանքային հոսանքը՝ 225 Ա։ Անվանական լարումը՝ 400Վ։ Կառավարման լարումը՝ 190-240V (AC)։ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը շահագործման ընթացքում ՝ -25 ÷+70 °C։  Типа **EATON DILM225A - XTCE225H**; Количество полюсов։ 3․ Номинальный рабочий ток։ 225А․ Номинальное напряжение։ 400В․ Управляющее напряжение։ 190-240В (AC)․  Температура окружающей среды, при эксплуатации։ -25 - +70 °C․ | հատ  штук | 16 | 217 500 | 3 480 000 |
| 4․ | 31211141 | Հպարկիչ Էլեկտրամագնիսա-կան Контактор электромагнитный | **EATON DILM150EA** տեսակի։  Բևեռների քանակը՝ 3։  Անվանական աշխատանքային հոսանքը՝ 150 Ա։ Անվանական լարումը՝ 400Վ։ Կառավարման լարումը՝ 190-240V (AC)։ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը շահագործման ընթացքում՝ -25 ÷ +70 °C։  Типа **EATON DILM150EA**․ Количество полюсов։ 3․ Номинальный рабочий ток։ 150А․ Номинальное напряжение։ 400В․ Управляющее напряжение։ 190-240В AC)․ Температура окружающей среды, при эксплуатации։ -25 - +70 °C․ | հատ  штук | 20 | 174 000 | 3 480 000 |
| 5․ | 31211141 | Օժանդակ հպակային բլոկ Вспомогательные контактные блоки | **OF** տեսակի, **C60H-DC** ավտոմատ անջատիչի համար, Schneider Electric ապրանքանիշի:  типа **OF**, для автоматических выключателей **C60H-DC**, фирма Schneider Electric. | հատ  штук | 30 | 45 000 | 1 350 000 |
| 6․ | 31681600 | Ապահովիչ Предохранитель | 6 Ա, 500Վ, չափսերը՝ 10х38մմ  6 A, 500В, размеры: 10×38 мм | հատ  штук | 20 | 4800 | 96 000 |
| 7․ | 31681600 | Ապահովիչ Предохранитель | **ПТ-013-10-80-31,5 У3** տիպի,  L1 = 468մմ, d = 72մմ. ISO 9001:  Типа **ПТ-013-10-80-31,5 У3**  L1 = 468мм, d = 72мм. ISO 9001. | հատ  штук | 10 | 16 800 | 168 000 |
| 8․ | 31211290 | Փաթեթային փոխարկիչ  Пакетный переключатель | **ППМЗ-10/Н2**, բևեռների քանակը ՝ 3, հոսանքը ՝ 10Ա, երկկողմանի կոմուտացիայով, տարբերակը ՝ 1, պաշտպանության աստիճանը ՝ IP00:  **ППМЗ-10/Н2**, количество полюсов - 3, ток – 10А, направлений при коммутации - 2, исполнение – 1, степень защиты – IP00. | հատ  штук | 40 | 4500 | 180 000 |
| 9․ | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | **AП50Б-3МТ**, IН =16Ա, IОТС=3,5 х IН Ա:  **AП50Б-3МТ**, IН =16А, IОТС=3,5 х IН А. | հատ  штук | 10 | 27 720 | 277 200 |
| 10․ | 31211180 | Անջատիչ ուղու հպակային  Выключатель путевой контактный | ԱՈՒՀ-2111-АУ2 Ա-Անջատիչ, ՈՒ- ուղու, Հ- հպակային։ 4Ա, 500Վ։  **ВПК-2111-АУ2** В-выключатель П-путевой  К-контактный; 4А, 500В․ | հատ  штук | 10 | 5200 | 52 000 |
| 11․ | 31211180 | Սահմանային անջատիչ Выключатель концевой | ВП-4М У3 կատ.2 i=44  ВП-4М У3 исп.2 i=44 | հատ  штук | 10 | 94 000 | 940 000 |
| 12․ | 31211180 | Սահմանային անջատիչ Выключатель концевой | ВК-200-БР-11-67У2-21, հոլովակով:  ВК-200-БР-11-67У2-21 (c роликом) | հատ  штук | 10 | 8000 | 80 000 |
| 13․ | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | Տեսակը - **EP102UCC10**; Անվանական հոսանքը In` 10 Ա: Անվանական փոփոխական լարումը Un` 240Վ: Անջատման կորը` 5-10 In (С): Մեխանիկական / էլեկտրական ռեսուրսը` 20000/10000: Մուտքային ճկուն / կոշտ մալուխի մակերեսը` 25-35 մմ2: Բևեռների քանակը՝ 2։  Тип - **EP102UCC10**․ Номинальный ток In։ 10 A․ Номинальное переменное напряжение Un։ 240 В․  Кривые отключения 5-10In (C)․ Ресурс механический/электрический 20000/10000․ Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением - 25-35мм2․  Количество полюсов – 2․ | հատ  штук | 5 | 31 200 | 156 000 |
| 14․ | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | Տեսակը - **GT102D02**. Անվանական հոսանքը In` 2 Ա:  Անվանական փոփոխական լարումը Un` 240 Վ:  Անջատման կորը` 10-20 In (D): Մեխանիկական / էլեկտրական ռեսուրսը` 20000/10000: Մուտքային ճկուն / կոշտ մալուխի մակերեսը` 25-35 մմ2: Բևեռների քանակը` 2։  Тип - **GT102D02.** Номинальный ток In - 2 A. Номинальное переменное напряжение Un - 240 В.  Кривые отключения 10-20 In (D).  Ресурс механический/электрический 20000/10000. Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением - 25-35 мм2. Количество полюсов – 2. | հատ  штук | 5 | 31 200 | 156 000 |
| 15․ | 31211180 | Բեռի անջատիչ  Выключатель нагрузки | CLBS 80 3P №4661404 ETI | հատ  штук | 3 | 28 800 | 86 400 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքի համարժեք տարբերակը ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որաշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝

մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով

կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ., պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր`

փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, կոմպլեկտացիան և փաթեթավորումը պետք է լինեն գործարանային, բացառի թափանցիկ, պոլիէթիլենային, սպիտակ թաղանթի օգտագործումը, ինչպես նաև քլորիդ պարունակող թաղանթի օգտագործումը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

1. Անջատիչ սարքերի ընդունման ժամանակ կիրականացվի էլեկտրատեխնիկական բնութագրերի և անձնագրի պարամետրերի

համապատասխանության ստուգում:

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
3. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
4. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին

տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

*Ծանոթագրություն։* Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Ասլանյան, հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ [alla.aslanyan@anpp.am](mailto:alla.aslanyan@anpp.am).

**Дополнительные условия։**

1. Допустима эквивалентная продукция - в соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 постановления № 473-А от 2 апреля 2020 г., участник может

предложить эквивалентную продукцию той, которая предусмотрена проектом, паспортом, техническим заданием либо согласована с уполномоченным органом - автором проекта.

1. Товары должны быть новыми, даты выпуска - начиная с 2025г., должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов

испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, комплектация и упаковка должна быть заводским, исключающая использование прозрачной, полиэтиленовой, белой пленки, а также пленки, содержащей хлориды, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

1. При приемке коммутационных аппаратов будет проведена проверка на соответствие электротехнических характеристик параметрам паспорта.
2. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней․
3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней․
4. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС․
5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течении рабочего дня с 900 до 1530 часов․

*Примечание:* Менеджер по контракту А. Асланян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ [alla.aslanyan@anpp.am](mailto:alla.aslanyan@anpp.am).