**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագի-րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհա նուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (հազար դրամ)  Цена единицы (тысяча драм) | Գումարը  (հազար դրամ)  Цена (тысяча драм) | Մատակարարման/  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 31151120 | **Հաստատուն լարման ադապտեր**  **(իմպուլսային սնուցման բլոկ)**  Адаптер постоянного напряжения (импульсный блок питания) | * Մուտքային լարում՝ փոփոխական 220 Վոլտ, 50Հերց: * Ելքային լարում՝ հաստատուն - 5Վոլտ, * ելքային հոսանք՝ (5÷8) Ամպեր, * էլեկտրական հզորությունը՝ (25÷40)Վատտ; * Входное напряжение: переменное - 220 Вольт, 50 Герц; * Выходное напряжение: постоянное - 5 Вольт; * Выходной ток: (5÷8) Ампер; * Электрическая мощность: (25÷40)Ватт | հատ  штук | 5 | 12,0 | 60,0 | **«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր**  **ЗАО «ААЭК», Армавирский марз, г. Мецамор,** | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցաին**  **օրվա ընթացքում**  **В течение 60 дней с даты заключения договора.** |
|  | 31151120 | **Հաստատուն լարման ադապտեր**  **(իմպուլսային սնուցման բլոկ)**  Адаптер постоянного напряжения  (импульсный блок питания) | * Մուտքային լարում՝ փոփոխական 220 Վոլտ, 50Հերց: * Ելքային լարում`հաստատուն 9Վոլտ, * ելքային հոսանք՝ (5÷10)Ամպեր, * էլեկտրական հզորությունը՝(45÷90)Վատտ; * իրանի տիպը՝ սեղանային։ * Входное напряжение: переменное 220 Вольт, 50 Герц; * Выходное напряжение: постоянное 9 Вольт; * Выходной ток: (5÷10)Ампер; * Электрическая мощность: (45÷90)Ватт; * Тип корпуса: настольный. | հատ  штук | 3 | 15,6 | 46,8 |
| **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային**  **օրվա ընթացքում**  **В течение 60 дней с даты заключения договора.** |
|  | 31151120 | **Հաստատուն լարման ադապտեր**  **(իմպուլսային սնուցման բլոկ)**  Адаптер постоянного напряжения (импульсный блок питания) | * Մուտքային լարում՝ փոփոխական 220 Վոլտ, 50Հերց: * Ելքային լարում՝ հաստատուն 12Վոլտ, * ելքային հոսանք՝ (6÷10)Ամպեր, * էլեկտրական հզորությունը՝(72÷120)Վատտ; * Входное напряжение: переменное 220 Вольт, 50 Герц. * Выходное напряжение: постоянное 12Вольт; * Выходной ток: (6÷10)Ампер; * Электрическая мощность: (72÷120)Ватт. | հատ  штук | 5 | 20,4 | 102,0 |
|  | 31151120 | **Բլոկ սնուցման**  Блок питания | **LW LONGWEI** 30Վ, 10Ա կամ համարժեքը **PS3010,** կամ համարժեքը **QJ3010E**  **LW LONGWEI** 30В, 10А или аналог **PS3010**, или аналог **QJ3010E** | հատ  штук | 2 | 55,5 | 111,0 |
|  | 31151100 | **Միաֆազ հոսանքի կերպափոխիչի բլոկ**  Блок однофазного преобразователя тока | Միաֆազ հոսանքի կերպափոխիչի բլոկ **RETOM-51, RETOM-61** հետ օգտագործման համար:  Տեսակ **RET-10**:  Տեխնիկական բնութագիրը`   * Փաթույթների քանակը` 5, * Անվանական հզորությունը` 500 VA, * Հոսանքի կերպափոխման գործակիցները -   Kt = I1/I2 - 10; 5; 0.2; 0.1; 0,05; 0,02; 0.01,   * Ելքային հոսանքի առավելագույն արժեքը՝ 400 Ա, * Թույլատրելի հիմնական կերպափոխման սխալանքի սահմանները` ± 0,5%, * Գործող հաճախականությունների միջակայքը` 10 ... 1000 Հց, * Սարքի քաշը` ոչ ավելի քան 16 կգ, * Ընդհանուր չափսերը` ոչ ավելի քան 345 x 265 x 110 մմ   Блок однофазного преобразователя тока для использования с **РЕТОМ-51, РЕТОМ-61**.  Типа **РЕТ-10**.  Технические характеристики:   * Количество обмоток – 5; * Номинальная мощность - 500 ВА; * Коэффициенты преобразования тока, Кт = I1/I2 - 10; 5; 0,2; 0,1; 0,05; 0,02; 0,01; * Максимальное значение выдаваемого тока - 400 А; * Пределы допускаемой основной погрешности преобразования - ± 0,5 %; * Рабочая область частот - 10 … 1000 Гц; * Масса устройства, не более - 16 кг;   Габаритные размеры, не более - 345 x 265 x 110 мм | հատ  штук | 1 | 2126,25 | 2126,25 | **Պայմանագիրը կնքելուց**  **հետո 90 օրացուցային**  **օրվա ընթացքում**  **В течение 90 дней с даты**  **заключения договора.** |
|  | 31151120 | **Սնման աղբյուր** Источник питания | **TRACO POWER**  Մոդել: TCL 060-124 24ՎDC/2.5Ա  100-240Վ AC 1.4-0.8Ա 50/60Հց 60Վտ, գազի հայտնաբերման համակարգի համար (ԳՀՀ) կամ համարժեքը (համարժեքը համաձայնեցնել այս համակարգն արտադրող ընկերության հետ)  **TRACO POWER**  Модель: TCL 060-124 24ВDC/2.5А  100-240В AC 1.4-0.8А 50/60Гц 60ВТ  для системы обнаружения газа (СОГ) или аналог (аналог согласовать с компанией, производящей эту систему ) | հատ  штук | 1 | 125,0 | 125,0 | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում**  **В течение 60 дней с даты заключения договора.** |
|  | 31211220 | **Մագնիսական գործարկիչ**  Пускатель  магнитный | **ПМЕ 211 40Ա**   * Նոմինալ հոսանքը` 40 Ա, ղեկավարման կոճ` 380Վ, * Օժանդակ կոնտակտներ 2c+2p կամ NO+2NC, * Մոնտաժում - պտուտակների վրա, * Առավելագույն լարումը` ≤500Վ, * Հոսանքի հաճախականությունը` 50 Հց, * Պաշտպանության աստիճանը` IP00, * Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը` УХЛ4, քաշը` 1,2 կգ   **ПМЕ 211 40А**   * Номинальный ток - 40А, управляющая катушка - 380 В; * Вспомогательные контакты 2з+2р или NO+2NC; * Монтаж - на винты; * Максимальное напряжение ~ ≤500 В; * Частота тока - 50 Гц, степень защиты - IP00;   Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4, масса 1,2 кг | հատ  штук | 10 | 21,0 | 210,0 | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային**  **օրվա ընթացքում**  **В течение 60 дней с даты заключения договора.** |
|  | 31211220 | **Մագնիսական գործարկիչ**  Пускатель  магнитный | **ПМЕ 113** **10Ա**   * Նոմինալ հոսանքը` 10 Ա, ղեկավարման կոճ` 380Վ, * Օժանդակ կոնտակտներ - 2з կամ 2NO, * Մոնտաժում - պտուտակների վրա, * Առավելագույն լարումը` ≤500Վ, * Հոսանքի հաճախականությունը` 50 Հց, * Պաշտպանության աստիճանը` IP00, * Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը` УХЛ4, քաշը` 0,8 կգ   **ПМЕ 113 10А**   * Номинальный ток – 10 А, управляющая катушка - 380 В; * Вспомогательные контакты - 2з или 2NO; * Монтаж - на винты, максимальное напряжение - ≤500 В; * Частота тока - 50 Гц, степень защиты - IP00;   Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4, масса 0,8 кг | հատ  штук | 10 | 18,0 | 180,0 | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո**  **60 օրացուցային օրվա ընթացքում**  **В течение 60 дней с**  **даты заключения договора.** |
|  | 31681700 | **Տուփ բաշխիչ**  Коробка  распределитель-ная | Կլեմմային կոճղակներով (կոլոդկա), կորպուսի պաշտպանությունը առնվազն IP40, պլաստմասսե, - գաբարիտային չափսերը՝ 70х70х30մմ-ից 100х100х60 մմ:  - Մուտքերի քանակը՝ 4, ռետինե խցուկներով։  С клеммными колодками, степень защиты оболочки не менее I40, пластиковый  - габбаритные размеры от 70х70х30мм до 100х100х60 мм.  - Количество вводов- 4 шт., с резиновыми сальниками | հատ  штук | 50 | 1,17 | 58,5 | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային**  **օրվա ընթացքում**  **В течение 60 дней с даты заключения договора.** |
|  | 31684400 | **Ռադիովարդակ**  Радио розетка | Ուղղանկյունաձև և շրջանաձև կոմբինացված անցքերով, բաժանորդային բարձրախոսների խրոցների միացման համար:  C комбинированными прямоугольными и круглыми отверстиями для подключения соответствующих вилок абонентских громкоговорителей. | հատ  штук | 50 | 0,3 | 15,0 | **Պայմ․ կնքելուց հետո 60 oրացուցային օրվա նթացքում**  **В течение 60 дней с даты заключения договора.** |
|  | 35121170 | **Տիպային փոխարինման էլեմենտ**  **(ՏէԶ ԻԿ-Մ)**  Типовой элемент замены  (ТЭЗ ИК-М) | **Պ-166Մ (П-166М)** համակարգի ԲՕՈՒ (БОУ) ունիվերսալ ազդարարման բլոկի ԻԿ-Մ (ИK-M) **փոխարինման տիպային տարր**  **Типовой элемент замены** **ИК-М** Блока Оповещения Универсального БОУ системы **П-166М** | հատ  штук | 3 | 305,0 | 915,0 |
|  | 44192900 | **Ձողաքանոն**  Рейка | DIN տեսակի, **TS 35** – երկու մետրանոց, մոնտաժող ուղիներով – 40մ, ցինկապատ  Типа DIN ( DIN- рейка), **TS 35** – двухметровые, с монтажными каналами – 40м. (DIN-рейка для Conta clip), оцинкованная | հատ  штук | 20 | 4,8 | 96,0 |
|  | 44192900 | **Ձողաքանոն**  Рейка | DIN տեսակի, 35x7,5մմ, L=1մ, ցինկապատ  Типа DIN (DIN- рейка), 35x7,5мм, L=1м, оцинкованная | հատ  штук | 20 | 5,9 | 118,0 | **Պայմ․ կնքելուց հետո 60 oրացուցային օրվա նթացքում**  **В течение 60 дней с даты заключения договора.** |
|  | 31211290 | **Կոճակ** Кнопка | **ПКЕ-112-1У2**   * Փոփոխական հոսանքի անվանական լարումը` մինչև 660 Վ, 50/60 Հց հաճախականությամբ, * Անվանական հոսանք` 10 Ա, * Հրիչի ձևը` գլանաձև, * Հրիչի գույնը` կարմիր, * Պաշտպանության աստիճանը - IP54 – 4   **ПКЕ-112-1У2**   * Номинальное напряжение переменного тока частотой 50/60 Гц, до 660 В; * Номинальный ток - 10 А; * Форма толкателя- цилиндрическая; * Цвет толкателя красный; * степень защиты IР54 – 4 | հատ  штук | 20 | 3,6 | 72,0 | **Պայմ․ կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում**  **В течение 60 дней с даты заключения договора.** |
|  | 31211290 | **Պուլս-զույգ կոմուտացնող սարք**  Пульс-пара коммутирующее устройство | Պուլս-զույգ կոմուտացնող սարք **ППК-Д30**։ Մուտքի և ելքի միջև գալվանական կապի բացակայություն, սնման լարումը՝ 220Վ, ելուստների քանակը՝ 4 հատ, բեռի նվազագույն հոսանքը՝ 2Ա։  Пульс-пара коммутирующее устройство **ППК-Д30**.  Гальваническая развязка входа и выхода.  Напряжение питания - 220В. Число выходов- 4шт.  Номинальный ток нагрузки - 2А. | հատ  штук | 5 | 21,0 | 105,0 | **Պայմ․ կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում**  **В течение 60 дней с даты заключения договора.** |
|  | 31211210 | **ՈՒնիվերսալ լարման նմուշառու գործիք**  Универсальный пробник напряжения | **Контакт 55С** տեսակի, էլեկտրիկի համար ստուգվող լարման միջակայքը - 24-380Վ, փոփոխական հոսանքի և 24-250Վ հաստատուն հոսանքի: Կամ - **СЕМ DТ-9902** (արտիկուլը 481042; Ստուգվող լարման միջակայքը 12-690Վ փոփոխական հոսանքի շտրիխ-կոդը 4627077481042)  типа **Контакт 55С**, для электрика ; диапазон проверяемого напряжения: 24-380В перем. тока,  24-250В пост.тока. или **СЕМ DТ-9902** (артикул 481042; диапазон проверяемого напряжения: 12-690В перем. тока, штрих-код 4627077481042) | հատ  штук | 2 | 6,7 | 13,4 | **Պայմ․ կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում**  **В течение 60 дней с даты заключения договора.** |
|  | 44511280 | **Սեղմակ**  Клемма | **Conta clip FRK 1.5/2A BG**, չափսերը՝ 48.5 x 4.1 x 43մմ TS 35x7.5 мм, CSAus **Conta clip FRK 1.5/2A BG**, размеры - 48.5 x 4.1 x 43мм, TS 35x7.5 мм, CSAus | հատ  штук | 400 | 1,26 | 504,0 | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 120 օրացուցային**  **օրվա ընթացքում**  **В течение 120 дней с даты заключения договора.** |
|  | 44511280 | **Լրակազմ Conta clip FRK 1.5/2A BG սեղմակի համար**  Комплект для клеммы Conta clip FRK 1.5/2A BG | Լրակազմ  FAP 1.5-4/2A BG -60 հատ, FQI 1.5/10 YE – 10 հատ, FQI 1.5/2 YE – 50 հատ,  FQI 1.5/3 YE -50 հատ  Комплект: FAP 1.5-4/2A BG -60 штук; FQI 1.5/10 YE – 10 штук; FQI 1.5/2 YE – 50 штук;  FQI 1.5/3 YE – 50 штук | հատ  штук | 1 | 273,6 | 273,6 | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 120 օրացուցային**  **օրվա ընթացքում**  **В течение 120 дней с даты заключения договора.** |
|  | 44511280 | **Սեղմակ**  Клемма | **Conta clip PTK 10/LT BG**, 0.2-10մմ² IEC – 10Ա, TS 35 x 7.5 մմ, չափսերը՝ 72 x 8 x 47 մմ  **Conta clip PTK 10/LT BG**, 0.2-10мм² IEC - (10А), TS 35 x 7.5 мм, размеры - 72 x 8 x 47 мм | հատ  штук | 150 | 2,7 | 405,0 |
|  | 44511280 | **Լրակազմ Conta clip PTK 10/LT BG սեղմակի համար**  Комплект для клеммы Conta clip PTK 10/LT BG | Լրակազմ  AP/L/Q/D BG – 20 հատ, QI 2 YE – 50 հատ,  QI 3 YE - 50 հատ, QI 4 YE - 40 հատ; KSS 2-8 – 30 հատ; ES 35/K/ST BG - 50 հատ  Комплект:  AP/L/Q/D BG – 20 штук; QI 2 YE – 50 штук;  QI 3 YE – 50 штук; QI 4 YE – 40 штук; KSS 2-8 – 30 штук; ES 35/K/ST BG – 50 штук | հատ  штук | 1 | 621,0 | 621,0 |
|  | 44511280 | **Սեղմակ**  Клемма | Conta clip **SRK 4/2A BG** 0,2-4 մմ², TS 35x7.5 մմ, չափսերը՝ 48x6x47մմ, CSAus\*  Conta clip **SRK 4/2A BG** (0,2-4мм²), TS 35x7.5мм, размеры - 48x6x47мм, CSAus\* | հատ  штук | 500 | 0,594 | 297,0 |
|  | 44511280 | **Լրակազմ Conta clip SRK 4/2A BG սեղմակի համար**  Комплект для клеммы **Conta clip SRK 4/2A BG** | Լրակազմ  AP 2.5-10 BG - 50 հատ, TW 2.5-10 BG - 50 հատ, SQIK 2.5-10 YE – 20 հատ, SQI 4/2 YE – 50 հատ, SQI 4/3 YE – 50 հատ, SQI 4/4 YE – 50 հատ, SDB 0.6x3.5-422 – 1 հատ  Комплект:  AP 2.5-10 BG - 50 штук; TW 2.5-10 BG – 50 штук; SQIK 2.5-10 YE – 20 штук; SQI 4/2 YE – 50 штук; SQI 4/3 YE – 50 штук; SQI 4/4 YE – 50 штук; SDB 0.6x3.5-422 – 1 штук | հատ  штук | 1 | 549,0 | 549,0 | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 120 օրացուցային օրվա ընթացքում**  **В течение 120 дней с даты заключения договора.** |
|  | 31221500 | **Ավտոտրանսֆոր-մատոր**  Автотрансформа-тор | Լարման կարգավորման սարք, միաֆազ, **ԼԱՏՐ 2,5 Ի** տիպի կամ  **Suntek 2000 ВA** (0-300Վ, 8Ա)՝ ներկառուցված ելքային լարման ցուցիչով։  - Կարգավորման սահմանաչափը - 0÷300,  - հաճախականությունը՝ 60±5Հց  - Առավելագույն բեռը՝ 8-10Ա  - Առանց բեռի հոսանքը ոչ ավելի է 0,5Ա  - Արտադրման տարեթիվը՝ 2025-2026թթ․։  прибор для регулирования напряжения, однофаз-ный, типа **ЛАТР -2,5 И** или типа **Suntek 2000 ВA** (0-300В, 8А), со встроенным индикатором выходного напряжения.   * Предел регулирования - от 0÷ 300; * Частота - 60±5Гц; * Максимальная нагрузка - 8-10А; * Ток холостого хода не более 0,5А;   Дата производства - 2025-2026гг. | հատ  штук | 2 | 90,0 | 180,0 | **Պայմ․ կնքելուց հետո 60 օրացուցային**  **օրվա ընթացքում**  **В течение 60 дней с даты заключения договора.** |
|  | 31221500 | **Ավտոտրանսֆոր-մատոր**  Автотрансформа-тор | **ЛАТР SUNTEK,**  ЖК – դիսպլեյով, 3000ՎԱ, 12Ա, ելքի նոմինալ լարման տիրույթը - 0÷300Վ, կարգավորումը՝ ձեռքով։ Կամ համարժեքը **ПрофКиП ЛАТР-12М**  **ЛАТР SUNTEK**, c ЖК - дисплеем, 3000ВА, 12А, диапазон номинального выходного напряжения - 0÷300В; регулировка – ручная или аналог **ПрофКиП ЛАТР-12М** | հատ  штук | 1 | 81,4 | 81,4 | **Պայմ․ կնքելուց հետո 60 օրացուցային**  **օրվա ընթացքում**  **В течение 60 дней с даты заключения договора.** |
|  | 31221500 | **Ավտոտրանսֆոր-մատոր**  Автотрансформа-тор | **ЛАТР SUNTEK,**  ЖК – դիսպլեյով, 500ՎԱ, 2Ա,  ելքի նոմինալ լարման տիրույթը - 0÷300Վ, կարգավորումը՝ ձեռքով։ Կամ համարժեքը  **ПрофКиП ЛАТР-2М 2А**  **ЛАТР SUNTEK** с ЖК-дисплеем, 500ВА, 2А, диапазон номинального выходного напряжения - 0÷300В,  регулировка – ручная или аналог **ПрофКиП ЛАТР-2М 2А** | հատ  штук | 1 | 39,3 | 39,3 |

**Տեխնիկական պահանջներ.**

1. Բոլոր չափաբաժինների ապրանքների համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, որով մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:
2. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

**\*** Ըստ ԳՄԱ դասակարգման միջանցիկ ծածկագրի՝ 18, 20 և 22 չափաբաժինների չափման միավորը նշված է հատ, սակայն պահանջվում է մատակարարել  1 լրակազմով։

3. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

5. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

6. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ Կ. Համբարձումյան հեռ. 010-28-00-35, email [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).

**Технические условия:**

1. Допускается эквивалентный вариант товаров данных лотов согласно решению № 473-А от 2 апреля 2020 года по первому подпункту 2 пункта, участник может предложить эквивалентный продукт, который предназначен проектом или паспортом или техническим заданием или согласовано с уполномоченным органом, автором проекта.

2. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

Единица измерения **«Штук»** для лотов 18, 20 и 22 была выбрана согласно CPV кода, однако требуется поставлять в 1-ом комплекте.

3. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.

5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.

6. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.

7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов.

8. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, email [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ**  **ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СЧЁТЕ И БАНКЕ БЕНЕФИЦИАРА** | | | | |
| **Հ/Н** | **Ապահովման անվանում Наименование обеспечения** | **Բանկի անվանում Наименование банка** | **Արտարժույթ Иностранная валюта** | **Հաշվեհամար**  **Номер счёта** |
| **1** | **Հայտի ապահովում Обеспечение заявки** | **«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ**  **«Конверс Банк» ЗАО**  **«Convers Bank. CJSC** | **ՀՀ դրամ**  **Драм РА (AMD)** | **1930000199200100** |
| **2** | **Որակավորման ապահովում Обеспечение квалификации** | **ՌԴ ռուբլի**  **Российский рубл (RUR)** | **1930000199200258** |
| **3** | **Պայմանագրի ապահովում Обеспечение договора** | **ԱՄՆ դոլար**  **Долларов США (USD)** | **1930000199200301** |
| **4** | **Կանխավճարի ապահովում Обеспечение предоплаты** | **Եվրո**  **Евро (EUR)** | **1930000199200104** |