**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки | |
| 1. 1 | 44112520 | **Մալուխի վաք**  Лоток кабельный | Մալուխի երկաթբետոնե վաք (ЛК 300.30.30-1 տիպի) իր համապատասխան երկաթբետոնե ծածկի (ПТ 75.30.6-15 տիպի) սալիկով: Բետոնի մակնիշը նվազագույնը М200: Մեկ հատ մալուխային երկաթբետոնե վաքն իր մեջ ներառում է չորս հատ համապատասխան երկաթբետոնե ծածք (մատակարարման ենթակա է 80 հատ վաք 320 հատ ծածքի սալիկ):  Վաքի բարձրություն՝ 280-300 մմ.  Երկարություն՝ 2950- 3000 մմ.  Լայնություն՝ 280-300 մմ  Ներսի հատվածի լայնությունը ՝ 120-140 մմ  Ներսի հատվածի բարձրություն՝ 200-210 մմ  Պետք է ունենա վերամբարձ մեխանիզմով տեղափոխելու հնարավորություն  Ծածքի Երկարություն՝ 740- 750 մմ.  Լայնություն՝ 290-300 մմ  Պետք է ունենա վերամբարձ մեխանիզմով տեղափոխելու հնարավորություն:  Кабельный железобетонный лоток (типа **ЛК 300.30.30-1**) с соответствующей железобетонной крышкой-плитой (типа **ПТ 75.30.6-15**). Марка бетона не ниже М200. Один кабельный железобетонный лоток в комплекте включает **четыре** соответствующие железобетонные крышки. (подлежит поставке 80 шт. лотков и 320 шт. плит покрытия)  **Габаритные размеры лотка:**   * Высота: **280–300 мм** * Длина: **2950–3000 мм** * Ширина: **280–300 мм** * Ширина внутреннего сечения: **120–140 мм** * Высота внутреннего сечения: **200–210 мм**   Лоток должен иметь возможность транспортировки с применением **подъёмного (грузоподъёмного) механизма**.  **Габаритные размеры крышки:**   * Длина: **740–750 мм** * Ширина: **290–300 мм**   Крышка также должна иметь возможность транспортировки с применением **подъёмного (грузоподъёмного) механизма**.  Необходимо иметь возможность транспортировки с помощью крана. | հատ | 80 | 41800 | 3344000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 60 дней с момента заключения договора | |
| 1. 2 | 31221220 | **Կաբելային տուփ**  Короб кабельный | Մալուխային տուփ մխլակե կափարիչով СП 150х150 П2,5 տիպի:  Բարձրություն՝ 150մմ.  Երկարություն՝ 2500-2600 մմ.  Լայնություն՝ 150 մմ  Հաստությունը՝ 1.0-1.3 մմ  Նյութը՝ ցինկապատ պողպատ:  Короб кабельный с защелкивающей крышкой типа  Высота: 150 мм.  Длина: 2500-2600 мм.  Ширина: 150 мм.  Толщина: 1.0-1,3 мм.  Материал сталь, оцинкованный. | հատ | 40 | 16500 | 660000 |
| 1. 3 | 31221220 | **Տուփ անկյունային**  Короб угловой | Հորիզոնական անկյունային տուփ 90º СУ 150х150 УТ1,5, S=1,0-1.2 մմ տիպի :  Նյութը՝ ցինկապատ պողպատ:  Короб угловой горизонтальный типа 90º СУ 150х150 УТ1,5 S=1,0-1.2 мм, Материал сталь, оцинкованный. | հատ | 6 | 5800 | 34800 |  |  | |
| 1. 4 | 44521230 | **Բարձակ**  Консоль | **ML հենարանով բարձակ**, 150 մմ հիմքով մալուխային վաք մոնտաժի համար՝ L=150, BBL5015. Բեռնակրող կարողություն, կՆ: 2,4 Բարձրություն՝ 130-135 մմ. Երկարություն՝ 183-188 մմ.  Նյութը՝ ցինկապատ պողպատ  Консоль с опорой ML для монтажа кабельных лотков с основанием 150 мм` L=150, ВВL5015. Несущая способность, кН, 2,4. Высота 130-135 мм. Длина 183-188 мм. Материал сталь, оцинкованный. | հատ | 100 | 6300 | 630000 |  |  | |

**Ծանոթություն.**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:
2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
3. 1-ին չ/բ չափման միավորը ընտրվել է հատ ելնելով CPV կոդից: Հատը իր մեջ ներառում է տեխնիկական բնութագրում նախատեսված ապրանքները միասին:
4. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
5. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
6. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
7. .Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
8. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
9. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механиче-скую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.)
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
3. В 1-ом лоте единица измерения выбрана как **штука** исходя из CPV-кода. Единица измерения «штука» включает в себе все товары указанные в техническом характеристике.
4. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;
5. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;
6. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
7. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
8. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
9. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)