|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց 2026թ. /25,0 մլն-ից ավելի/**  **ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ПОКУПКИ** | | | | | | | | | | |
| Ապրանք | | | | | | | | | | |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | ԳՄԱ դասակարգման (CPV)  (CPV) | Անվանումը և ապրանքային նշանը | Տեխնիկական բնութագիրը  Техническая характеристика | Չափման միավորը  единица измерения | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ  Общая цена/ драмов РА | Միավորի գինը/ՀՀ դրամ  цена единицы/драмов РА | Ընդհանուր քանակը  Общое колличество | Մատակարարման / поставка | | |
| Հասցեն  адрес | Ենթակա քանակը  подлежащее колличество | Ժամկետը  крайний срок\*\* |
| 1 | 18221600/1 | **Կոստյումներ /բաճկոն–տաբատ կիսաբամբակյա, կեպիով, սև գույնի/**  C:\Users\Ani_\Downloads\409610763_1288613855163480_5705975226201816009_n.jpg  C:\Users\PT\Desktop\20250517_091220.jpg  C:\Users\PT\Desktop\20250517_091337.jpg  C:\Users\PT\Desktop\20250517_090619.jpg  C:\Users\PT\Desktop\20250517_090710.jpg  C:\Users\PT\Desktop\20250517_090835.jpg | **ԲԱՃԿՈՆ – ՏԱԲԱՏ ԿԵՊԻՈՎ սև գույնի**  **Կեպի**  Կեպին սև է: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N։ Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65±5%, բամբակ - 35±5%): Մակերեսային խտությունը 220±10 գ/մ2 : Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով։  Բաղկացած է թասակից, որը կազմված 5 կտորից և երկարացված կոշտ կորացված պլաստմասե գլխարկահովհարից: Հովհարի վրա լինում է 6 զարդակար իրարից 0,6-0,7 սմ հեռավորությամբ: Հետևի բացվածքի խորությունը կենտրոնական մասում 5սմ-ից ոչ պակաս, որի վերին եզրով՝ կորաձև ասեղնագործվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 0,7x9 սմ չափերով գրառում: Թասակը բաղկացած է հինգ կտորից, որոնք ունեն ասեղնագործված օդանցքներ: Թասակի առաջնամասը ներսից կոշտացած սոսնձապատ ժապավենով է կպցված, որը ապահովվում է ուղիղ և կլոր տեսք, թասակի ներսում յուրաքանչյուր կարի վրա փակված է նեղ տեքստիլային ժապավեն, որն ապահովում է ամրությունը: Թասակը միացված է գլխահովարին լայն տիսմայով 2,5-3սմ: Ետևի աջ մասում կարգավորիչ մետաղական արծաթափայլ գույնով, թասակի կենտրոնը ամրացված է կլոր կոճակ, որը միացնում է թասակը և ապահովում է արտաքին տեսքը, իսկ ներսից պիտակ՝ գրված արտադրողի անվանումը և չափսերը: Առջևի կենտրոնական մասում 3D ձևաչափով ասեղնագործվում է «POLICE» 4x13 սմ չափերով գրառում, հովհարից 2 սմ վերև: Հովհարի առաջնամասը եզրափակվում է 2-3 մմ սպիտակ երիզով  **Բաճկոն**  Բաճկոնը սև է: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N։ Երկար թևեր, ուղիղ ուրվագիծ, կրկնակի կտրվածք և կանգուն օձիք։ Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65±5%, բամբակ - 35±5%): Մակերեսային խտությունը 220±10 գ/մ2 : Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով։ Բաճկոնը առջևի ստորին եզրից 15 (±1) սմ բարձրությունից սկսված մինչև օձիքն ամրացվում է երկգլխանի անջատվող (ատամների լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ) կայծակաճարմանդ, փակված բաճկոնի ազատ եզրով, որի ներսի կողմից (այնպես, որ առջևից տեսանելի չեն) մեկ շերտով կարված է չորս կպչունակներ:  Օձիգի ձախ կողմից ավելացված է գործվածքի երկու շերտից պատրաստված երիզ՝ 8 սմ երկարացված ծայրով, 4.5սմ լայնությամբ: Կպչուն տեքստիլ ժապավենների օգնությամբ ազատ ծայրը երկու կողմից ամրացվում է օձիքին:Բաճկոնի կրծքավանդակային աջ և ձախ կողմերում կարված են երկու անկյունագծային գրպաններ՝ կափարիչներով: Գրպանների արտաքին եզրերն ազատ են և ինչպես կափարիչներով գրպանները, ամրացված են կպչուն ժապավեններով։ Բաճկոնի թևերի առջևի մասում կարված են ներդիր գրպաններ, կրծքավանդակին հավասար:Ամրացվում են պլաստիկ (ատամների լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ) կայծակաճարմանդներով։ Բաճկոնի կրծքավանդակի աջ մասի կափույրից վերև՝ 5,0 x 12,0 (±0,5) սմ չափերով կարվում է կպչունակի փափուկ շերտ,որի վրա ամրանում է «POLICE» տարբերանշանը, իսկ ձախ մասում՝ 5,0 x 12,0 (±0,5) սմ չափերով կարվում է կպչունակի փափուկ շերտ, նախատեսված ծառայողական վկայականի համարային տարբերանշանի համար:  Բաճկոնի ձախ կողմում կա ներքին գրպան՝ փակված կպչուն տեքստիլ ժապավեն-կպչունակով։ Գրպանի խորությունը հավասար է առջևի կտորի լայնությանը։ Գրպանը՝ հատուկ աստառային գործվածքից։ Թևերը կտրված են, ճարմանդներով, ծայրերն ամրացված են կպչուն տեքստիլ ժապավեններով։ Թևերի վրա՝ թևի կարից 4,0 (±0,5) սմ հեռավորության վրա, կարվում է կպչունակ փափուկ կողմով, 10,0 × 16,0 (±0,5) սմ չափերով՝ տարբերանշանները ամրացնելու համար: Փափուկ կպչունակները պետք է կարվեն երկու խաչաձև անկյունագծով կարերով։ Թևերի և արմունկների վրա կարվում են հիմնական գործվածքի լրացուցիչ կտորներ: Հետևի մասերի անկյունները կարված են՝ ազատ տեղաշարժվելու համար: Ձախ թևին, բռունցքի վերևում, առջևում կարվում է գրպան գրիչի համար։ Առջևի գրպանների վերևում, երկու կողմից, կարված են փափուկ երեսով կպչունակներ՝ 4,0×12,0 (±0,5) սմ չափերով։ Բաճկոնի եզրի երկայնքով, փակելով կայծակաճարմանդը (գործվածքի մեկ շերտի միջով), առջևի գրպանների բարձրության վրա կարված է 5,0×10,0 (±0,5) սմ չափսերով փափուկ երեսով կպչունակ՝ կոչումը ամրացնելու համար։ Բոլոր կարված կպչունակները պետք է կարվեն երկու անկյունագծային խաչաձև կարերով: Բաճկոնի ստորին եզրը կրկնակի ծալված՝ 1,0 սմ + 2,0 սմ։ Կայծակաճարմանդի գլխի ամրակներին ամրացվում են պլաստիկ կախիչներ կամ լրացուցիչ տեքստիլ շերտեր: Ժապավենները պետք է լինեն սև:  Բաճկոնի կարերը պետք է ամուր լինեն, կարված լինեն շղթայական կարով, իսկ ծայրերը պետք է ամուր ամրացվեն։ Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենայի միջոցով)՝ գրպանների անկյուններում, կափարիչներով գրպանների անկյուններում, թևերի ներդիրի գրպանների ծայրերում, թևերի բռնակի գրպանների անկյուններում և կենտրոնում։  Կարի թելի գույնը պետք է համապատասխանի գործվածքի գույնին, թելը պետք է լինի պոլիեսթեր, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին։ Հարդարման կարերի խտությունը 3–4 կար/1 սմ է։  Ձախ թևքի ուսամասից 6 (±0,2) սմ ներքև կպչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության թևքանշան, իսկ աջ թևքի ուսամասից 6 (±0,2) սմ ներքև կպչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՎԱՐԴԻԱՅԻ թևքանշան: Ուսադիրը նույն բաՃկոնի կտորից, ամրանում է կպչուն ժապավենով արտաքին բաճկոնի կենտրոնական, վերևի մասում կարված կպչունակին:  **Տաբատ**  Տաբատ՝ սև: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N։ Ուղիղ կտրվածք՝ գոտկատեղով։ Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65±5%, բամբակ - 35±5%): Մակերեսային խտությունը 220±10 գ/մ2 : Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով։  Գոտկատեղի լայնությունը 5.0 (±0.3) սմ։ Գոտին ամրացվում է առջևից՝ դրսից՝ մուգ գույնի մետաղական կոճգամով, ներսից՝ Ø 1,5 (±0,2) սմ կոճակով։ Նույն գործվածքից պատրաստված յոթ օղակ կարված է գոտկատեղին՝ գոտի կապելու համար։ Առջևի (երկու) և հետևի (երեք) կողմերի լայնությունը 4,5 (±0,2) սմ է, կողայինները (մեկական) 2,0 (±0,2) սմ։ Օղակների բացվածքը՝ 7 սմ է:  Տաբատի գոտկատեղը կարգավորվում է առաձգական ժապավեններով և կոճակներով։ Էլաստիկը պետք է ունենա 3±0,1 սմ լայնություն, առնվազն 11 սմ երկարություն, ժապավենը պետք է լինի հիմնական գործվածքից:  Տաբատի առջևի հատվածն ամրացվում է պլաստիկ կայծակաճարմանդով։ Կայծակաճարմանդի երկարությունը 16±0,5 սմ է, ատամների լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ ։ Գոտկատեղից ներքև՝ տաբատի առջևի մասում, կան երկու անկյունագծային, ներդիր, ձևավորված գրպաններ և ևս երկու գրպաններ՝ հետևի մասում կափարիչներով, որոնք ամրացվում են երկու կպչուն ժապավեններով։ Տաբատի կողքերին կարվում են ևս երկու լայնածավալ վրադիր գրպաններ՝ կափարիչներով։ Գրպաններն ամրացվում են երկու կպչուն ժապավեններով։ Ծնկներին և հետույքի հատվածում կարվում են հավելյալ դետալներ հիմնական գործվածքից։ Տաբատի ներքևի մասը ավարտված է ծայրի կարով, որի մեջ մտցվում է առաձգական պարան՝ տաբատի ներքևի մասի լայնությունը հարմարեցնելու համար։ Տաբատի ներքևի մասում կան երկու անցք՝ առաձգական լարը անցկացնելու համար: Տաբատի կարերը պետք է լինեն ամուր, կարված շղթայով, իսկ ծայրերը՝ ամրացված։ Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենա)՝ վրադիր գրպանների անկյուններում, առջևի գրպանների անկյուններում, կափարիչների անկյուններում: Տաբատի կողային կարերը, առջևի և հետևի եզրերը ավարտվում են երեք կարով, մնացած կարերը՝ երկու կարով։ Կոճակներ և կոճգամները՝ սև: Կոճգամները պետք է լինեն մետաղական, մուգ գույնի, դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին (չժանգոտվող պողպատ) Ø 1,4 սմ: Պարանը պետք է լինի կլոր, սև կամ նույն գույնի, ինչ հիմնական գործվածքը։ Կարի թելի գույնը պետք է համապատասխանի գործվածքի գույնին, թելը պետք է լինի պոլիեսթեր, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին։ Հարդարման կարերի խտությունը 3–4 կար/1սմ է։ Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (ripstop) օրինակով: Գրպանի պայուսակներ՝ հիմնական գործվածք։  Փաթեթավորումը` ստվարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ 5 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Կեպին առանձին արկղերի մեջ: Տեսականին` պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին:Մատակարարումից մեկ ամիս առաջ մատակարար կազմակերպությունը հասատատման է ներկայացնում արտադրված նմուշը։ Չափս - հասակային սանդղակը. 42/2 – 64/6, քանակները՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: | հատ | 27 900 000 | 27900,00 | 1000 | Քաղաք Երևան, Բագրատունյաց  6-րդ նրբանցք: | 1000 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց  80 օրվա ընթացքում՝ 200 հատ,  170 օրվա ընթացքում 200 հատ,  260 օրվա ընթացքում 600 հատ: |
| 1 | 18221600/1 | КУРТКА – БРЮКИ С КЕПКОЙ / черного цвета/ | КУРТКА – БРЮКИ С КЕПКОЙ  **Кепи**  Кепи черного цвета, код цвета по каталогу цветов PANTONE 19-0303 TPX или NCS S 9000-N. Состав ткани: полиэстер - 65±5%, хлопок - 35±5%). Поверхностная плотность 220±10 г/м2. Ткань должна быть соткана по технологии рипстоп.  Состоит из чаши, которая состоит из 5 частей, и удлиненного, жесткого, изогнутого пластикового козырька. Козырек имеет 6 декоративных швов, расположенных на расстоянии 0,6–0,7 см друг от друга. Глубина выреза спинки в центральной части не менее 5 см, по верхнему краю которого вышита дугообразная надпись «ПОЛИЦИЯ» размером 0,7х9 см. Чаша состоит из пяти частей, на которых вышиты отверстия для воздуха. Чаша состоит из пяти частей, на которых вышиты отверстия для воздуха. Передняя часть кепи изнутри проклеена жесткой клейкой лентой, что обеспечивает прямой и круглый вид, Внутри кепи каждый шов прошит узкой текстильной лентой, что обеспечивает прочность. Чаша крепится к козырьку при помощи широкого ремня шириной 2,5-3 см. Справа на спинке расположен металлический регулятор серебристого цвета, по центру кепи прикреплена круглая пуговица, которая застегивает и обеспечивает ее внешний вид, а на внутренней стороне имеется этикетка с наименованием производителя и размерами. По центру спереди, на 2 см выше козырька, вышита объемная надпись «POLICE» размером 4х13 см. Передняя часть веера отделана белой полосой шириной 2-3 мм.  **Куртка**  Куртка черного цвета, цветовой код по каталогу цветов PANTONE 19-0303 TPX или NCS S 9000-N, длинные рукава, прямой силуэт, двойной крой и воротник-стойка. Состав ткани: полиэстер - 65±5%, хлопок - 35±5%). Поверхностная плотность 220±10 г/м2. Ткань должна быть соткана с узором рип-стоп.  Куртка застегивается на двухстороннюю разъемную застежку-молнию (ширина зубцов 0,6 (±0,2) см), начинающуюся от нижнего среза переда на 15 (±1) см выше воротника, закрывающуюся свободным краем куртки, с внутренней стороны которой так, чтобы их не было видно спереди в один слой пришиты четыре липкие ленты.  На левой стороне воротника добавлена ​​полоска из двух слоев ткани с удлиненным концом на 8 см и шириной 4,5 см. Свободный конец крепится к воротнику с обеих сторон с помощью текстильных липких лент.  На груди куртки справа и слева пришиты два диагональных кармана с клапанами. Внешние края карманов свободные, как и у карманов с клапанами, застегиваются на липкую ленту. На рукавах куртки спереди вшиты вровень с грудью врезные карманы, застегивающиеся на пластиковые молнии (ширина зубцов: 0,6 (±0,2) см).  На левой стороне куртки имеется внутренний карман, закрывающийся текстильной липкой лентой-липучкой. Глубина кармана равна ширине переда. Карман изготовлен из специальной подкладочной ткани.  Рукава отрезные, с застежками, концы закреплены липкими текстильными лентами. На рукавах, на расстоянии 4,0 (±0,5) см от шва рукава, пришивается клеевая мягкая полоска размером 10,0 × 16,0 (±0,5) см для крепления эмблемы. Мягкие липучки необходимо пришить двумя диагональными крестообразными швами. На рукавах и локтях пришиты дополнительные детали из основной ткани. Углы спинки прошиты для свободы движений. На левом рукаве, над манжетой, спереди пришит карман для ручки. Над передними карманами с обеих сторон нашиты мягкие клеевые нашивки размером 4,0×12,0 (±0,5) см. По краю куртки, закрывая молнию (через один слой ткани), на высоте передних карманов, пришита мягкая клеевая нашивка размером 5,0×10,0 (±0,5) см для фиксации звания. Все швы должны быть выполнены двумя диагональными крестообразными швами. Нижний край куртки подгибается дважды: 1,0 см + 2,0 см. К головкам молний крепятся пластиковые вешалки или дополнительные текстильные полоски. Ленты должны быть черными. Швы куртки должны быть прочными, прошитыми тамбурным швом, а края надежно закреплены. Кроме того, края швов закрепляются застежками (с помощью специальной машинки) по углам карманов, по углам карманов с клапанами, по краям карманов-вставок, по углам и центру карманов-захватов.  Цвет швейной нитки должен соответствовать цвету ткани, а сама нить должна быть полиэфирной, армированной и устойчивой к атмосферным воздействиям. Плотность отделочных швов — 3–4 шва/1 см. Эмблема МВД Республики Армения крепится липкой лентой на 6 (±0,2) см ниже левого плеча, а эмблема Гвардии полиции МВД РА крепится липкой лентой на 6 (±0,2) см ниже правого плеча. Погон изготовлен из той же ткани, что и куртка, и крепится липкой лентой к нашивке, пришитой в центральной, верхней части внешней куртки.  **Брюки**  Брюки: черного цвета, код цвета по каталогу цветов текстиля PANTONE 19-0303 TPX или NCS S 9000-N. Брюки имеют прямой покрой и пояс. Состав ткани: полиэстер - 65±5%, хлопок - 35±5%. Поверхностная плотность 220±10 г/м2. Ткань должна быть соткана с узором рип-стоп. Ширина талии 5,0 (±0,3) см. Ремень застегивается спереди: снаружи на пряжку из темного металла, изнутри на пуговицу Ø 1,5 (±0,2) см. На талии пришиты семь петель из той же ткани для завязывания пояса. Ширина передней (двух) и задней (трёх) сторон составляет 4,5 (±0,2) см, боковых сторон (по одной) — 2,0 (±0,2) см. Раскрытие колец 7 см. Пояс брюк регулируется резинкой и пуговицами. Резинка должна быть шириной 3±0,1 см, длиной не менее 11 см, а лента должна быть изготовлена ​​из основной ткани. Передняя часть брюк застегивается на пластиковую молнию. Длина молнии 16±0,5 см, ширина зубцов 0,6 (±0,2) см. Ниже талии, на передней части брюк, расположены два диагональных, врезных, фигурных кармана и еще два кармана с клапанами сзади, которые фиксируются двумя клейкими полосками. По бокам брюк пришиты еще два больших накладных кармана с клапанами. Карманы застегиваются двумя липкими полосками. На коленях и ягодицах пришиты дополнительные детали из основной ткани. Низ брюк отделан подгибочным швом, в который вставлен эластичный шнур для регулировки ширины низа брюк. Внизу брюк имеются два отверстия для продевания эластичного шнура. Швы брюк должны быть прочными, прошитыми цепочкой, а края — укрепленными. Дополнительно края швов закрепляются застежками (специальная машинка) на углах накладных карманов, на углах передних карманов и на углах клапанов. Боковые швы, передний и задний края брюк обработаны тремя швами, остальные швы — двумя швами. Пуговицы и кнопки: черные, пласмассовые.  Заклепки должны быть металлическими, темного цвета, устойчивыми к атмосферным воздействиям (нержавеющая сталь) Ø 1,4 см. Веревка должна быть круглой, черной или того же цвета, что и основная ткань. Цвет швейной нитки должен соответствовать цвету ткани, а сама нить должна быть полиэфирной, армированной и устойчивой к атмосферным воздействиям. Плотность отделочных швов — 3–4 шва/1см. Упаковка: в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 5 комплектов в пакетах, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 комплекту в одном пакете. Кепи в отдельных коробках. Ассортимент: маркированный, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименование организации-изготовителя, месяц и год изготовления.  Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. За месяц до поставки организация-поставщик представляет изготовленный образец на утверждение.  Размер - шкала высоты. 42/2 – 64/6, размеры по требованию заказчика. | штук | 27 900 000 | 27900,00 | 1000 | Г. Ереван, 6-й переулок Багратуняца. | 1000 | С момента вступления соглашения в силу,  В течение 80 дней - 200 штук,  В течение 170 дней- 200 штук,  В течение 260 дней-600 штук. |
| 2 | 35811130/1 | C:\Users\PT\Desktop\20250214_145528.jpgC:\Users\PT\Desktop\20250214_145452.jpg | **Մարտաբաճկոն:**   * Մարտաբաճկոնը նախատեսված հատուկ ստորաբաժանման ծառայողների համար: Մարտաբաճկոնի երեսացուն պետք է բաղկացած լինի սև սինթետիկ կտորից (Koндор տեսակի,մակերեսային խտությունը` 1մ/ք 285 գրամ(±5%), աստառը՝ սև ցանցավոր կտորից: Մարտաբաճկոն բաղկացած է անթև շապիկի տեսքով առաջամասից և հետևամասից: Հետևամասը կազմված 1 կտորից, առաջամասը՝ 2 կտորից, որոնք առաջամասի կենտրոնում իրար միանում են շղթայով: Առաջամասը հետևամասին կողային (յուրաքանչյուր կողմում 2) և ուսային (յուրաքանչյուր կողմում 1) հատվածներում իրար միանում են մարտաբաճկոնի չափսերը մեծացնող և փոքրացնող ժապավեններով: Հետևամասում նախատեսել կպչունակով գրպան՝ թիկնոց-ուսնոցի համար և գրպանից վերև <<POLICE>> մակագրությամբ կտոր, գրպանից ներքև կպչունակով գրպանիկ՝ 1-ին բուժ. օգնության պիտույքների համար:   Առաջամասում նախատեսել հետևյալ գրպանիկները՝   * ատրճանակ Մակարովի համար՝ ձախ կողմում, * ատրճանակ Մակարովի պահեստատուփի համար՝ ձախ կողմում, * ռադիկոյանի համար՝ ձախ կողմում, * ձեռնաշղթայի համար՝ աջ կողմում, * արցունքաբեր գազաբալոնի համար՝ աջ կողմում, * լապտերի համար՝ աջ կողմում, * ինքնաձիգի 2 պահեստատուփի համար՝ ձախ կողմում (գրպանիկների ներքնամասը նույն կտորը եռածալ, որպեսզի գրպանիկը ժամկետից շուտ չմաշվի), * մահակի համար՝ աջ կողմում:   Մարտաբաճկոնի ներքևի եզրերով նախատեսել՝ (հետևամասում 1, առաջամասում 2) սինթետիկ գոտուց բաղկացած 6 սմ լայնությամբ օղակներ՝ գոտու համար: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ` արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար:  Փաթեթավորումը` ստվարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ մինչև 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերը` պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը : Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Չափս և քանակները՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: | հատ | 50 000 000 | 10000,00 | 5000 | Քաղաք Երևան, Բագրատունյաց  6-րդ նրբանցք: | 5000 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց  80 օրվա ընթացքում՝ 1000 հատ,  170 օրվա ընթացքում 1400 հատ,  260 օրվա ընթացքում 2600 հատ: |
| 2 | 35811130/1 | **Боевая куртка** | **Боевая куртка** предназначена для офицеров спецподразделения. Передняя часть боевой куртки должна состоять из черной синтетической ткани (типа «Кондор», поверхностная плотность 1 м/кв. 285 грамм), подкладка из черной сетчатой ​​ткани. Жилет состоит из переда и спинки в виде безрукавки. Спинка выполнена из 1 детали, перед – из 2 деталей, которые соединены между собой по центру переда цепочкой. Передняя часть к задней соединяются между собой в боковых (по 2 с каждой стороны) и плечевых (по 1 с каждой стороны) зонах с помощью лямок, увеличивающих и уменьшающих размер жилета. Предусмотреть карман с наклейкой на спине для накидки-плеча и салфетку с надписью «ПОЛИЦИЯ» над карманом, карман с наклейкой под карманом: 1-й мед. для поставок гуманитарной помощи.  Предусмотрите следующие карманы спереди:  - пистолет для Макарова с левой стороны,  - пистолет для ящика Макарова с левой стороны,  - для Радикояна, с левой стороны,  - для браслета, с правой стороны,  - для баллончика со слезоточивым газом, с правой стороны,  - для фонарика, с правой стороны,  - для 2-х ящиков для хранения винтовок с левой стороны (отделать внутреннюю часть карманов такой же деталью, чтобы карман преждевременно не изнашивался),  - для дубинки с правой стороны.  По нижним краям жилета предусмотреть: (1 сзади, 2 спереди) шлевки шириной 6 см из синтетического пояса для ремня. Образец согласовываем с заказчиком.Упаковка: в коробках, до 20 штук в коробках, в ассортименте в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 штуке в одном пакете. Ящики маркируются, на этикетках должно быть указано наименование ассортимента, количество, размеры, наименование поставщика и производителя, месяц и год изготовления. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. Размер и количество по требованию заказчика. | штук | 50 000 000 | 10000,00 | 5000 | Г. Ереван, 6-й переулок Багратуняца. | 5000 | С момента вступления соглашения в силу,  В течение 80 дней - 1000 штук,  В течение 170 дней- 1400 штук,  В течение 260 дней- 2600 штук. |

\* *մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:*

\* срок поставки товара не может быть больше 25-ого декабря текущего года.