***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ -******ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Չ/հ***  *Н/Л* | *Ապրանքի - Товара* | | | | | | | |
| ***Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)***  ***Промежуточный код,*** *(cpv)* | ***Անվանումը***  *Наименование* | ***Տեխնիկական բնութագիր***  *Техническая характеристика* | ***Չափման միավորը***  *Единица измерения* | ***Ենթակա քանակը***  *Подлежащее количество* | ***Գնման գինը***  ***(ՀՀ դրամ)***  *Цена*  *закупки*  *(Драм РА)* | ***Մատակարարման*** *- Поставкаи \** | |
| ***Հասցեն***  *Адрес* | ***Ժամկետը***  *Срок* |
| *1* | *31521570* | ***Լապտեր-լուսարձակ***  *Фонарь-прожектор* | *NPT-SP10-ACCU կամ համարժեքը NPT-SP09-ACCU,*  *ЭРА РА-602, լուսադիոդային, լույսը սպիտակ, ինքնավար աշխատանքը (ամբողջ հզորությամբ) 7-8 ժամ, պաշտպանվածության աստիճանը IP54 կամ IP44, հարվածակայուն պլաստիկե իրան, կարգավորվող տակդիրով և տեղափոխման համար գոտիով, ներկառուցված Li-Ion մարտկոցով, լուսավորման հեռավորությունը 100÷300մ, լույսային հոսքը՝ 225÷300լմ, տեղափոխման համար բռնակը կարող է փոխել դիրքը, լիցքավորումը 220 Վ ցանցից, լիցքավորիչ սարքը ներառված է լրակազմում, փաթեթավորված անհատական ստվարաթղթե տուփով, երկարությունը 215±35մմ, լայնությունը 160±35մմ, շահագործման հրահանգ(անձնագիր):*  *NPT-SP10-ACCU или аналог NPT-SP09-ACCU, ЭРА РА-602*  *светодиодный, белого цвета, автономная работа (на полную мощность) 7-8ч, степень защиты IP54 или IP44, ударопрочный пластиковый корпус, регулируемая подставка и ремень для переноски, встроенный Li-Ion аккумулятор, дальность свечения 100÷300 м, световой поток-225÷300лм, ручка для переноски может менять положение, зарядка от сети 220 В, зарядное устройство в комплекте, упаковка- индивидуальная картонная коробка, длина 215±35мм, ширина 160±35мм, руководство по эксплуатации (паспорт).* | *Հատ*  *Штук* | *65* | ***468000*** | ***Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ***  *Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»* | ***Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում***  *В течение 60 дней с момента заключения договора* |
| *2* | *31521570* | ***Ճակատային***  ***Լապտեր***  *Налобный фонарь* | *FERON TH2305 կամ համարժեքը Ultraflash E150, լուսադիոդային, լույսը սպիտակ, 3 աշխատանքային ռեժիմով, կորպուսի նյութը՝ պլաստիկե և այլումինե, լույսի ուղղահայաց անկյան կարգավորումով, ինքնավար աշխատանքը (ամբողջ հզորությամբ) 1,5÷3 ժամ, պաշտպանվածության աստիճանը IP54 կամ IP64, լուսավորման հեռավորությունը 100÷150մ, լուսային հոսքը՝ 260÷500լմ, լուսային հոսքի կիզակետումով (zoom), մարտկոցի տեսակը Li-Ion, 2 հատ, ներառված լրակազմում, լիցքավորումը 220 Վ ցանցից, լիցքավորիչ սարքը ներառված է լրակազմում, լիցքավորիչ սարքը միանում է մարտկոցի տուփին, շահագործման հրահանգ (անձնագիր), փաթեթավորված անհատական տուփով:**FERON TH2305 или аналог Ultraflash E150, светодиодный, белого цвета, три режима работы, материал корпуса- алюминий, пластик, с регулировкой вертикального угла освещения, автономная работа (на полную мощность) 1,5÷3 ч, степень защиты IP54 или IP64, дальность свечения 100÷150 м, световой поток-260÷500лм, фокусировка светового потока (zoom), тип аккумулятора Литий-ионный (Li-ion), 2шт в комплекте, зарядка от сети 220 В, зарядное устройство в комплекте, зарядное устройство подключается в разъем на корпусе блока аккумуляторов, руководство по эксплуатации (паспорт), упаковка- индивидуальная коробка.* | *Հատ*  *Штук* | *30* | ***336000*** |
| *3* | *31531100* | ***Լուսատու***  *Светильник* | *Լուսադիոդային, ունիվերսալ, օֆիսային, չափսերը 595x595x(25÷40)մմ, հզորությունը 40 Վտ, լուսային հոսքը 4000÷5000լմ, պաշտպանության աստիճանը IP20: Դյուբել մեխ 6х40 սնկաձև մանժետով ներառված լուսատուի հետ:*  *Светодиодный, универсальный, офисный, размеры 595x595x(25÷40)мм, мощность 40Вт; световой поток 4000÷5000лм; степень защиты-IP20. С крепежами дюбель гвоздь 6х40 с грибовидной манжетой в комплекте с светильником.* | *Հատ*  *Штук* | *200* | ***620000*** |
| *4* | *31531100* | ***Լուսատու***  *Светильник* | *Լուսադիոդային, շրջանակի գույն- սպիտակ, գունային ջերմաստիճան 4000Կ, 180÷260Վ, սպառման հզորություն -72Վտ, լուսային հոսք 5000լմ, չափսերը- 180x1200x19մմ, պաշտպանվածության աստիճանը IP40:*  *Светодиодная, цвет корпуса- белый, цветовая температура 4000К, 180÷260В, потребляемая мощность-72Вт, световой поток 5000лм, размеры 180x1200x19мм, степень защиты IP40.* | *Հատ*  *Штук* | *300* | ***1620000*** |
| *5* | *31531100* | ***Լուսատու***  *Светильник* | *Ստացիոնար LED Լուսատու ЗОМ-А (ցածր ինտենսիվության պատնեշային ազդանշան) ալյումինե իրանով, Հզորությունը 80÷100 Վտ*  *Լարումը, 220Վ, ցոկոլ Е27*  *Պաշտպանության աստիճանը IP65*  *Կլիմայական կատարում УХЛ-1*  *Մոնտաժման եղանակը խողովակի վրա G ¾ :*  *Ընդհանուր չափերը D 270х225 մմ:*  *Քաշը ոչ ավելի 1,7 կգ:*  *Стационарный светодиодный светильник ЗОМ-А (сигнальный заградительный огонь малой интенсивности) с алюминиевым корпусом, Мощность 80÷100 Вт*  *Напряжение, 220В, цоколь Е27*  *Степень защиты IP65*  *Климатическое исполнение УХЛ-1*  *Способ крепления на трубу с резьбой G ¾ .*  *Габаритные размеры D 270х225 мм. Вес не более 1,7 кг.* | *Հատ*  *Штук* | *50* | ***950000*** |
| *6* | *31531100* | ***Լուսատու***  *Светильник* | *Առաստաղի, լուսադիոդային, կլոր, տափակ, ներկառուցված, մոնտաժվող տրամագիծը Ф=10սմ, հզորությունը ոչ պակաս քան 18Վտ, 220Վ (AC/DC) գունային ջերմաստիճանը 4000÷6000Կ:*  *Потолочный, светодиодный, круглый, плоский, встраиваемый, монтажный диаметр Ф=10 см, мощность не менее чем 18Вт, 220В (AC/DC) цветовая температура 4000÷6000К.* | *Հատ*  *Штук* | *100* | ***116000*** |
| *7* | *31531100* | ***Լուսատու***  *Светильник* | *Տեսակը՝ արդյունաբերական, ձևը՝ կլոր,*  *Հզորությունը՝ 240վտ,*  *Գույնի ջերմաստիճանը՝ 5000Կ*  *Լուսային հոսքը՝ 150Լմ/վտ,*  *Լարումը՝ 100÷277Վ,*  *Պաշտպանության աստիճանը՝ IP65,*  *Ճառագայթի անկյունը՝ 1200*  *Տրամագիծը՝ 35 ÷ 40սմ*  *Մոնտաժի տեսակը՝ կախովի,*  *Քաշը նվազագույնը 4 կգ,*  *Հաճախականությունը 50 Հց,*  *Երաշխիքային ժամկետը՝ 5 տարի:*  *Тип: промышленный, форма: круглая,*  *Мощность светильника 240Вт*  *Цветовая температура 5000К*  *Световой поток 150Лм/Вт*  *Напряжение 100÷277 В*  *Степень защиты IP65,*  *Угол луча 1200,*  *Диаметр: 35 ÷ 40 см,*  *Тип монтажа подвесной,*  *Вес минимум 4 кг,*  *Частота 50 Гц,*  *Гарантийный срок 5 лет.* | *Հատ*  *Штук* | *30* | ***2310000*** |
| *8* | *31531100* | ***Լուսատու***  *Светильник* | *Արդյունաբերական, հզորությունը 100վտ,*  *Գույնի ջերմաստիճանը 5000K,*  *Լույսաին հոսքը 11200լմ,*  *Լարում 170÷270 Վ,*  *Պաշտպանության աստիճանը IP65,*  *Ընդհանուր չափերը 1000x75x75 մմ(±5մմ),*  *Մոնտաժման տեսակը՝ կախովի,*  *Ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -20÷+40 оС,*  *Քաշը նվազագույնը 4 կգ,*  *Հաճախականությունը 50 Հց,*  *Ծառայության ժամկետը 100000 ժ,*  *Լուսացիրի տեսակը - թափանցիկ պոլիկարբոնատ,*  *Առավելագույն հզորության պաշտպանություն-այո,*  *Կարճ միացման պաշտպանություն-այո,*  *Ելքային լարման գերազանցումից պաշտպանություն-այո, Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը 12 ամիս:*  *Промышленные, мощность 100Вт,*  *Цветовая температура 5000К,*  *Световой поток 11200Лм,*  *Напряжение 170÷270 В*  *Степень защиты IP65,*  *Габаритные размеры 1000x75x75 мм (±5мм),*  *Тип монтажа Подвесной,*  *Диапазон температур -20÷+40 оС,*  *Вес минимум 4 кг,*  *Частота 50 Гц,*  *Срок службы 100000 ч,*  *Тип рассеивателя - Прозраный поликабонат,*  *Защита от превышения максимальной мощности – есть,*  *Защита от короткого замыкания – есть,*  *Защита от превышения выходного напряжения – есть,*  *Гарантийный срок минимум 12 месяцев.* | *Հատ*  *Штук* | *300* | ***3900000*** |
| *9* | *31512350* | ***Լուսային ազդանշանային արմատուրա***  *Арматура светосигнальная* | *ACKM (կանաչ)*  *ACKM (зеленая)* | *Հատ*  *Штук* | *20* | ***14000*** |
| *10* | *31684400* | ***Վարդակ***  *Розетка* | *Արտաքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ Legrand կամ համարժեքը ABB, Schneider Electric, Siemens:*  *Для наружной установки, 10А, 250В Legrand или аналог ABB, Schneider Electric, Siemens.* | *Հատ*  *Штук* | *150* | ***30000*** |
| *11* | *31681700* | ***Տուփ***  *Коробка* | *Բաշխիչ, մետաղ (կլոր) Ф - 150 մմ,*  *խորությունը 80÷100 մմ, 4 ելքերով ¾”:*  *Распределительный металический (круглый) Ф - 150мм, глубина 80÷100мм, с 4 выходами ¾ ”.* | *Հատ*  *Штук* | *250* | ***287500*** |
| *12* | *31211221* | ***Երկժանի-անջատասարք***  *Разъем-вилка* | *Եվրոպական ստանդարտ, մալուխի միացումը-կողային, 10/16Ա(А), 250Վ(В), 2K+3 Legrand կամ համարժեքը ABB, Schneider Electric, Siemens.*  *Европейский стандарт, соединение кабеля- боковое10/16А, 250В, 2K+3 Legrand или аналог ABB, Schneider Electric, Siemens.* | *Հատ*  *Штук* | *200* | ***190000*** |
| *13* | *31521570* | ***Ձեռքի լապտեր***  *Ручной фонарь* | *AFFIX AF89000102 կամ համարժեքը Gigant RSL-400, լուսադիոդային, լույսը սպիտակ, ինքնավար աշխատանքը (ամբողջ հզորությամբ) 3÷4 ժամ, պաշտպանվածության աստիճանը IP20 և ավել, ներկառուցված մարտկոցով (2÷3Ա\*ժ), մարտկոցի լիցքի ցուցիչով, լույսային հոսքը՝ 350÷450լմ, լիցքավորիչ սարքը (մալուխը) ներառված է լրակազմում, հատուկ կեռիկ կախելու համար, վերին մասը ծալովի և կարող է շրջվել ցանկացած ուղղությամբ, ներկառուցված մագնիս լապտերը մետաղական մակերեսին ամրացնելու համար ( շրջադարձ 2700), փաթեթավորված անհատական ստվարաթղթե տուփով:*  *AFFIX AF89000102 или аналог Gigant RSL-400, светодиодный, белого цвета, автономная работа (на полную мощность) 3÷4 ч, степень защиты IP20 и более, встроенный аккумулятор(2÷3A\*ч), индикатор заряда батареи, световой поток-350÷450лм, зарядное устройство (кабель) в комплекте, специальный крючок для подвешивания, верхняя часть складная и можно поворачивать в любую сторону, магнит для крепления фонаря к металлической поверхности (поварот 2700), упаковка- индивидуальная картонная коробка.* | *Հատ*  *Штук* | *10* | ***100000*** |
| *14* | *31531100* | ***Լուսատու***  *Светильник* | *Վթարային լուսադիոդային լուսատու,*  *տիպ LE LED LT-9060 220Վ. 4Վտ:*  *Светильник аварийный светодиодный,*  *тип LE LED LT-9060 220В. 4Вт.* | *Հատ*  *Штук* | *35* | ***157500*** |

***30***

***Լրացուցիչ պայմաններ՝***

***Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով, երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով:***

***Дополнительные условия!***

***Товары должны быть новыми, неиспользованными, иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык с указанием гарантийных обязательств.***

***Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝***

*1. Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:*

*2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:*

*3. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:*

*4. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:*

***Необходимая информация!***

*1. Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-сдачи – 30 рабочих дней,*

*2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней,*

*3. Продавец обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующего на ААЭС,*

*4. Продавец должен уведомить менеджеру по контракту не менее чем за один рабочий день до доставки товара, доставка может быть осуществлена ​​в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30.*

***Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:***

*Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.*

***Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վոլոդյա Մանուկյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և*** [***volodya.manukyan@anpp.am***](mailto:volodya.manukyan@anpp.am) ***էլեկտրոնային փոստի հասցեով:***

*В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Володя Манукян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты:* [***volodya.manukyan@anpp.am***](mailto:volodya.manukyan@anpp.am)**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ (ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻ) ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ**  ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И БАНКЕ ЗАО «ААЭК» (БЕНЕФИЦИАРА) | | |
| **Բանկի անվանում**  Наименование банка | **Հաշվեհամար**  Номер счёта | **Արտարժույթ**  Иностранная валюта |
| **«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ**  **«Конверс Банк» ЗАО**  **«Convers Bank. CJSC** | **1930000199200100** | **ՀՀ դրամ / Драм РА (AMD)** |
| **1930000199200258** | **ՌԴ ռուբլի / Российский рубл (RUR)** |
| **1930000199200301** | **ԱՄՆ դոլար / Долларов США (USD)** |
| **1930000199200104** | **Եվրո / Евро (EUR)** |