***Աղբաման***

Երկարություն: 440 մմ

Լայնություն: 310 մմ

Բարձրություն: 950 մմ

Քանակ՝ 22 հատ

Կարկասը պատրաստված է **առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեղյա մետաղից**, որը ենթարկված է **ցինկապատման գործընթացի**՝ ապահովելով բարձր հակակոռոզիոն պաշտպանություն։  
Մակերեսը վերամշակված է **փոշենյութային ծածկույթով (powder coating)**, որը ապահովում է գունային կայունություն և դիմացկունություն շրջակա միջավայրի ազդեցությունների նկատմամբ։

**Առնվազն 12 մմ հաստությամբ HPL (High Pressure Laminate)՝ հատուկ UF դասի ծածկույթով**, որը նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար։

**HPL նյութը ապահովում է՝**

* բարձր մեխանիկական դիմացկունություն,
* խոնավության ազդեցության նկատմամբ դիմադրություն,
* ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության դիմադրություն,
* երկարաժամկետ շահագործման ընթացքում գեղագիտական տեսք։

Մի կողմից բացվող և փակվող՝ փականով :

Ներքին հատվածքում ցինկապատ դույլ։ /տես նկարում/։

**Երաշխիք**՝ Առնվազն 12 ամիս արտադրողի կամ մատակարարի երաշխիք

Ապրանքը **առաքվում է մատակարարի կողմից**, ինչպես նաև իրականացվում է բոլոր անհրաժեշտ հավաքման և տեղադրման նախնական գործողությունները՝ ըստ պատվիրատուի պահանջների։

Ապրանքները պետք է լինեն գործարանային արտադրության և պետք է ունենան սերտիֆիկատներ կամ արտոնագրեր:

Կից նկարին համապատասխան։



