**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ  Н/Л | Ապրանքի/товар | | | | | | | | |
| (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена | Մատակարարման  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 09211400 | Փոխհաղորդիչ հեղուկ  Трансмиссионная жидкость | АТF–Q3 DEXRON III, կինեմատիկական մածուցիկությունը` 100°С-ում - 7,54մմ/վ, մածուցիկության ինդեքսը՝ 185, պնդեցման ջերմաստիճանը` (-45°С), բռնկման ջերմաստիճանը` 217°С, խտությունը` 15°C-ում՝ 0,86 գ/սմ, հիմնական յուղի տեսակը՝ սինթետիկ, ՏՈՒ 0253-136-65611335-2016 կամ համարժեքը:  Трансмиссионная жидкость АТF–Q3 DEXRON III, инематическая вязкость при 100°С - 7,54 мм/с, индекс вязкости - 185, температура застывания - (-45°С), температура вспышки - 217°С, плотность при 15°C - 0,86 г/см, тип базового масла - синтетическое, ТУ 0253-136-65611335-2016 или аналог. | լ | 16 | 3000 | 48000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение **60 календарных дней** после заключения договора. |
| 2 | 09211100 | Յուղ սինթեթիկ 5W40  Масло синтетическое 5W40 | Մածուցիկություն SAE` 5W-40, կինեմատիկական մածուցիկությունը 100°С 12.8÷14.6 մմ²/վրկ, մածուցիկության ինդեքսը` 169÷175, սառեցման ջերմաստիճան` -42 ÷ -45°С, բռնկման կետ` 223÷232°С, մինչև 5 լիտր տարողությամբ տարաներով:  ВЯЗКОСТЬ SAE: 5W-40, кинематическая вязкость при 100°С 12.8÷14.6мм²/с, индекс вязкости 169÷175, температура застывания (-42) ÷ (-45)°С, температура вспышки 223÷232°С. TOYOTA original, LIQUI MOLY, BARDAHL, в тарах до 5 литров. | լ | 100 | 3600 | 360000 |
| 3 | 09211100 | Յուղ ինժեկտորային  Масло инжекторное | 5W30, տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն SAE-10W40 API CG-4/SJ  ТУ У 23.2-00152307-001-2006 կամ համարժեքը:  Կինեմատիկական մածուցիկություն, 100°C ջերմաստիճանում 14,79մմ/վ, դինամիկ մածուցիկություն CCS –25°C 6150mPa•s, մածուցիկության ինդեքսը 156, բռնկման կետը բաց խառնարանում, 218°C, թափվելու կետ, -43°C , խտությունը 15°C-ում 0,8782գ/սմ, սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, wt % 1,08, ընդհանուր բազային թիվը 8,56մգ KOH/g , NOAC անկայունություն, 9,0%), TOYOTA original, LIQUI MOLY, BARDAHL, մինչև 5 լիտր տարողությամբ տարաներով:  5W30. Технические стандарты должны быть соблюдены SAE-10W40 API CG-4/SJ ТУ У 23.2-00152307-001-2006 или аналог. Кинематическая вязкость, при температуре 100°С 14,79мм/с, Вязкость динамическая CCS при –25 °С 6150мПа•с , Индекс вязкости 156, Температура вспышки в открытом тигле 218°С, Температура застывания, -43°С, Плотность при 15°С 0,8782 г/см, Зольность сульфатная, % масс 1,08, Общее щелочное число, мг КОН/г 8,56, Испаряемость по НОАК, 9,0%), TOYOTA original, LIQUI MOLY, BARDAHL, в тарах до 5 литров. | լ | 100 | 3600 | 360000 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն համապատասխան տարաներով, հերմետիկ փակված, փաթեթավորումը` գործարանային (փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով):
2. Ապրանքները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի լաբորատորիայում, անհամապատասխանությունների դեպքում մատակարարի հաշվին իր միջոցներով պետք է անցկացվի լաբորատոր փորձաքննություն անկախ լաբորատորի կողմից:
3. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
5. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
6. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9։00 մինչև 15։30;
8. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am):

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть в соответствующей таре, герметично закрытые, упаковка – заводская (документы должны быть переведены на армянский или русский язык).
2. Товары должны пройти лабораторную экспертизу в лаборатории ЗАО «ААЭС», при выявлении несоответствий лабораторная экспертиза независимой лабораторией проводится за счёт поставщика.
3. Информация о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе – не требуется.
4. Срок предоставления участником подписанного акта приёма-передачи – 30 рабочих дней.
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
6. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режима, действующие в ААЭС.
7. Поставщик обязан не менее чем за один рабочий день до поставки уведомить управляющего договором о поставке; поставка может осуществляться в рабочий день с 09:00 до 15:30.
8. Представитель ответственного подразделения: В. Манукян, тел. 010-28-29-60, e-mail: [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am) .