**Արթիկ համայնքի կարիքների համար անիվավոր տրակտորների համար նախատեսված МК-3 ջրի տարրայով կոմունալ խոզանակի ձեռք բերում**

|  |  |
| --- | --- |
| Անիվավոր տրակտորների համար նախատեսված МК-3 ջրի տարրայով կոմունալ խոզանակ | 2 հատ |
| Նախատեսված | Բելառուս 82․1 |
| Շրջանակի պրոֆիլի հաստություն, մմ | 100x100 |
| Աշխատանքային լայնություն,մմ | 1800 |
| Անիվ | 5x10 |
| Ռեդուկտոր | Ձուլված-անկյունային |
| Ջրի տարրա, լ | 500 |
| Խոզանակի տեղադրման անկյուն, աստիճան | 60 |
| Խոզանակի տրամագիծ,մմ | 550 |
| Խոզանակի լայնություն, մմ | 2000 |
| Քաշը, կգ | 445 |

***Երաշխիքային ժամկետ 6 ամիս մատակարարման օրվանից հաշված Մինչև մատակարարումը ապրանքի արտաքին տեսքը, գույնը, որակը նախապես համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված***

պետք է ունենա հստակ և ընթեռնելի կաղապարային մակնշում և պարտադիր պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝

* Արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային նշանը

**Для нужд сообщества Artik ведется работа по закупке щетки для очистки цистерн с водой MK-3 для колесных тракторов.**

|  |  |
| --- | --- |
| Универсальная щетка МК-3 с резервуаром для воды для колесных тракторов | 2 шт. |
| Запланировано | Беларусь 82․1 |
| Толщина профиля рамы, мм | 100x100 |
| Рабочая ширина, мм | 1800 |
| Колесо | 5x10 |
| Редуктор | Отлитый угловой |
| Бутылка для воды, л | 500 |
| Угол установки щетки, градусы | 60 |
| Диаметр щетки, мм | 550 |
| Ширина кисти, мм | 2000 |
| Вес, кг | 445 |

**Гарантийный период 6 месяцев с даты доставки. Перед доставкой необходимо заранее согласовать с покупателем внешний вид, цвет и качество изделия. Изделие должно быть новым и неиспользованным.**

**Должна иметь четкую и разборчивую маркировку пресс-формы и содержать как минимум следующую информацию:**

**• Название или товарный знак организации-производителя**