**Արթիկ համայնքի կարիքների համար անիվավոր տրակտորների համար նախատեսված КО-3 առջևի կոմունալ հրիչի ձեռք բերում**

|  |  |
| --- | --- |
| КО-3 առջևի կոմունալ հրիչ | 2 հատ |
| Նախատեսված | Բելառուս 82․1 |
| Աշխատանքային լայնություն,մմ | 2150-2500 |
| Հրիչի բարձրություն,մմ | 830 |
| Արտադրողականություն, մ2/րոպե | 250-320 |
| Թեքման անկյունը,աստիճան | + 30 |
| Աշխատանքային արագություն,կմ/ժամ | 12,9 |
| Թիակի բարձրացումը հենման մակերեսից,մմ | Ոչ պակաս 400 |
| Թիակի իջեցումը հենման մակերեսից,մմ | Ոչ պակաս 100 |
| Քաշը, կգ | 420 |

***Երաշխիքային ժամկետ 6 ամիս մատակարարման օրվանից հաշված Մինչև մատակարարումը ապրանքի արտաքին տեսքը, գույնը, որակը նախապես համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված***

պետք է ունենա հստակ և ընթեռնելի կաղապարային մակնշում և պարտադիր պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝

* Արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային նշանը

**Работы по закупке переднего вспомогательного погрузчика КО-3 для колесных тракторов в интересах сообщества Артик.**

|  |  |
| --- | --- |
| KO-3 передний универсальный толкатель | 2 шт. |
| Запланировано | Բելառուս 82․1 |
| Рабочая ширина, мм | 2150-2500 |
| Высота орудия, мм | 830 |
| Производительность, м²/минуту | 250-320 |
| Угол наклона, градусы | + 30 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12,9 |
| Подъем лезвия от опорной поверхности, мм | Не меньше 400 |
| Опускание лезвия от опорной поверхности, мм | Не меньше 100 |
| Вес, кг | 420 |

Гарантийный период 6 месяцев с даты доставки. Перед доставкой необходимо заранее согласовать с покупателем внешний вид, цвет и качество изделия. Изделие должно быть новым и неиспользованным.

Должна иметь четкую и разборчивую маркировку пресс-формы и содержать как минимум следующую информацию:

• Название или товарный знак организации-производителя